УМГ "Львівтрансгаз" Рівненське ЛВУМГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РТ 0031/2015

Дійсне до 22 квітня 2020 р.

**ПАСПОРТ №16-3**

Фізико-хімічних показників природного газу

переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Рівнегаз”, ПАТ ”Азот”, ТОВ “Ролшип”,

по газопроводу Турійськ-Луцьк-Рівне

**За серпень 2015р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад, об”ємна частка, % | | | | | | | | | | | | Точка роси вологи(Р=40кгс/см2),0С | Теплота згорання нижча при760мм.рт.ст.200С ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Густина кг/м3 | Маса механічних домішокг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексан та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |
| від слідуючих ГРС: *Котів,Любомирка,Костопіль,Березно,Малинськ,Степань,Катеринівка,Сарни, Деражне, Тинне, Азот, АГНКС ТОВ “Ареті-Хмельницький”* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.08.15 | 96,189 | 2,147 | 0,569 | 0,091 | 0,091 | 0,001 | 0,018 | 0,020 | 0,004 | 0,776 | 0,087 | 0,008 |  | 8164,9 | 11905 | 0,6972 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |
| від слідуючих ГРС:  *Деражне, Азот.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.08.15 | 96,423 | 2,015 | 0,504 | 0,081 | 0,082 | 0,001 | 0,022 | 0,011 | 0,003 | 0,781 | 0,070 | 0,008 |  | 8144 | 11894 | 0,6949 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |
| 17.08.15 | 96,407 | 2,078 | 0,503 | 0,081 | 0,069 | 0,001 | 0,016 | 0,009 | 0,005 | 0,756 | 0,067 | 0,007 |  | 8146,1 | 11899 | 0,6948 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |
| 25.08.15 | 96,406 | 2,110 | 0,507 | 0,085 | 0,082 | 0,001 | 0,015 | 0,011 | 0,009 | 0,669 | 0,090 | 0 |  | 8157,9 | 11913 | 0,6948 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |
| 31.08.15 | 96,055 | 2,322 | 0,573 | 0,090 | 0,081 | 0,001 | 0,020 | 0,011 | 0,005 | 0,746 | 0,089 | 0,008 |  | 8175 | 11914 | 0,6978 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |

Заключення: проба газу відібрана на **ГРС-Азот** і відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах

В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ В.М.Тиндик

Керівник ВХАЛ А.Б.Кузьмін