УМГ "Львівтрансгаз" Рівненське ЛВУМГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РТ 0031/2015

Дійсне до 22 квітня 2020 р.

**ПАСПОРТ №16-3**

Фізико-хімічних показників природного газу

переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Рівнегаз”, ПАТ ”Азот”, ТОВ “Ролшип”,

 по газопроводу Турійськ-Луцьк-Рівне

**За вересень 2015р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад, об”ємна частка, % | Точка роси вологи(Р=40кгс/см2),0С | Теплота згорання нижча при760мм.рт.ст.200С ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Густина кг/м3 | Маса механічних домішокг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексан та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |
| від слідуючих ГРС:  *Деражне, Азот.* |
| 07.09.15 | 96,095 | 2,274 | 0,592 | 0,088 | 0,087 | 0,001 | 0,013 | 0,016 | 0,004 | 0,749 | 0,075 | 0,007 |  | 8175,4 | 11916 | 0,6976 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |
| 14.09.15 | 95,816 | 2,301 | 0,658 | 0,112 | 0,093 | 0 | 0,021 | 0,025 | 0,004 | 0,833 | 0,129 | 0,006 |  | 8184,8 | 11904 | 0,7006 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |

Заключення: проба газу відібрана на **ГРС-Азот** і відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах

 В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ В.М.Тиндик

 Керівник ВХАЛ А.Б.Кузьмін