УМГ “ ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Ковельського проммайданчика атестована

на право проведення вимірювань

Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 від 03 грудня 2014 року

Чинне до 02 грудня 2018 року

ПАСПОРТ

 ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз”

 від ГРС-Локачі за cічень 2016 р.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад, % мол. (об.) | при 20 ºС, 101,325 кПа | Температура точки роси за вологою вологою(Р = 3.92 МПа), | Масова концентрація сірководню, | Масова концентрація меркаптанової сірки, | Маса механічних домішок, |
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н ‑C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | Густина, | Теплота згоряння нижча, | Теплота згоряння нижча | Теплота згоряння вища, | Теплота згоряння вища, | Число Воббе вище |
|  |
|  | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | мДж/м3 | ккал/м3 | мДж/м3 | ккал/м3 | мДж/м3 | ºС | г/м3 | г/м3 | г/м3 |
| 05.01.16 | 94.676 | 2.886 | 0.888 | 0.137 | 0.144 | 0.002 | 0.030 | 0.021 | 0.016 | 0.004 | 0.818 | 0.378 | 0.7110 | 34.529 | 8247 | 38.276 | 9148 | 49.827 | -11.0 |  |  |  |
| 13.01.16 | 94.597 | 2.921 | 0.892 | 0.138 | 0.146 | 0.002 | 0.029 | 0.020 | 0.015 | 0.005 | 0.834 | 0.401 | 0.7116 | 34.524 | 8246 | 38.272 | 9147 | 49.802 | -3.5 |  |  |  |
| 21.01.16 | 93.937 | 3.148 | 0.878 | 0.121 | 0.144 | 0.003 | 0.032 | 0.023 | 0.021 | 0.005 | 0.988 | 0.700 | 0.7167 | 34.436 | 8225 | 38.151 | 9112 | 49.457 | -4,7 |  |  |  |
| 27.01.16 | 94.097 | 3.095 | 0.885 | 0.126 | 0.146 | 0.003 | 0.032 | 0.022 | 0.020 | 0.005 | 0.950 | 0.619 | 0.7154 | 34.468 | 8233 | 38.188 | 9121 | 49.549 | -5.1 | не виявл | не виявл | не виявл |

***Начальник управління Цьома Ю.О.***

 ***Керівник лабораторії Горобець М. П.***