УМГ “ ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Ковельського проммайданчика атестована

на право проведення вимірювань

Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 від 03 грудня 2014 року

Чинне до 02 грудня 2018 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз” по газопроводу Кам'янка-Бузька-Рівне І, ІІ

від слідуючих ГРС: Луцьк, Берестечко і на АГНКС-Луцьк за лютий 2016 р.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад, % мол. (об.) | при 20 ºС, 101,325 кПа | Температура точки роси за вологою вологою(Р = 3.92 МПа), | Масова концентрація сірководню, | Масова концентрація меркаптанової сірки, | Маса механічних домішок, |
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н ‑C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | Густина, | Теплота згоряння нижча, | Теплота згоряння нижча | Теплота згоряння вища, | Теплота згоряння вища, | Число Воббе вище |
|  |
|  | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | мДж/м3 | ккал/м3 | мДж/м3 | ккал/м3 | мДж/м3 | ºС | г/м3 | г/м3 | г/м3 |
| 02.02.16 | 94.750 | 2.774 | 0.830 | 0.125 | 0.137 | 0.003 | 0.028 | 0.020 | 0.015 | 0.005 | 0.856 | 0.457 | 0.7101 | 34.420 | 8221 | 38.140 | 9110 | 49.673 |  |  |  |  |
| 09.02.16 | 95.126 | 2.595 | 0.799 | 0.122 | 0.132 | 0.003 | 0.027 | 0.019 | 0.020 | 0.005 | 0.792 | 0.360 | 0.7072 | 34.409 | 8219 | 38.130 | 9107 | 49.762 |  |  |  |  |
| 16.02.16 | 93.528 | 3.214 | 0.825 | 0.106 | 0.141 | 0.003 | 0.033 | 0.026 | 0.048 | 0.007 | 1.145 | 0.924 | 0.7205 | 34.322 | 8198 | 38.025 | 9082 | 49.165 |  |  |  |  |
| 23.02.16 | 93.173 | 3.442 | 0.900 | 0.113 | 0.148 | 0.002 | 0.035 | 0.026 | 0.033 | 0.005 | 1.146 | 0.977 | 0.7231 | 34.396 | 8215 | 38.104 | 9101 | 49.176 |  | не виявл | не виявл | не виявл |

 ***Начальник управління Цьома Ю.О.***

 ***Керівник лабораторії Горобець М. П.***