УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Ковельського проммайданчика атестована

на право проведення вимірювань

Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 від 03 грудня 2014 року

Чинне до 02 грудня 2018 року

ПАСПОРТ

 ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз” по газопроводу Дашава-Мінськ

 від слідуючих ГРС: Горохів, Терешківці, Сенкевичівка, Туропин, Турійськ, Охнівка за лютий 2016 р.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад, % мол. (об.) | при 20 ºС, 101,325 кПа | Температура точки роси за вологою вологою(Р = 3.92 МПа), | Масова концентрація сірководню, | Масова концентрація меркаптанової сірки, | Маса механічних домішок, |
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н ‑C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | Густина, | Теплота згоряння нижча, | Теплота згоряння нижча | Теплота згоряння вища, | Теплота згоряння вища, | Число Воббе вище |
|  |
|  | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | мДж/м3 | ккал/м3 | мДж/м3 | ккал/м3 | мДж/м3 | ºС | г/м3 | г/м3 | г/м3 |
| 02.02.16 | 94.168 | 3.059 | 0.865 | 0.123 | 0.141 | 0.002 | 0.029 | 0.021 | 0.018 | 0.006 | 0.949 | 0.619 | 0.7147 | 34.434 | 8225 | 38.152 | 9112 | 49.528 |  |  |  |  |
| 09.02.16 | 94.267 | 3.001 | 0.846 | 0.122 | 0.139 | 0.002 | 0.030 | 0.021 | 0.026 | 0.005 | 0.942 | 0.599 | 0.7140 | 34.428 | 8223 | 38.145 | 9111 | 49.541 |  |  |  |  |
| 16.02.16 | 93.978 | 3.104 | 0.862 | 0.119 | 0.139 | 0.002 | 0.030 | 0.022 | 0.033 | 0.006 | 0.995 | 0.710 | 0.7166 | 34.416 | 8220 | 38.130 | 9107 | 49.434 |  |  |  |  |
| 23.02.16 | 93.510 | 3.280 | 0.871 | 0.113 | 0.142 | 0.003 | 0.032 | 0.025 | 0.034 | 0.007 | 1.099 | 0.884 | 0.7204 | 34.378 | 8211 | 38.086 | 9097 | 49.247 |  | не виявл | не виявл | не виявл |

***Начальник управління Цьома Ю.О***

 ***Керівник лабораторії Горобець М. П.***