{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,8,4,20],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[6,1,7,12],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[8,5,9,5],[8,12,9,12],[8,4,9,4],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[8,7,9,7],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,13,6,22],[41,0,41,13],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[7,13,9,13],[6,0,9,0],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 626"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"ЛУГАНСЬКГАЗ\""]
["Новопсковський  п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 626"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Ставрополь - Москва\" 1н.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.05.2017 р.",null," по","31.05.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8221.0758779999996},34.42,{"$f":"P11/3.6","v":9.5611111111111118},{"$f":"S11*238.8459","v":9100.0287900000003},38.1,{"$f":"S11/3.6","v":10.583333333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8221.0758779999996},34.42,9.5611111111111118,{"$f":"S12*238.8459","v":9100.0287900000003},38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,90.087800000000001,3.3395000000000001,1.5934999999999999,0.25190000000000001,0.36630000000000001,3.3E-3,6.9099999999999995E-2,5.0599999999999999E-2,2.0199999999999999E-2,8.0999999999999996E-3,3.2511999999999999,0.95850000000000002,0.74829999999999997,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9083.309577,38.03,10.563888888888888,11524,48.25,13.4,null,null,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9083.309577,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9083.309577,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9083.309577,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9083.309577,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9083.309577,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,{"$f":"P20/3.6","v":9.5416666666666661},9083.309577,38.03,{"$f":"S20/3.6","v":10.563888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9083.309577,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9083.309577,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9083.309577,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9083.309577,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,93.273200000000003,2.9935999999999998,0.71150000000000002,7.2300000000000003E-2,8.3799999999999999E-2,6.9999999999999999E-4,1.5800000000000002E-2,1.21E-2,5.8999999999999999E-3,8.3999999999999995E-3,2.1680000000000001,0.65469999999999995,0.71619999999999995,8070.6029609999996,33.79,9.3861111111111111,8944.7789550000016,37.450000000000003,10.402777777777779,11598,48.56,13.49,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[16,93.1721,3.0394000000000001,0.69199999999999995,6.4299999999999996E-2,7.0300000000000001E-2,5.0000000000000001E-4,1.3599999999999999E-2,9.7999999999999997E-3,1.6999999999999999E-3,8.3999999999999995E-3,2.2080000000000002,0.71989999999999998,0.71660000000000001,8056.2722069999991,33.729999999999997,{"$f":"P26/3.6","v":9.3694444444444436},9023.5981019999999,37.78,{"$f":"S26/3.6","v":10.494444444444445},11577,48.47,13.46,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8056.2722069999991,33.729999999999997,9.3694444444444436,9023.5981019999999,37.78,10.494444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8056.2722069999991,33.729999999999997,9.3694444444444436,9023.5981019999999,37.78,10.494444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8056.2722069999991,33.729999999999997,9.3694444444444436,9023.5981019999999,37.78,10.494444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8056.2722069999991,33.729999999999997,9.3694444444444436,9023.5981019999999,37.78,10.494444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8056.2722069999991,33.729999999999997,9.3694444444444436,9023.5981019999999,37.78,10.494444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8056.2722069999991,33.729999999999997,9.3694444444444436,9023.5981019999999,37.78,10.494444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8056.2722069999991,33.729999999999997,{"$f":"P33/3.6","v":9.3694444444444436},9023.5981019999999,37.78,{"$f":"S33/3.6","v":10.494444444444445},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,93.288300000000007,3.0463,0.70599999999999996,6.3600000000000004E-2,6.6199999999999995E-2,3.5000000000000001E-3,1.2E-2,8.5000000000000006E-3,5.5999999999999999E-3,9.4999999999999998E-3,2.1897000000000002,0.6008,0.71530000000000005,8070.6029609999996,33.79,9.3861111111111111,8942.390496,37.44,10.399999999999999,11606,48.59,13.5,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8070.6029609999996,33.79,9.3861111111111111,8942.390496,37.44,10.399999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8070.6029609999996,33.79,9.3861111111111111,8942.390496,37.44,{"$f":"S36/3.6","v":10.399999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8070.6029609999996,33.79,9.3861111111111111,8942.390496,37.44,10.399999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8070.6029609999996,33.79,9.3861111111111111,8942.390496,37.44,10.399999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8070.6029609999996,33.79,{"$f":"P39/3.6","v":9.3861111111111111},8942.390496,37.44,{"$f":"S39/3.6","v":10.399999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,93.228899999999996,3.0560999999999998,0.73650000000000004,7.1400000000000005E-2,7.8899999999999998E-2,5.0000000000000001E-4,1.54E-2,1.17E-2,3.8E-3,8.0000000000000002E-3,2.0998000000000001,0.68899999999999995,0.7167,8080.1567969999996,33.83,{"$f":"P40/3.6","v":9.3972222222222221},8951.9443319999991,37.479999999999997,{"$f":"S40/3.6","v":10.41111111111111},11606,48.59,13.5,null,null,null,null,null,100]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8080.1567969999996,33.83,{"$f":"P41/3.6","v":9.3972222222222221},8951.9443319999991,37.479999999999997,{"$f":"S41/3.6","v":10.41111111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8128.9030831951932,34.034090948160255,9.4539141522667389,9035.646665515631,37.830444925014937,10.50845692361526]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                                                                                                              Кечеджі О.Д.                                                                        02.06.2017 р.                 "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                                              Гоцанюк Т.О.                                                                          02.06.2017 р.                         "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                                   Ісаєв В.С.                                                                                 02.06.2017 р. "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0],[11,2,11,3],[13,2,13,3],[15,2,15,3],[11,4,11,5],[13,4,13,5],[15,4,15,5]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №626"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська","ГРС с. Євсуг",37.83,9036,10.51]
[null,"ГРС с. Тецьке",37.83,9036,10.51]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 626",null,37.83,9036,10.51]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                     Кечеджі О.Д.                                                                                       ",null,"                  Кечеджі О.Д.",null,"                              02.06.2017 р. "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                    Гоцанюк Т.О.                                                                                                      ",null,"                   Гоцанюк Т.О.",null,"                                    02.06.2017 р. "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,"            Ісаєв В.С.",null,"                                     02.06.2017 р. "]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]