{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,13,6,22],[41,0,41,13],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[7,13,9,13],[6,0,9,0],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,12,9,12],[8,4,9,4],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[8,7,9,7],[4,8,4,20],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[6,1,7,12],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 630"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"ЛУГАНСЬКГАЗ\""]
["Новопсковський  п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 630"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводах  \"Краснодарський Край-Серпухов\" 2н. та \"Ставрополь-Москва\" 2н.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.05.2017 р.",null," по","31.05.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8135.0913540000001},34.06,{"$f":"P11/3.6","v":9.4611111111111121},{"$f":"S11*238.8459","v":9006.8788889999996},37.71,{"$f":"S11/3.6","v":10.475},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8135.0913540000001},34.06,9.4611111111111121,{"$f":"S12*238.8459","v":9006.8788889999996},37.71,10.475,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.0913540000001,34.06,9.4611111111111121,9006.8788889999996,37.71,10.475,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,92.246499999999997,3.9279000000000002,1.0649,0.1384,0.21929999999999999,7.1000000000000004E-3,5.33E-2,4.4400000000000002E-2,4.0599999999999997E-2,6.6E-3,1.7989999999999999,0.45200000000000001,0.72799999999999998,8285.5642709999993,34.69,9.6361111111111111,9176.4594780000007,38.42,10.672222222222222,11804,49.42,13.73,null,null,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8285.5642709999993,34.69,9.6361111111111111,9176.4594780000007,38.42,10.672222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8285.5642709999993,34.69,9.6361111111111111,9176.4594780000007,38.42,10.672222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8285.5642709999993,34.69,9.6361111111111111,9176.4594780000007,38.42,10.672222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8285.5642709999993,34.69,9.6361111111111111,9176.4594780000007,38.42,10.672222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8285.5642709999993,34.69,9.6361111111111111,9176.4594780000007,38.42,10.672222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8285.5642709999993,34.69,{"$f":"P20/3.6","v":9.6361111111111111},9176.4594780000007,38.42,{"$f":"S20/3.6","v":10.672222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,92.149100000000004,4.0144000000000002,1.0995999999999999,0.14990000000000001,0.23980000000000001,8.3999999999999995E-3,6.08E-2,5.2400000000000002E-2,9.5299999999999996E-2,6.6E-3,1.6943999999999999,0.42930000000000001,0.73070000000000002,8333.3334510000004,34.89,9.6916666666666664,9226.6171169999998,38.630000000000003,10.730555555555556,11847,49.6,13.78,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8333.3334510000004,34.89,9.6916666666666664,9226.6171169999998,38.630000000000003,10.730555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8333.3334510000004,34.89,9.6916666666666664,9226.6171169999998,38.630000000000003,10.730555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8333.3334510000004,34.89,9.6916666666666664,9226.6171169999998,38.630000000000003,10.730555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8333.3334510000004,34.89,9.6916666666666664,9226.6171169999998,38.630000000000003,10.730555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8333.3334510000004,34.89,{"$f":"P26/3.6","v":9.6916666666666664},9226.6171169999998,38.630000000000003,{"$f":"S26/3.6","v":10.730555555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8333.3334510000004,34.89,9.6916666666666664,9226.6171169999998,38.630000000000003,10.730555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,92.261799999999994,3.9056999999999999,1.0636000000000001,0.1444,0.2298,6.7999999999999996E-3,5.7299999999999997E-2,4.8599999999999997E-2,8.1600000000000006E-2,6.1000000000000004E-3,1.7549999999999999,0.43930000000000002,0.72909999999999997,8307.060402000001,34.78,9.6611111111111114,9197.9556089999987,38.51,10.697222222222221,11823,49.5,13.75,null,null,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8307.060402000001,34.78,9.6611111111111114,9197.9556089999987,38.51,10.697222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8307.060402000001,34.78,9.6611111111111114,9197.9556089999987,38.51,10.697222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8307.060402000001,34.78,9.6611111111111114,9197.9556089999987,38.51,10.697222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8307.060402000001,34.78,9.6611111111111114,9197.9556089999987,38.51,10.697222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8307.060402000001,34.78,{"$f":"P33/3.6","v":9.6611111111111114},9197.9556089999987,38.51,{"$f":"S33/3.6","v":10.697222222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8307.060402000001,34.78,9.6611111111111114,9197.9556089999987,38.51,10.697222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,92.088099999999997,4.0033000000000003,1.111,0.15490000000000001,0.249,7.6E-3,6.2300000000000001E-2,5.2499999999999998E-2,0.1089,6.6E-3,1.7197,0.43609999999999999,0.73160000000000003,8338.110369,34.909999999999997,9.6972222222222211,9233.7824939999991,38.659999999999997,10.738888888888887,11847,49.6,13.78,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.110369,34.909999999999997,9.6972222222222211,9233.7824939999991,38.659999999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.738888888888887},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.110369,34.909999999999997,9.6972222222222211,9233.7824939999991,38.659999999999997,10.738888888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.110369,34.909999999999997,9.6972222222222211,9233.7824939999991,38.659999999999997,10.738888888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.110369,34.909999999999997,{"$f":"P39/3.6","v":9.6972222222222211},9233.7824939999991,38.659999999999997,{"$f":"S39/3.6","v":10.738888888888887},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.110369,34.909999999999997,{"$f":"P40/3.6","v":9.6972222222222211},9233.7824939999991,38.659999999999997,{"$f":"S40/3.6","v":10.738888888888887},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.110369,34.909999999999997,{"$f":"P41/3.6","v":9.6972222222222211},9233.7824939999991,38.659999999999997,{"$f":"S41/3.6","v":10.738888888888887},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8301.8699423182952,34.758268583711484,9.6550746065865241,9192.7374735883641,38.488152710967036,10.691153530824179]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                                                                                                              Кечеджі О.Д.                                                                        02.06.2017 р.                  "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                                              Гоцанюк Т.О.                                                                        02.06.2017 р.                             "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                                   Ісаєв В.С.                                                                               02.06.2017 р. "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,2,11,3],[13,2,13,3],[15,2,15,3],[11,4,11,5],[13,4,13,5],[15,4,15,5],[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №630"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська","ГРС смт. Марківка",38.49,9193,10.69]
[null,"ГРС с. Лісна Поляна",38.49,9193,10.69]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 630",null,38.49,9193,10.69]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                     Кечеджі О.Д.                                                                                       ",null,"                  Кечеджі О.Д.",null,"                           02.06.2017 р. "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                    Гоцанюк Т.О.                                                                                                      ",null,"                   Гоцанюк Т.О.",null,"                                    02.06.2017 р. "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,"            Ісаєв В.С.",null,"                                    02.06.2017 р. "]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]