{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 631"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"ЛУГАНСЬКГАЗ\""]
["Новопсковський  п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 631"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Краснодарський Край - Серпухов\" 2 н.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.05.2017 р.",null," по","31.05.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8304.6719430000012},34.770000000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.6583333333333332},{"$f":"S11*238.8459","v":9195.5671500000008},38.5,{"$f":"S11/3.6","v":10.694444444444445},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8304.6719430000012},34.770000000000003,9.6583333333333332,{"$f":"S12*238.8459","v":9195.5671500000008},38.5,10.694444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8304.6719430000012,34.770000000000003,9.6583333333333332,9195.5671500000008,38.5,10.694444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,92.183599999999998,3.6863999999999999,0.95489999999999997,0.1096,0.1593,3.3E-3,3.2899999999999999E-2,2.6200000000000001E-2,0.06,6.0000000000000001E-3,2.0724,0.70540000000000003,0.72760000000000002,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,11677,48.89,13.58,null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.8028290000002,34.31,{"$f":"P20/3.6","v":9.5305555555555568},9076.1442000000006,38,{"$f":"S20/3.6","v":10.555555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,91.845799999999997,3.8569,1.0159,0.12189999999999999,0.19170000000000001,5.1999999999999998E-3,4.4499999999999998E-2,3.9899999999999998E-2,8.1100000000000005E-2,7.3000000000000001E-3,2.0605000000000002,0.72929999999999995,0.73160000000000003,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,11699,48.98,13.61,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0181730000004,34.47,{"$f":"P26/3.6","v":9.5749999999999993},9119.1364620000004,38.18,{"$f":"S26/3.6","v":10.605555555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,91.849100000000007,3.8734999999999999,1.0169999999999999,0.12470000000000001,0.19900000000000001,5.0000000000000001E-3,4.7899999999999998E-2,4.1500000000000002E-2,8.9200000000000002E-2,6.4999999999999997E-3,2.0356000000000001,0.71099999999999997,0.7319,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,11711,49.03,13.62,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,{"$f":"P33/3.6","v":9.5861111111111104},9128.6902979999995,38.22,{"$f":"S33/3.6","v":10.616666666666665},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,92.48,3.5524,0.91690000000000005,0.1045,0.1492,8.3000000000000001E-3,3.1800000000000002E-2,2.58E-2,6.0100000000000001E-2,8.3999999999999995E-3,2.0975000000000001,0.56510000000000005,0.72470000000000001,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,11694,48.96,13.6,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9071.3672819999992,37.979999999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.549999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,{"$f":"P39/3.6","v":9.5222222222222221},9071.3672819999992,37.979999999999997,{"$f":"S39/3.6","v":10.549999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,{"$f":"P40/3.6","v":9.5222222222222221},9071.3672819999992,37.979999999999997,{"$f":"S40/3.6","v":10.549999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,{"$f":"P41/3.6","v":9.5222222222222221},9071.3672819999992,37.979999999999997,{"$f":"S41/3.6","v":10.549999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.8750256562071,34.431719471241522,9.5643665197893117,9108.7302765564655,38.136431383400208,10.593453162055614]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                                                                                                              Кечеджі О.Д.                                                                          02.06.2017 р.                  "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                                              Гоцанюк Т.О.                                                                           02.06.2017 р.                        "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                                   Ісаєв В.С.                                                                                  02.06.2017 р. "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[10,2,10,3],[12,2,12,3],[14,2,14,3],[10,4,10,5],[12,4,12,5],[14,4,14,5]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №631"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська","ГРС к-п Мирний",38.14,9109,10.59]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 631",null,38.14,9109,10.59]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                     Кечеджі О.Д.                                                                                       ",null,"                  Кечеджі О.Д.",null,"                             02.06.2017 р. "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                    Гоцанюк Т.О.                                                                                                      ",null,"                   Гоцанюк Т.О.",null,"                                    02.06.2017 р. "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,"            Ісаєв В.С.",null,"                                    02.06.2017 р.  "]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]