{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 637"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"ЛУГАНСЬКГАЗ\""]
["Новопсковський  п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 637"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Новопсков - Рубіжне\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.05.2017 р.",null," по","31.05.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8072.9914199999994},33.799999999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.3888888888888875},{"$f":"S11*238.8459","v":8947.1674139999996},37.46,{"$f":"S11/3.6","v":10.405555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8072.9914199999994},33.799999999999997,9.3888888888888875,{"$f":"S12*238.8459","v":8947.1674139999996},37.46,10.405555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,95.266000000000005,2.3975,0.66120000000000001,8.9300000000000004E-2,9.3200000000000005E-2,1E-3,1.72E-2,1.2999999999999999E-2,7.0000000000000001E-3,6.4000000000000003E-3,1.2307999999999999,0.21740000000000001,0.70289999999999997,8144.6451900000002,34.1,9.4722222222222232,9025.9865609999997,37.79,10.497222222222222,11816,49.47,13.74,null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.6451900000002,34.1,9.4722222222222232,9025.9865609999997,37.79,10.497222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.6451900000002,34.1,9.4722222222222232,9025.9865609999997,37.79,10.497222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.6451900000002,34.1,9.4722222222222232,9025.9865609999997,37.79,10.497222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.6451900000002,34.1,9.4722222222222232,9025.9865609999997,37.79,10.497222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.6451900000002,34.1,9.4722222222222232,9025.9865609999997,37.79,10.497222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.6451900000002,34.1,9.4722222222222232,9025.9865609999997,37.79,10.497222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.6451900000002,34.1,{"$f":"P20/3.6","v":9.4722222222222232},9025.9865609999997,37.79,{"$f":"S20/3.6","v":10.497222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,92.062100000000001,4.0461999999999998,1.1152,0.156,0.25240000000000001,8.8999999999999999E-3,6.3899999999999998E-2,5.4600000000000003E-2,0.123,6.8999999999999999E-3,1.6966000000000001,0.41420000000000001,0.73219999999999996,8352.4411230000005,34.97,9.7138888888888886,9245.7247889999999,38.71,10.752777777777778,11861,49.66,13.79,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8352.4411230000005,34.97,9.7138888888888886,9245.7247889999999,38.71,10.752777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8352.4411230000005,34.97,9.7138888888888886,9245.7247889999999,38.71,10.752777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8352.4411230000005,34.97,9.7138888888888886,9245.7247889999999,38.71,10.752777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,92.123000000000005,3.9769999999999999,1.0746,0.15079999999999999,0.24479999999999999,8.8000000000000005E-3,6.13E-2,5.3400000000000003E-2,0.1326,6.1000000000000004E-3,1.7365999999999999,0.43099999999999999,0.73160000000000003,8338.110369,34.909999999999997,9.6972222222222211,9231.3940349999993,38.65,10.736111111111111,11844,49.59,13.78,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.110369,34.909999999999997,{"$f":"P26/3.6","v":9.6972222222222211},9231.3940349999993,38.65,{"$f":"S26/3.6","v":10.736111111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.110369,34.909999999999997,9.6972222222222211,9231.3940349999993,38.65,10.736111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.110369,34.909999999999997,9.6972222222222211,9231.3940349999993,38.65,10.736111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.110369,34.909999999999997,9.6972222222222211,9231.3940349999993,38.65,10.736111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.110369,34.909999999999997,9.6972222222222211,9231.3940349999993,38.65,10.736111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.110369,34.909999999999997,9.6972222222222211,9231.3940349999993,38.65,10.736111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.110369,34.909999999999997,9.6972222222222211,9231.3940349999993,38.65,10.736111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.110369,34.909999999999997,{"$f":"P33/3.6","v":9.6972222222222211},9231.3940349999993,38.65,{"$f":"S33/3.6","v":10.736111111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,92.135400000000004,4.0496999999999996,1.1003000000000001,0.1502,0.2477,8.8999999999999999E-3,6.4199999999999993E-2,5.5199999999999999E-2,0.123,4.8999999999999998E-3,1.677,0.38350000000000001,0.73140000000000005,8352.4411230000005,34.97,9.7138888888888886,9248.1132479999997,38.72,10.755555555555555,11868,49.69,13.8,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8352.4411230000005,34.97,9.7138888888888886,9248.1132479999997,38.72,10.755555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8352.4411230000005,34.97,9.7138888888888886,9248.1132479999997,38.72,{"$f":"S36/3.6","v":10.755555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8352.4411230000005,34.97,9.7138888888888886,9248.1132479999997,38.72,10.755555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8352.4411230000005,34.97,9.7138888888888886,9248.1132479999997,38.72,10.755555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,91.998999999999995,4.0769000000000002,1.1254999999999999,0.15429999999999999,0.24729999999999999,8.8000000000000005E-3,6.3500000000000001E-2,5.2699999999999997E-2,0.13750000000000001,8.0999999999999996E-3,1.7458,0.38059999999999999,0.73260000000000003,8357.2180410000001,34.99,{"$f":"P39/3.6","v":9.719444444444445},9250.5017069999994,38.729999999999997,{"$f":"S39/3.6","v":10.758333333333333},11864,49.67,13.8,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8357.2180410000001,34.99,{"$f":"P40/3.6","v":9.719444444444445},9250.5017069999994,38.729999999999997,{"$f":"S40/3.6","v":10.758333333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8357.2180410000001,34.99,{"$f":"P41/3.6","v":9.719444444444445},9250.5017069999994,38.729999999999997,{"$f":"S41/3.6","v":10.758333333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8285.9143694530139,34.691465792182392,9.6365182756062175,9175.7835767055203,38.417170136500218,10.671436149027839]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                                                                                                              Кечеджі О.Д.                                                                      02.06.2017 р.           "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                                              Гоцанюк Т.О.                                                                       02.06.2017 р.                        "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                                   Ісаєв В.С.                                                                               02.06.2017 р.  "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,2,10,3],[12,2,12,3],[14,2,14,3],[10,4,10,5],[12,4,12,5],[14,4,14,5],[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №637"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська","ГРС с. Піски",38.42,9176,10.67]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 637",null,38.42,9176,10.67]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                     Кечеджі О.Д.                                                                                       ",null,"                  Кечеджі О.Д.",null,"                             02.06.2017 р. "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                    Гоцанюк Т.О.                                                                                                      ",null,"                   Гоцанюк Т.О.",null,"                                     02.06.2017 р.  "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,"            Ісаєв В.С.",null,"                                     02.06.2017 р.  "]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]