{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 638"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"ЛУГАНСЬКГАЗ\""]
["Новопсковський  п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 638"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Оренбург - Новопсков\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.05.2017 р.",null," по","31.05.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8130.3144359999997},34.04,{"$f":"P11/3.6","v":9.4555555555555557},{"$f":"S11*238.8459","v":9009.2673479999994},37.72,{"$f":"S11/3.6","v":10.477777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8130.3144359999997},34.04,9.4555555555555557,{"$f":"S12*238.8459","v":9009.2673479999994},37.72,10.477777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8130.3144359999997,34.04,9.4555555555555557,9009.2673479999994,37.72,10.477777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8130.3144359999997,34.04,9.4555555555555557,9009.2673479999994,37.72,10.477777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,91.083299999999994,3.7839,0.99409999999999998,0.09,0.14449999999999999,6.9999999999999999E-4,3.44E-2,2.87E-2,1.04E-2,6.1999999999999998E-3,2.7803,1.0435000000000001,0.73399999999999999,8101.6529280000004,33.92,9.4222222222222225,8973.4404630000008,37.57,10.436111111111112,11493,48.12,13.37,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.6529280000004,33.92,9.4222222222222225,8973.4404630000008,37.57,10.436111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.6529280000004,33.92,9.4222222222222225,8973.4404630000008,37.57,10.436111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.6529280000004,33.92,9.4222222222222225,8973.4404630000008,37.57,10.436111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.6529280000004,33.92,9.4222222222222225,8973.4404630000008,37.57,10.436111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.6529280000004,33.92,{"$f":"P20/3.6","v":9.4222222222222225},8973.4404630000008,37.57,{"$f":"S20/3.6","v":10.436111111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.6529280000004,33.92,9.4222222222222225,8973.4404630000008,37.57,10.436111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.6529280000004,33.92,9.4222222222222225,8973.4404630000008,37.57,10.436111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.6529280000004,33.92,9.4222222222222225,8973.4404630000008,37.57,10.436111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.6529280000004,33.92,9.4222222222222225,8973.4404630000008,37.57,10.436111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,90.985299999999995,3.8022,1.0017,9.35E-2,0.15429999999999999,5.0000000000000001E-4,3.5999999999999997E-2,2.9399999999999999E-2,8.3999999999999995E-3,6.8999999999999999E-3,2.8491,1.0327,0.73470000000000002,8099.2644689999988,33.909999999999997,9.4194444444444425,8973.4404630000008,37.57,10.436111111111112,11489,48.1,13.36,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8099.2644689999988,33.909999999999997,{"$f":"P26/3.6","v":9.4194444444444425},8973.4404630000008,37.57,{"$f":"S26/3.6","v":10.436111111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8099.2644689999988,33.909999999999997,9.4194444444444425,8973.4404630000008,37.57,10.436111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,90.92,3.82,1.0052000000000001,9.4E-2,0.15429999999999999,6.9999999999999999E-4,3.6400000000000002E-2,2.8500000000000001E-2,1.09E-2,8.3999999999999995E-3,2.8702000000000001,1.0513999999999999,0.73519999999999996,8099.2644689999988,33.909999999999997,9.4194444444444425,8971.052004000001,37.56,10.433333333333334,11481,48.07,13.35,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8099.2644689999988,33.909999999999997,9.4194444444444425,8971.052004000001,37.56,10.433333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8099.2644689999988,33.909999999999997,9.4194444444444425,8971.052004000001,37.56,10.433333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8099.2644689999988,33.909999999999997,9.4194444444444425,8971.052004000001,37.56,10.433333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8099.2644689999988,33.909999999999997,9.4194444444444425,8971.052004000001,37.56,10.433333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8099.2644689999988,33.909999999999997,{"$f":"P33/3.6","v":9.4194444444444425},8971.052004000001,37.56,{"$f":"S33/3.6","v":10.433333333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,90.941100000000006,3.8025000000000002,1.0044999999999999,9.3100000000000002E-2,0.154,8.0000000000000004E-4,3.5700000000000003E-2,2.87E-2,0.01,6.7999999999999996E-3,2.8816999999999999,1.0410999999999999,0.73499999999999999,8096.87601,33.9,9.4166666666666661,8968.6635449999994,37.549999999999997,10.430555555555555,11481,48.07,13.35,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8096.87601,33.9,9.4166666666666661,8968.6635449999994,37.549999999999997,10.430555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8096.87601,33.9,9.4166666666666661,8968.6635449999994,37.549999999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.430555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8096.87601,33.9,9.4166666666666661,8968.6635449999994,37.549999999999997,10.430555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8096.87601,33.9,9.4166666666666661,8968.6635449999994,37.549999999999997,10.430555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8096.87601,33.9,{"$f":"P39/3.6","v":9.4166666666666661},8968.6635449999994,37.549999999999997,{"$f":"S39/3.6","v":10.430555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8096.87601,33.9,{"$f":"P40/3.6","v":9.4166666666666661},8968.6635449999994,37.549999999999997,{"$f":"S40/3.6","v":10.430555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8096.87601,33.9,{"$f":"P41/3.6","v":9.4166666666666661},8968.6635449999994,37.549999999999997,{"$f":"S41/3.6","v":10.430555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8102.509058963371,33.92358444906683,9.4232179025185641,8975.190838135577,37.577328470514153,10.438146797365047]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                                                                                                              Кечеджі О.Д.                                                                          02.06.2017 р.             "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                                              Гоцанюк Т.О.                                                                            02.06.2017 р.                      "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                                   Ісаєв В.С.                                                                               02.06.2017 р. "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,2,12,3],[14,2,14,3],[16,2,16,3],[12,4,12,5],[14,4,14,5],[16,4,16,5],[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №638"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська","ГРС смт. Мілове",37.58,8975,10.44]
[null,"ГРС с. Просяне (Марківський р-н)",37.57,8973,10.44]
[null,"ГРС с. Шелестівка",37.58,8976,10.44]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 638",null,37.58,8975,10.44]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                     Кечеджі О.Д.                                                                                       ",null,"                  Кечеджі О.Д.",null,"                              02.06.2017 р. "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                    Гоцанюк Т.О.                                                                                                      ",null,"                   Гоцанюк Т.О.",null,"                                     02.06.2017 р. "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,"            Ісаєв В.С.",null,"                                    02.06.2017 р. "]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]