{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 639"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"ЛУГАНСЬКГАЗ\""]
["Новопсковський  п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 639"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Ставрополь - Москва\" 2н.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.05.2017 р.",null," по","31.05.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8244.9604680000011},34.520000000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.5888888888888903},{"$f":"S11*238.8459","v":9135.8556750000007},38.25,{"$f":"S11/3.6","v":10.625},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8244.9604680000011},34.520000000000003,9.5888888888888903,{"$f":"S12*238.8459","v":9135.8556750000007},38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,95.257599999999996,2.7,0.86,0.13700000000000001,0.13300000000000001,1.8E-3,2.4500000000000001E-2,1.72E-2,1.54E-2,4.4999999999999997E-3,0.63300000000000001,0.216,0.70599999999999996,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,11949,50.03,13.9,-23.9,null,0,0,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256.902763,34.57,{"$f":"P20/3.6","v":9.6027777777777779},9147.7979699999996,38.299999999999997,{"$f":"S20/3.6","v":10.638888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,95.333600000000004,2.66,0.84,0.13200000000000001,0.127,1.8E-3,2.35E-2,1.6400000000000001E-2,1.26E-2,5.1000000000000004E-3,0.64100000000000001,0.20699999999999999,0.70520000000000005,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,11945,50.01,13.89,-23,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,95.882599999999996,2.23,0.68,0.106,0.104,1.4E-3,0.02,1.44E-2,1.35E-2,8.0999999999999996E-3,0.77,0.17,0.7,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,11897,49.81,13.84,-23.8,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,{"$f":"P26/3.6","v":9.5166666666666657},9068.9788229999995,37.97,{"$f":"S26/3.6","v":10.547222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,{"$f":"P33/3.6","v":9.5166666666666657},9068.9788229999995,37.97,{"$f":"S33/3.6","v":10.547222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.522999999999996,2.56,0.8,0.126,0.121,1.5E-3,2.2499999999999999E-2,1.5599999999999999E-2,1.2800000000000001E-2,4.5999999999999999E-3,0.623,0.19,0.70350000000000001,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,11942,50,13.89,-24.1,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9126.3018389999997,38.21,{"$f":"S36/3.6","v":10.613888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,{"$f":"P39/3.6","v":9.5805555555555557},9126.3018389999997,38.21,{"$f":"S39/3.6","v":10.613888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,95.758600000000001,2.38,0.77,0.124,0.121,1.8E-3,2.2800000000000001E-2,1.6E-2,1.34E-2,5.4000000000000003E-3,0.62,0.16700000000000001,0.70189999999999997,8223.4643369999994,34.43,{"$f":"P40/3.6","v":9.5638888888888882},9114.359543999999,38.159999999999997,{"$f":"S40/3.6","v":10.6},11940,49.99,13.89,-24.7,null,null,null,0,100]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,{"$f":"P41/3.6","v":9.5638888888888882},9114.359543999999,38.159999999999997,{"$f":"S41/3.6","v":10.6},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224.8833253292378,34.435941020252969,9.5655391722924907,9114.3458450932194,38.159942645417914,10.599984068171642]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                                                                                                              Кечеджі О.Д.                                                                          02.06.2017 р.                 "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                                              Гоцанюк Т.О.                                                                           02.06.2017 р.                      "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                                   Ісаєв В.С.                                                                                   02.06.2017 р. "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,2,10,3],[12,2,12,3],[14,2,14,3],[10,4,10,5],[12,4,12,5],[14,4,14,5],[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №639"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська","ГРС с. Воєводське",38.159999999999997,9114,10.6]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 639",null,38.159999999999997,9114,10.6]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                     Кечеджі О.Д.                                                                                       ",null,"                  Кечеджі О.Д.",null,"                            02.06.2017 р. "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                    Гоцанюк Т.О.                                                                                                      ",null,"                   Гоцанюк Т.О.",null,"                                    02.06.2017 р. "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,"            Ісаєв В.С.",null,"                                  02.06.2017 р. "]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]