{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 654"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Луганськгаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 654"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.05.2017 р.",null," по","31.05.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":7958.8708489800001},33.322200000000002,{"$f":"P11/3.6","v":9.2561666666666671},{"$f":"S11*238.8459","v":8810.66698215},36.888500000000001,{"$f":"S11/3.6","v":10.246805555555556},{"$f":"V11/0.0041868","v":10967.469188879335},45.918599999999998,{"$f":"V11/3.6","v":12.755166666666666},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.8708489800001,33.322200000000002,9.2561666666666671,8810.66698215,36.888500000000001,10.246805555555556,10967.469188879335,45.918599999999998,12.755166666666666,null,null,null,null,null,0]
[3,88.096299999999999,3.2408999999999999,1.4847999999999999,0.22520000000000001,0.40460000000000002,1.03E-2,0.1016,8.2699999999999996E-2,5.2499999999999998E-2,1.2200000000000001E-2,3.9474999999999998,2.3414000000000001,0.76890000000000003,7958.8708489800001,33.322200000000002,9.2561666666666671,8810.66698215,36.888500000000001,10.246805555555556,10967.469188879335,45.918599999999998,12.755166666666666,null,null,null,null,null,100.00000000000003,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.8708489800001,33.322200000000002,9.2561666666666671,8810.66698215,36.888500000000001,10.246805555555556,10967.469188879335,45.918599999999998,12.755166666666666,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.8708489800001,33.322200000000002,9.2561666666666671,8810.66698215,36.888500000000001,10.246805555555556,10967.469188879335,45.918599999999998,12.755166666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.8708489800001,33.322200000000002,9.2561666666666671,8810.66698215,36.888500000000001,10.246805555555556,10967.469188879335,45.918599999999998,12.755166666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.8708489800001,33.322200000000002,9.2561666666666671,8810.66698215,36.888500000000001,10.246805555555556,10967.469188879335,45.918599999999998,12.755166666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.8708489800001,33.322200000000002,9.2561666666666671,8810.66698215,36.888500000000001,10.246805555555556,10967.469188879335,45.918599999999998,12.755166666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P19*238.8459","v":8172.9723137400006},34.218600000000002,{"$f":"P19/3.6","v":9.5051666666666677},{"$f":"S19*238.8459","v":9050.7787654200001},37.893799999999999,{"$f":"S19/3.6","v":10.526055555555555},{"$f":"V19/0.0041868","v":11560.547434795069},48.401699999999998,{"$f":"V19/3.6","v":13.444916666666666},null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.9723137400006,34.218600000000002,9.5051666666666677,9050.7787654200001,37.893799999999999,10.526055555555555,11560.547434795069,48.401699999999998,13.444916666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[11,91.974800000000002,4.0937999999999999,1.1235999999999999,0.1575,0.25030000000000002,1.1599999999999999E-2,6.8599999999999994E-2,5.5899999999999998E-2,9.8699999999999996E-2,0.01,1.7766999999999999,0.3785,0.73199999999999998,{"$f":"P21*238.8459","v":8346.3505525499986},34.944499999999998,{"$f":"P21/3.6","v":9.7068055555555546},{"$f":"S21*238.8459","v":9241.0434093599997},38.690399999999997,{"$f":"S21/3.6","v":10.747333333333332},{"$f":"V21/0.0041868","v":11853.754657494985},49.629300000000001,{"$f":"V21/3.6","v":13.785916666666667},-7.8,0,2.0000000000000001E-4,3.0000000000000001E-3,"відс",100,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P22*238.8459","v":8346.3505525499986},34.944499999999998,{"$f":"P22/3.6","v":9.7068055555555546},{"$f":"S22*238.8459","v":9241.0434093599997},38.690399999999997,{"$f":"S22/3.6","v":10.747333333333332},{"$f":"V22/0.0041868","v":11853.754657494985},49.629300000000001,{"$f":"V22/3.6","v":13.785916666666667},null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8346.3505525499986,34.944499999999998,9.7068055555555546,9241.0434093599997,38.690399999999997,10.747333333333332,11853.754657494985,49.629300000000001,13.785916666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8346.3505525499986,34.944499999999998,9.7068055555555546,9241.0434093599997,38.690399999999997,10.747333333333332,11853.754657494985,49.629300000000001,13.785916666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8346.3505525499986,34.944499999999998,9.7068055555555546,9241.0434093599997,38.690399999999997,10.747333333333332,11853.754657494985,49.629300000000001,13.785916666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8346.3505525499986,34.944499999999998,9.7068055555555546,9241.0434093599997,38.690399999999997,10.747333333333332,11853.754657494985,49.629300000000001,13.785916666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8346.3505525499986,34.944499999999998,9.7068055555555546,9241.0434093599997,38.690399999999997,10.747333333333332,11853.754657494985,49.629300000000001,13.785916666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8346.3505525499986,34.944499999999998,9.7068055555555546,9241.0434093599997,38.690399999999997,10.747333333333332,11853.754657494985,49.629300000000001,13.785916666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[19,91.897900000000007,4.0731999999999999,1.1365000000000001,0.16020000000000001,0.2611,4.5999999999999999E-3,7.0400000000000004E-2,5.6899999999999999E-2,9.01E-2,1.14E-2,1.7839,0.45379999999999998,0.7329,8338.8030221099998,34.9129,9.6980277777777779,9232.7315720400002,38.6556,10.737666666666666,11836.247253272188,49.555999999999997,13.765555555555554,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P30*238.8459","v":8338.8030221099998},34.9129,{"$f":"P30/3.6","v":9.6980277777777779},{"$f":"S30*238.8459","v":9232.7315720400002},38.6556,{"$f":"S30/3.6","v":10.737666666666666},{"$f":"V30/0.0041868","v":11836.247253272188},49.555999999999997,{"$f":"V30/3.6","v":13.765555555555554},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.8030221099998,34.9129,9.6980277777777779,9232.7315720400002,38.6556,10.737666666666666,11836.247253272188,49.555999999999997,13.765555555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.8030221099998,34.9129,9.6980277777777779,9232.7315720400002,38.6556,10.737666666666666,11836.247253272188,49.555999999999997,13.765555555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.8030221099998,34.9129,9.6980277777777779,9232.7315720400002,38.6556,10.737666666666666,11836.247253272188,49.555999999999997,13.765555555555554,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.8030221099998,34.9129,9.6980277777777779,9232.7315720400002,38.6556,10.737666666666666,11836.247253272188,49.555999999999997,13.765555555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.8030221099998,34.9129,9.6980277777777779,9232.7315720400002,38.6556,10.737666666666666,11836.247253272188,49.555999999999997,13.765555555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.8030221099998,34.9129,9.6980277777777779,9232.7315720400002,38.6556,10.737666666666666,11836.247253272188,49.555999999999997,13.765555555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.8030221099998,34.9129,9.6980277777777779,9232.7315720400002,38.6556,10.737666666666666,11836.247253272188,49.555999999999997,13.765555555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.8030221099998,34.9129,9.6980277777777779,9232.7315720400002,38.6556,10.737666666666666,11836.247253272188,49.555999999999997,13.765555555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[29,92.026799999999994,4.0819000000000001,1.1194999999999999,0.15679999999999999,0.2525,8.8000000000000005E-3,7.0499999999999993E-2,5.6500000000000002E-2,9.98E-2,1.0200000000000001E-2,1.7337,0.38300000000000001,0.73180000000000001,8348.7390115500002,34.954500000000003,9.7095833333333346,9243.7423680299999,38.701700000000002,10.750472222222223,11859.009267220788,49.651299999999999,13.792027777777777,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P40*238.8459","v":8348.7390115500002},34.954500000000003,{"$f":"P40/3.6","v":9.7095833333333346},{"$f":"S40*238.8459","v":9243.7423680299999},38.701700000000002,{"$f":"S40/3.6","v":10.750472222222223},{"$f":"V40/0.0041868","v":11859.009267220788},49.651299999999999,{"$f":"V40/3.6","v":13.792027777777777},null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8348.7390115500002,34.954500000000003,9.7095833333333346,9243.7423680299999,38.701700000000002,10.750472222222223,11859.009267220788,49.651299999999999,13.792027777777777,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.9280926480842,34.511490850996751,9.5865252363879883,9126.3539126328415,38.210218021882902,10.613949450523032]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                                        Головко Ю.О.                                                                               "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                  Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                             Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №654"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС м. Сєвєродонецьк місто",38.19,9121,10.61]
[null,"ГРС м. Сєвєродонецьк Лисичанськ",38.229999999999997,9131,10.62]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 654",null,38.21,9126,10.61]
[]
[]
[]
["Начальник  Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                            Головко Ю.О.                                                                                "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                    Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                               Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]