{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,25,9,25],[48,1,48,26],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,13,6,22],[44,1,44,26],[46,1,46,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 205"]
["Філія УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 205"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \" Комарно-Дроздовичі Ду500\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8200.9172840400006},34.335599999999999,{"$f":"P11/3.6","v":9.5376666666666665},{"$f":"S11*238.8459","v":9092.8872975899994},38.070099999999996,{"$f":"S11/3.6","v":10.575027777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8200.9172840400006},34.335599999999999,{"$f":"P12/3.6","v":9.5376666666666665},{"$f":"S12*238.8459","v":9092.8872975899994},38.070099999999996,{"$f":"S12/3.6","v":10.575027777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,96.071799999999996,2.1680999999999999,0.68340000000000001,0.1108,0.1056,1.1999999999999999E-3,2.1399999999999999E-2,1.49E-2,1.14E-2,6.0000000000000001E-3,0.62190000000000001,0.18360000000000001,0.69920000000000004,{"$f":"P13*238.8459","v":8193.1547922900008},34.303100000000001,{"$f":"P13/3.6","v":9.5286388888888887},{"$f":"S13*238.8459","v":9085.29199797},38.0383,{"$f":"S13/3.6","v":10.566194444444443},11923.95,49.923200000000001,{"$f":"W20","v":13.86738888888889},null,null,null,null,null,100.00009999999997,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8193.1547922900008},34.303100000000001,{"$f":"P14/3.6","v":9.5286388888888887},{"$f":"S14*238.8459","v":9085.29199797},38.0383,{"$f":"S14/3.6","v":10.566194444444443},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193.1547922900008,34.303100000000001,9.5286388888888887,9085.29199797,38.0383,10.566194444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193.1547922900008,34.303100000000001,9.5286388888888887,9085.29199797,38.0383,10.566194444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193.1547922900008,34.303100000000001,9.5286388888888887,9085.29199797,38.0383,10.566194444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193.1547922900008,34.303100000000001,9.5286388888888887,9085.29199797,38.0383,10.566194444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193.1547922900008,34.303100000000001,9.5286388888888887,9085.29199797,38.0383,10.566194444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,95.969399999999993,2.2267000000000001,0.69889999999999997,0.112,0.1071,1.1999999999999999E-3,2.18E-2,1.52E-2,1.1299999999999999E-2,6.7000000000000002E-3,0.64780000000000004,0.182,0.69989999999999997,8197.4062493100009,34.320900000000002,9.5335833333333344,9089.758416300001,38.057000000000002,10.571388888888889,11923.81,49.922600000000003,{"$f":"V20/3.6","v":13.86738888888889},null,null,null,null,null,100.00009999999997," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P21*238.8459","v":8197.4062493100009},34.320900000000002,{"$f":"P21/3.6","v":9.5335833333333344},{"$f":"S21*238.8459","v":9089.758416300001},38.057000000000002,{"$f":"S21/3.6","v":10.571388888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.4062493100009,34.320900000000002,9.5335833333333344,9089.758416300001,38.057000000000002,10.571388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.4062493100009,34.320900000000002,9.5335833333333344,9089.758416300001,38.057000000000002,10.571388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.4062493100009,34.320900000000002,9.5335833333333344,9089.758416300001,38.057000000000002,10.571388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,95.836299999999994,2.3302999999999998,0.73140000000000005,0.11749999999999999,0.11210000000000001,1.1999999999999999E-3,2.2800000000000001E-2,1.6E-2,1.2200000000000001E-2,5.4999999999999997E-3,0.62119999999999997,0.19359999999999999,0.70120000000000005,{"$f":"P25*238.8459","v":8211.8803108500015},34.381500000000003,{"$f":"P25/3.6","v":9.550416666666667},{"$f":"S25*238.8459","v":9105.3072843900009},38.122100000000003,{"$f":"S25/3.6","v":10.589472222222224},11933.67,49.963900000000002,{"$f":"V25/3.6","v":13.878861111111112},null,null,null,null,null,100.0001," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P26*238.8459","v":8211.8803108500015},34.381500000000003,{"$f":"P26/3.6","v":9.550416666666667},{"$f":"S26*238.8459","v":9105.3072843900009},38.122100000000003,{"$f":"S26/3.6","v":10.589472222222224},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.8803108500015,34.381500000000003,9.550416666666667,9105.3072843900009,38.122100000000003,10.589472222222224,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.8803108500015,34.381500000000003,9.550416666666667,9105.3072843900009,38.122100000000003,10.589472222222224,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.8803108500015,34.381500000000003,9.550416666666667,9105.3072843900009,38.122100000000003,10.589472222222224,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.8803108500015,34.381500000000003,9.550416666666667,9105.3072843900009,38.122100000000003,10.589472222222224,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.8803108500015,34.381500000000003,9.550416666666667,9105.3072843900009,38.122100000000003,10.589472222222224,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.8803108500015,34.381500000000003,9.550416666666667,9105.3072843900009,38.122100000000003,10.589472222222224,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,95.852599999999995,2.3039000000000001,0.7228,0.1143,0.10879999999999999,1.2999999999999999E-3,2.1700000000000001E-2,1.5299999999999999E-2,1.1299999999999999E-2,6.7000000000000002E-3,0.6472,0.19409999999999999,0.70089999999999997,{"$f":"P33*238.8459","v":8205.0732027000013},34.353000000000002,{"$f":"P33/3.6","v":9.5425000000000004},{"$f":"S33*238.8459","v":9097.9269460800006},38.091200000000001,{"$f":"S33/3.6","v":10.580888888888889},11926.48,49.933799999999998,{"$f":"V33/3.6","v":13.8705},null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P34*238.8459","v":8205.0732027000013},34.353000000000002,{"$f":"P34/3.6","v":9.5425000000000004},{"$f":"S34*238.8459","v":9097.9269460800006},38.091200000000001,{"$f":"S34/3.6","v":10.580888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8205.0732027000013,34.353000000000002,9.5425000000000004,9097.9269460800006,38.091200000000001,10.580888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8205.0732027000013,34.353000000000002,9.5425000000000004,9097.9269460800006,38.091200000000001,10.580888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8205.0732027000013,34.353000000000002,9.5425000000000004,9097.9269460800006,38.091200000000001,10.580888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8205.0732027000013,34.353000000000002,9.5425000000000004,9097.9269460800006,38.091200000000001,10.580888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,95.795599999999993,2.3178999999999998,0.75939999999999996,0.1205,0.1167,1.2999999999999999E-3,2.3099999999999999E-2,1.5800000000000002E-2,1.0999999999999999E-2,5.3E-3,0.64590000000000003,0.1875,0.7016,{"$f":"P39*238.8459","v":8214.2210006700006},34.391300000000001,{"$f":"P39/3.6","v":9.5531388888888884},{"$f":"S39*238.8459","v":9107.7435125699994},38.132300000000001,{"$f":"S39/3.6","v":10.592305555555555},11933.39,49.962699999999998,{"$f":"V39/3.6","v":13.878527777777776},-19.899999999999999,null,0,0,0,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":99.999999999999986},"ОК"]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P40*238.8459","v":8214.2210006700006},34.391300000000001,{"$f":"P40/3.6","v":9.5531388888888884},{"$f":"S40*238.8459","v":9107.7435125699994},38.132300000000001,{"$f":"S40/3.6","v":10.592305555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214.2210006700006,34.391300000000001,9.5531388888888884,9107.7435125699994,38.132300000000001,10.592305555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.8597881249916,34.339546076047306,9.5387627989020309,9094.4963186539699,38.076836649295522,10.576899069248755]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                                     Саловський Б.Й.                                                            31.05.2017p.                                              "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                                      Іваненко О.С.                                                                31.05.2017p.                           "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці  ГВіМ                                                                                                                                                Кузьмін Т.Б.                                                                 31.05.2017p."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[15,0,15,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,14,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №205"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Коропуж",38.08,9095,10.58]
[null,"ГРС Луки",38.08,9094,10.58]
[null,"ГРС Рудки",38.08,9094,10.58]
[null,"ГРС Бабине",38.07,9094,10.58]
[null,"ГРС Воютичі",38.090000000000003,9097,10.58]
[null,"ГРС Ст.Самбір",38.07,9094,10.58]
[null,"ГРС Хирів",38.08,9095,10.58]
[null,"ГРС Лютовиська",38.07,9094,10.58]
[null,"ГРС Міженець",38.08,9095,10.58]
[null,"ГРС Турка",38.08,9095,10.58]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 205",null,38.08,9094,10.58]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                         Саловський Б.Й.                                                                                               31.05.2017p.                                                          "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ                                                                                                                              Іваненко О.С.                                                                                                   31.05.2017p.                                                            "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВіМ                                                                                                       Кузьмін Т.Б.                                                                                                     31.05.2017p."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]