{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 229"]
["Філія \"УМГ \"Львівтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 229"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 067/13 чинне до 16.04.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу   Угерсько - Львів",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8168.5297800000008},34.200000000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.5},{"$f":"S11*238.8459","v":9047.4826920000014},37.880000000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.522222222222222},11908,49.87,{"$f":"V11/3.6","v":13.852777777777776},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8168.5297800000008},34.200000000000003,9.5,{"$f":"S12*238.8459","v":9047.4826920000014},37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,97.253799999999998,1.3245,0.43619999999999998,7.6499999999999999E-2,7.3400000000000007E-2,5.9999999999999995E-4,1.9E-2,1.0999999999999999E-2,5.1999999999999998E-3,6.7999999999999996E-3,0.6663,0.12690000000000001,0.68940000000000001,8094.4875510000002,33.89,9.4138888888888896,8975.8289219999988,37.58,10.438888888888888,11861,49.67,13.797222222222222,1,null,"<0,0002","<0,0001","не вияв.",100.00020000000002,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8094.4875510000002,33.89,9.4138888888888896,8975.8289219999988,37.58,10.438888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8094.4875510000002,33.89,9.4138888888888896,8975.8289219999988,37.58,10.438888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8094.4875510000002,33.89,9.4138888888888896,8975.8289219999988,37.58,10.438888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8094.4875510000002,33.89,9.4138888888888896,8975.8289219999988,37.58,10.438888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8094.4875510000002,33.89,9.4138888888888896,8975.8289219999988,37.58,10.438888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8094.4875510000002,33.89,9.4138888888888896,8975.8289219999988,37.58,10.438888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,96.979500000000002,1.5407999999999999,0.48599999999999999,8.1799999999999998E-2,7.7600000000000002E-2,1.2999999999999999E-3,1.8200000000000001E-2,1.0999999999999999E-2,1.0699999999999999E-2,7.1000000000000004E-3,0.64759999999999995,0.13830000000000001,0.69169999999999998,8118.3721410000007,33.99,{"$f":"P20/3.6","v":9.4416666666666664},8999.7135120000003,37.68,{"$f":"S20/3.6","v":10.466666666666667},11875,49.73,13.813888888888888,2,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8118.3721410000007,33.99,9.4416666666666664,8999.7135120000003,37.68,10.466666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8118.3721410000007,33.99,9.4416666666666664,8999.7135120000003,37.68,10.466666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8118.3721410000007,33.99,9.4416666666666664,8999.7135120000003,37.68,10.466666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8118.3721410000007,33.99,9.4416666666666664,8999.7135120000003,37.68,10.466666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,97.485500000000002,1.1604000000000001,0.3856,7.1400000000000005E-2,6.9199999999999998E-2,1.2999999999999999E-3,2.1100000000000001E-2,1.32E-2,2.2599999999999999E-2,8.8999999999999999E-3,0.63280000000000003,0.12790000000000001,0.68820000000000003,8084.9337150000001,33.85,9.4027777777777786,8966.2750859999996,37.54,10.427777777777777,11858,49.66,13.794444444444443,-2.2000000000000002,null,null,null,null,99.999899999999982," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8084.9337150000001,33.85,{"$f":"P26/3.6","v":9.4027777777777786},8966.2750859999996,37.54,{"$f":"S26/3.6","v":10.427777777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8084.9337150000001,33.85,9.4027777777777786,8966.2750859999996,37.54,10.427777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8084.9337150000001,33.85,{"$f":"P28/3.6","v":9.4027777777777786},8966.2750859999996,37.54,10.427777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8084.9337150000001,33.85,9.4027777777777786,8966.2750859999996,37.54,10.427777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8084.9337150000001,33.85,9.4027777777777786,8966.2750859999996,37.54,10.427777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8084.9337150000001,33.85,9.4027777777777786,8966.2750859999996,37.54,10.427777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8084.9337150000001,33.85,9.4027777777777786,8966.2750859999996,37.54,10.427777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,96.603700000000003,1.7138,0.52370000000000005,8.3599999999999994E-2,8.3199999999999996E-2,2.2000000000000001E-3,2.1399999999999999E-2,1.32E-2,7.7999999999999996E-3,8.3000000000000001E-3,0.69740000000000002,0.24179999999999999,0.69479999999999997,8123.1490589999994,34.01,9.4472222222222211,{"$f":"S33*238.8459","v":9006.8788889999996},37.71,{"$f":"S33/3.6","v":10.475},11865,49.64,13.788888888888888,-1.8,null,null,null,null,100.00010000000003,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8123.1490589999994,34.01,{"$f":"P34/3.6","v":9.4472222222222211},9006.8788889999996,37.71,{"$f":"S34/3.6","v":10.475},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8123.1490589999994,34.01,9.4472222222222211,{"$f":"S35*238.8459","v":9006.8788889999996},37.71,{"$f":"S35/3.6","v":10.475},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8123.1490589999994,34.01,9.4472222222222211,9006.8788889999996,37.71,{"$f":"S36/3.6","v":10.475},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8123.1490589999994,34.01,9.4472222222222211,9006.8788889999996,37.71,10.475,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8123.1490589999994,34.01,9.4472222222222211,9006.8788889999996,37.71,10.475,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8123.1490589999994,34.01,{"$f":"P39/3.6","v":9.4472222222222211},9006.8788889999996,37.71,{"$f":"S39/3.6","v":10.475},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,93.952600000000004,2.7246999999999999,0.75329999999999997,9.4100000000000003E-2,0.1414,1.9E-3,4.4900000000000002E-2,3.2199999999999999E-2,3.3300000000000003E-2,7.1000000000000004E-3,1.1707000000000001,1.0438000000000001,0.71809999999999996,8144.6451900000002,34.1,{"$f":"P40/3.6","v":9.4722222222222232},9023.5981019999999,37.78,{"$f":"S40/3.6","v":10.494444444444445},11686,48.93,13.591666666666667,-2.2000000000000002,null,null,null,null,100]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.6451900000002,34.1,{"$f":"P41/3.6","v":9.4722222222222232},9023.5981019999999,37.78,{"$f":"S41/3.6","v":10.494444444444445},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8114.7355762324933,33.974774430846381,9.4374373419017754,8996.4247866135502,37.666230764746437,10.462841879096231]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                      Саловський Б.Й.                                                                                      "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Керівник лабораторії                                                                                                                                            Роїк Г.В.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                              Карапата І.І."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[9,0,9,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,8,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 229"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Липники",37.659999999999997,8996,10.46]
[null,"ГРС Пустомити",37.68,9000,10.47]
[null,"АГНКС -3 Липники",37.659999999999997,8996,10.46]
[null,"ГРС Розвадів"]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 229",null,37.67,8996,10.46]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                Саловський Б.Й.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Керівник лабораторії                                                                          Роїк Г.В.                                                                                                      "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,"                 Карапата І.І."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]