{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 230"]
["Філія \"УМГ \"Львівтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 230"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 067/13 чинне до 16.04.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  Івацевичі - Долина ІІІ н.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8182.8605339999995},34.26,{"$f":"P11/3.6","v":9.5166666666666657},{"$f":"S11*238.8459","v":9068.9788229999995},37.97,{"$f":"S11/3.6","v":10.547222222222222},11875,49.73,{"$f":"V11/3.6","v":13.813888888888888},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8182.8605339999995},34.26,9.5166666666666657,{"$f":"S12*238.8459","v":9068.9788229999995},37.97,10.547222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,95.698400000000007,2.4054000000000002,0.75919999999999999,0.12089999999999999,0.11260000000000001,1.6000000000000001E-3,2.0299999999999999E-2,1.24E-2,1.6999999999999999E-3,8.0000000000000002E-3,0.68189999999999995,0.17760000000000001,0.70169999999999999,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,11921,49.92,13.866666666666667,-4.0999999999999996,null,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,96.100800000000007,2.1745999999999999,0.66139999999999999,0.104,9.4299999999999995E-2,1.1999999999999999E-3,1.6E-2,8.8999999999999999E-3,1.8E-3,7.6E-3,0.66520000000000001,0.16400000000000001,0.69820000000000004,8178.0836160000008,34.24,{"$f":"P20/3.6","v":9.5111111111111111},9066.5903639999997,37.96,{"$f":"S20/3.6","v":10.544444444444444},11906,49.86,13.85,-3.5,null,"<0,0002","<0,0001","не вияв.",99.999800000000008," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,96.0077,2.2134,0.68430000000000002,0.1085,0.10150000000000001,1.9E-3,1.8800000000000001E-2,1.1599999999999999E-2,3.7000000000000002E-3,7.4000000000000003E-3,0.67200000000000004,0.16919999999999999,0.69910000000000005,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,11909,49.87,13.852777777777776,0.9,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,{"$f":"P26/3.6","v":9.5222222222222221},9076.1442000000006,38,{"$f":"S26/3.6","v":10.555555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,89.786500000000004,4.9537000000000004,1.1261000000000001,0.12139999999999999,0.18229999999999999,4.4999999999999997E-3,4.99E-2,3.5200000000000002E-2,3.2199999999999999E-2,7.7000000000000002E-3,1.6535,2.0470000000000002,0.75109999999999999,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11532,48.29,13.413888888888888,11.4,null,null,null,null,99.999999999999972,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,{"$f":"P34/3.6","v":9.5666666666666664},9107.1941670000015,38.130000000000003,{"$f":"S34/3.6","v":10.591666666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9107.1941670000015,38.130000000000003,{"$f":"S36/3.6","v":10.591666666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,{"$f":"P39/3.6","v":9.5666666666666664},9107.1941670000015,38.130000000000003,{"$f":"S39/3.6","v":10.591666666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,93.869399999999999,3.1556999999999999,0.86470000000000002,0.1181,0.13500000000000001,1.8E-3,3.04E-2,0.02,1.14E-2,7.3000000000000001E-3,0.99970000000000003,0.78639999999999999,0.71709999999999996,8209.1335829999989,34.369999999999997,{"$f":"P40/3.6","v":9.5472222222222207},9095.2518719999989,38.08,{"$f":"S40/3.6","v":10.577777777777778},11785,49.35,13.708333333333334,6.1,null,null,null,null,99.999899999999997]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,{"$f":"P41/3.6","v":9.5472222222222207},9095.2518719999989,38.08,{"$f":"S41/3.6","v":10.577777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8203.2219837085067,34.345249316435861,9.5403470323432948,9089.2421734570635,38.054838594495706,10.570788498471035]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                      Саловський Б.Й."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Керівник лабораторії                                                                                                                                            Роїк Г.В.                                                                                                 "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                              Карапата І.І."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 230"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська","ГРС Куровичі",38.049999999999997,9089,10.57]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 230",null,38.049999999999997,9089,10.57]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                Саловський Б.Й.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Керівник лабораторії                                                                          Роїк Г.В.                                                                                                      "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,"                 Карапата І.І."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]