{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 132"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Харківгаз\""]
["Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 132"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Газопровід - підвід УКПГ Єфремівка"]
["Свідоцтво № 123/15 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ШЕБЕЛИНКА-ПОЛТАВА-КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період   з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8345,34.94,9.7055555555555539,9245,38.71,10.752777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8345,34.94,9.7055555555555539,9245,38.71,10.752777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8345,34.94,9.7055555555555539,9245,38.71,10.752777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8345,34.94,9.7055555555555539,9245,38.71,10.752777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8345,34.94,9.7055555555555539,9245,38.71,10.752777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8345,34.94,9.7055555555555539,9245,38.71,10.752777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8345,34.94,9.7055555555555539,9245,38.71,10.752777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8345,34.94,9.7055555555555539,9245,38.71,10.752777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8345,34.94,9.7055555555555539,9245,38.71,10.752777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8345,34.94,9.7055555555555539,9245,38.71,10.752777777777778,null,null,null,21.6,3.4,null,null,"відсут.",0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8345,34.94,9.7055555555555539,9245,38.71,10.752777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,92.727500000000006,4.0117000000000003,0.88100000000000001,0.1145,0.18260000000000001,4.7999999999999996E-3,5.5100000000000003E-2,4.4999999999999998E-2,0.16800000000000001,5.3E-3,1.5178,0.28670000000000001,0.72560000000000002,8333,34.89,9.6916666666666664,9231,38.65,10.736111111111111,11895,49.8,13.833333333333332,null,null,"<0,006","<0,02",null,100.00000000000001,"ОК"]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8333,34.89,9.6916666666666664,9231,38.65,10.736111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8333,34.89,9.6916666666666664,9231,38.65,10.736111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8333,34.89,9.6916666666666664,9231,38.65,10.736111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8333,34.89,9.6916666666666664,9231,38.65,10.736111111111111,null,null,null,23,11.1,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8333,34.89,9.6916666666666664,9231,38.65,10.736111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,92.676100000000005,4.0304000000000002,0.88690000000000002,0.1152,0.18410000000000001,4.7000000000000002E-3,5.5500000000000001E-2,4.6199999999999998E-2,0.17280000000000001,5.0000000000000001E-3,1.5299,0.29320000000000002,0.72619999999999996,8336,34.9,9.6944444444444446,9236,38.67,10.741666666666667,11895,49.8,13.833333333333332,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8336,34.9,9.6944444444444446,9236,38.67,10.741666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8336,34.9,9.6944444444444446,9236,38.67,10.741666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8336,34.9,9.6944444444444446,9236,38.67,10.741666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8336,34.9,9.6944444444444446,9236,38.67,10.741666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8336,34.9,9.6944444444444446,9236,38.67,10.741666666666667,null,null,null,31.5,12.2,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8336,34.9,9.6944444444444446,9236,38.67,10.741666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,92.764700000000005,4.0095999999999998,0.88119999999999998,0.1142,0.1822,4.7999999999999996E-3,5.4300000000000001E-2,4.4400000000000002E-2,0.15049999999999999,5.1000000000000004E-3,1.5058,0.28320000000000001,0.72499999999999998,8329,34.869999999999997,9.68611111111111,9227,38.630000000000003,10.730555555555556,11895,49.8,13.833333333333332,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8329,34.869999999999997,9.68611111111111,9227,38.630000000000003,10.730555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8329,34.869999999999997,9.68611111111111,9227,38.630000000000003,10.730555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8329,34.869999999999997,9.68611111111111,9227,38.630000000000003,10.730555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8329,34.869999999999997,9.68611111111111,9227,38.630000000000003,10.730555555555556,null,null,null,27.9,9.3000000000000007,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8329,34.869999999999997,9.68611111111111,9227,38.630000000000003,10.730555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,92.792900000000003,3.9773000000000001,0.87170000000000003,0.1132,0.18090000000000001,4.7000000000000002E-3,5.4199999999999998E-2,4.4900000000000002E-2,0.15809999999999999,4.7999999999999996E-3,1.5092000000000001,0.28799999999999998,0.72489999999999999,8326,34.86,9.6833333333333336,9224,38.619999999999997,10.727777777777776,11892,49.79,13.830555555555556,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":8336.9462827019179},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":34.905389513668773},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9.6959415315746629},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9236.1052336385419},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":38.671184268351901},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":10.741995630097747}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника управління Диканського ЛВУМГ        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Герасименко І.М.",null,null,null,null,null,null,"01.06.17р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Славінська А.В.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"01.06.17р."}]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М         ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Левадний С.А.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"01.06.17р."}]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,3,5,3],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 132"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Харківська область","Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Троїцьке (Більшовик)"]
[1,{"$f":"паспорт!S11","v":38.71},1080.44,{"$f":"SUM(C7:C7)","v":1080.44}]
[2,{"$f":"паспорт!S12","v":38.71},1016.74,1016.74]
[3,{"$f":"паспорт!S13","v":38.71},1028.8499999999999,1028.8499999999999]
[4,{"$f":"паспорт!S14","v":38.71},1019.67,1019.67]
[5,{"$f":"паспорт!S15","v":38.71},1121.3499999999999,1121.3499999999999]
[6,{"$f":"паспорт!S16","v":38.71},945.04,945.04]
[7,{"$f":"паспорт!S17","v":38.71},819.17,819.17]
[8,{"$f":"паспорт!S18","v":38.71},817.25,817.25]
[9,{"$f":"паспорт!S19","v":38.71},880.65,880.65]
[10,{"$f":"паспорт!S20","v":38.71},1347.27,1347.27]
[11,{"$f":"паспорт!S21","v":38.71},1734.07,1734.07]
[12,{"$f":"паспорт!S22","v":38.65},2521.85,2521.85]
[13,{"$f":"паспорт!S23","v":38.65},2817.35,2817.35]
[14,{"$f":"паспорт!S24","v":38.65},2482.04,2482.04]
[15,{"$f":"паспорт!S25","v":38.65},1580.43,1580.43]
[16,{"$f":"паспорт!S26","v":38.65},1043.42,1043.42]
[17,{"$f":"паспорт!S27","v":38.65},1351.01,1351.01]
[18,{"$f":"паспорт!S28","v":38.67},1886.08,1886.08]
[19,{"$f":"паспорт!S29","v":38.67},1975.5,1975.5]
[20,{"$f":"паспорт!S30","v":38.67},2217.08,2217.08]
[21,{"$f":"паспорт!S31","v":38.67},1709.54,1709.54]
[22,{"$f":"паспорт!S32","v":38.67},1342.28,1342.28]
[23,{"$f":"паспорт!S33","v":38.67},892.04,892.04]
[24,{"$f":"паспорт!S34","v":38.67},793.55,793.55]
[25,{"$f":"паспорт!S35","v":38.630000000000003},710.81,710.81]
[26,{"$f":"паспорт!S36","v":38.630000000000003},680.05,680.05]
[27,{"$f":"паспорт!S37","v":38.630000000000003},766.42,766.42]
[28,{"$f":"паспорт!S38","v":38.630000000000003},762.97,762.97]
[29,{"$f":"паспорт!S39","v":38.630000000000003},619.70000000000005,619.70000000000005]
[30,{"$f":"паспорт!S40","v":38.630000000000003},554.27,554.27]
[31,{"$f":"паспорт!S41","v":38.619999999999997},529.75,529.75]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":39046.639999999999},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":39046.639999999999}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":1509979.8105000001},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":1509979.8105000001}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.671184268351901},{"$f":"D39/D38","v":38.671184268351901}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9236.4538106403506},{"$f":"D40*238.8459","v":9236.4538106403506}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.741995630097749},{"$f":"D40/3.6","v":10.741995630097749}]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №132"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС Троїцьке (Більшовик)",{"$f":"' розрахунок'!C40","v":38.671184268351901},{"$f":"' розрахунок'!C41","v":9236.4538106403506},{"$f":"' розрахунок'!C42","v":10.741995630097749}]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 132",null,{"$f":"' розрахунок'!D40","v":38.671184268351901},{"$f":"' розрахунок'!D41","v":9236.4538106403506},{"$f":"' розрахунок'!D42","v":10.741995630097749}]
[]
[]
[]
["Заступник начальника управління Диканського ЛВУМГ ",null,null,"Герасименко І.М.",null,{"$f":"паспорт!V46","v":"01.06.17р."}]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                    ",null,null,"Славінська А.В.",null,{"$f":"F11","v":"01.06.17р."}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М ",null,null,"Левадний С.А. ",null,{"$f":"F11","v":"01.06.17р."}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]