{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":48,"n_cols":31,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[44,1,44,26],[40,20,40,27],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[46,1,46,26],[8,11,9,11],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,14,39,14],[39,7,39,13],[38,15,39,15],[38,16,39,16],[38,17,39,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[42,1,42,26],[38,0,38,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 23"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Київоблгаз\""]
["Боярське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №23"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 70А-43-14 чинно до 23.07.2019 р. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ХОТІВ - БОЯРКА\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8209.1335829999989},34.369999999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.5472222222222207},{"$f":"S11*238.8459","v":9095.2518719999989},38.08,{"$f":"S11/3.6","v":10.577777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8209.1335829999989},34.369999999999997,{"$f":"P12/3.6","v":9.5472222222222207},{"$f":"S12*238.8459","v":9095.2518719999989},38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8209.1335829999989},34.369999999999997,{"$f":"P13/3.6","v":9.5472222222222207},9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,92.246899999999997,3.7942999999999998,0.85960000000000003,0.1053,0.14080000000000001,3.0000000000000001E-3,3.4700000000000002E-2,2.7900000000000001E-2,4.8899999999999999E-2,6.4000000000000003E-3,1.2525999999999999,1.4796,0.73140000000000005,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,{"$f":"V17*238.8459","v":11643.737625},48.75,{"$f":"V17/3.6","v":13.541666666666666},null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,91.655299999999997,4.0698999999999996,0.92220000000000002,0.11169999999999999,0.15129999999999999,3.0999999999999999E-3,3.7600000000000001E-2,3.0599999999999999E-2,5.5500000000000001E-2,1.1299999999999999E-2,1.4011,1.5505,0.73599999999999999,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,{"$f":"V23*238.8459","v":11624.629953},48.67,{"$f":"V23/3.6","v":13.519444444444444},-16.899999999999999,-15.4,null,null,null,100.00010000000002," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,90.1571,4.6866000000000003,0.98399999999999999,0.10730000000000001,0.16070000000000001,3.8E-3,4.3400000000000001E-2,3.5400000000000001E-2,6.4899999999999999E-2,1.6899999999999998E-2,1.6572,2.0827,0.74850000000000005,8190.0259109999997,34.29,9.5250000000000004,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,{"$f":"V30*238.8459","v":11509.983920999999},48.19,{"$f":"V30/3.6","v":13.386111111111109},null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8190.0259109999997},34.29,{"$f":"P31/3.6","v":9.5250000000000004},{"$f":"S31*238.8459","v":9073.7557410000009},37.99,{"$f":"S31/3.6","v":10.552777777777779},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5250000000000004,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,{"$f":"P33/3.6","v":9.5250000000000004},9073.7557410000009,37.99,{"$f":"S33/3.6","v":10.552777777777779},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5250000000000004,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5250000000000004,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5250000000000004,9073.7557410000009,37.99,{"$f":"S36/3.6","v":10.552777777777779},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,89.827299999999994,4.8487999999999998,0.99980000000000002,0.1065,0.16300000000000001,3.7000000000000002E-3,4.3799999999999999E-2,3.6400000000000002E-2,7.2800000000000004E-2,7.1999999999999998E-3,1.6388,2.2517999999999998,0.75170000000000003,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,{"$f":"V37*238.8459","v":11488.487790000001},48.1,{"$f":"V37/3.6","v":13.361111111111111},null,null,6.0000000000000001E-3,0.02,"відсут",99.999899999999982," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197,34.32,9.5299999999999994,9082,38.020000000000003,10.56]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Боярського ЛВУМГ                                                                                                                                         Табак С.М.                                                                        01.03.2017 р.                "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                                             Клименко І.А.                                                                  01.03.2017 р.                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби газовимірювань та метрології                                                                                                                         Прима Ю.І.                                                                      01.03.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №23"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Київська область","ГРС - 1А",38.020000000000003,9082,10.56]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 23",null,{"$f":"AVERAGE(C6)","v":38.020000000000003},{"$f":"AVERAGE(D6)","v":9082},10.56]
[]
[]
[]
["Головний інженер  Боярського ЛВУМГ                                                                      Табак С.М.                                                           01.03.2017 р.                                                                                  "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                        Клименко І.А.                                                       01.03.2017 р.                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби газовимірювань та метрології                                                      Прима Ю.І.                                                          01.03.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]