{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":48,"n_cols":31,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[46,1,46,26],[8,11,9,11],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[38,14,39,14],[39,7,39,13],[38,15,39,15],[38,16,39,16],[38,17,39,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[42,1,42,26],[38,0,38,13],[8,3,9,3],[44,1,44,26],[40,20,40,27],[39,20,39,27],[38,20,38,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 27"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Київоблгаз\", ПАТ \"Київгаз\""]
["Боярське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №27"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 70А-43-14 чинно до 23.07.2019 р.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ТУЛА - ШОСТКА - КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8201.9682060000014},34.340000000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.5388888888888896},{"$f":"S11*238.8459","v":9085.6980359999998},38.04,{"$f":"S11/3.6","v":10.566666666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$39+$N$39","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8201.9682060000014},34.340000000000003,9.5388888888888896,{"$f":"S12*238.8459","v":9085.6980359999998},38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,91.2256,4.2325999999999997,0.89810000000000001,0.10589999999999999,0.14699999999999999,3.0999999999999999E-3,3.6999999999999998E-2,2.9499999999999998E-2,5.6399999999999999E-2,6.4000000000000003E-3,1.3608,1.8976,0.74029999999999996,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,{"$f":"V17*238.8459","v":11562.530019},48.41,{"$f":"V17/3.6","v":13.447222222222221},null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,91.334900000000005,4.1805000000000003,0.91379999999999995,0.10780000000000001,0.14799999999999999,3.0999999999999999E-3,3.7400000000000003E-2,3.1E-2,5.7799999999999997E-2,8.8999999999999999E-3,1.3829,1.794,0.73919999999999997,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,{"$f":"V23*238.8459","v":11581.637691},48.49,{"$f":"V23/3.6","v":13.469444444444445},-16.5,-16.5,null,null,null,100.0001," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,90.256100000000004,4.6153000000000004,0.97219999999999995,0.10630000000000001,0.15790000000000001,3.5000000000000001E-3,4.2299999999999997E-2,3.44E-2,7.0199999999999999E-2,9.7999999999999997E-3,1.5589,2.1732,0.74850000000000005,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,{"$f":"V30*238.8459","v":11502.818544},48.16,{"$f":"V30/3.6","v":13.377777777777776},null,null,null,null,null,100.0001,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8185.2489930000011},34.270000000000003,{"$f":"P31/3.6","v":9.5194444444444457},{"$f":"S31*238.8459","v":9068.9788229999995},37.97,{"$f":"S31/3.6","v":10.547222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,{"$f":"P33/3.6","v":9.5194444444444457},9068.9788229999995,37.97,{"$f":"S33/3.6","v":10.547222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9068.9788229999995,37.97,{"$f":"S36/3.6","v":10.547222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,89.847099999999998,4.8297999999999996,0.97919999999999996,0.10580000000000001,0.15859999999999999,3.3999999999999998E-3,4.2500000000000003E-2,3.6299999999999999E-2,6.9099999999999995E-2,8.3999999999999995E-3,1.5688,2.3509000000000002,0.752,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,{"$f":"V37*238.8459","v":11476.545494999998},48.05,{"$f":"V37/3.6","v":13.347222222222221},null,null,6.0000000000000001E-3,0.02,"відсут",99.999900000000011," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189,34.29,9.52,9073,37.99,10.55]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Боярського ЛВУМГ                                                                                                                                         Табак С.М.                                                                        01.03.2017 р.                "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                                             Клименко І.А.                                                                  01.03.2017 р.                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби газовимірювань та метрології                                                                                                                         Прима Ю.І.                                                                      01.03.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[15,0,15,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,14,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №27"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Київська область","ГРС ТЕЦ-6",37.986869368735057,9073.0080025579573,10.551908157981961]
[null,"ГРС Требухів",37.987978928131994,9073.2730162707212,10.552216368925555]
[null,"ГРС Дударків",37.987583401613932,9073.1785463835404,10.552106500448314]
[null,"ГРС Плоске",37.987968667153346,9073.270565478042,10.552213518653707]
[null,"ГРС Русанів",37.98757544856182,9073.1766468296519,10.552104291267172]
[null,"ГРС Бориспіль",37.987743276052456,9073.216731737697,10.552150910014571]
[null,"ГРС - 4 (місто)",37.987169186331151,9073.0796127615322,10.551991440647543]
[null,"ГРС -4 (ТЕЦ)",37.986796095614345,9072.9905015734948,10.551887804337317]
[null,"АГНКС №3 м.Київ",37.986709106176974,9072.9697245030347,10.551863640604715]
[null,"АГНКС Бровари",37.985345631743819,9072.6440642249217,10.551484897706617]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 27",null,{"$f":"AVERAGE(C6:C15)","v":37.987173911011489},{"$f":"AVERAGE(D6:D15)","v":9073.0807412320592},{"$f":"AVERAGE(E6:E15)","v":10.551992753058746}]
[]
[]
[]
["Головний інженер  Боярського ЛВУМГ                                                                Табак С.М.                                                          01.03.2017 р.                                                                                  "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                 Клименко І.А.                                                      01.03.2017 р.                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби газовимірювань та метрології                                               Прима Ю.І.                                                         01.03.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]