{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[4,10,4,20],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 627"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"ЛУГАНСЬКГАЗ\""]
["Новопсковський  п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 627"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Петровськ - Новопсков\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.02.2017 р.",null," по","28.02.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8154.1990260000002},34.14,{"$f":"P11/3.6","v":9.4833333333333325},{"$f":"S11*238.8459","v":9033.1519380000009},37.82,{"$f":"S11/3.6","v":10.505555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,91.757000000000005,3.8262999999999998,0.98370000000000002,0.1022,0.15279999999999999,4.0000000000000002E-4,1.32E-2,9.5999999999999992E-3,2.5499999999999998E-2,3.8999999999999998E-3,2.7778999999999998,0.34749999999999998,0.72589999999999999,{"$f":"P12*238.8459","v":8156.587485},34.15,9.4861111111111107,{"$f":"S12*238.8459","v":9035.5403969999988},37.83,10.508333333333333,{"$f":"V12*238.8459","v":11636.572248},48.72,{"$f":"V12/3.6","v":13.533333333333333},null,null,null,null,null,100]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.587485,34.15,9.4861111111111107,9035.5403969999988,37.83,10.508333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.587485,34.15,9.4861111111111107,9035.5403969999988,37.83,10.508333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.587485,34.15,9.4861111111111107,9035.5403969999988,37.83,10.508333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.587485,34.15,9.4861111111111107,9035.5403969999988,37.83,10.508333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.587485,34.15,9.4861111111111107,9035.5403969999988,37.83,10.508333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.587485,34.15,9.4861111111111107,9035.5403969999988,37.83,10.508333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.587485,34.15,9.4861111111111107,9035.5403969999988,37.83,10.508333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,91.855599999999995,3.8866000000000001,0.82399999999999995,6.3899999999999998E-2,8.9599999999999999E-2,2.9999999999999997E-4,1.5599999999999999E-2,1.34E-2,1.6299999999999999E-2,7.3000000000000001E-3,2.9417,0.28570000000000001,0.72260000000000002,8111.2067640000005,33.96,{"$f":"P20/3.6","v":9.4333333333333336},8985.3827579999997,37.619999999999997,{"$f":"S20/3.6","v":10.45},11603.133822,48.58,13.494444444444444,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8111.2067640000005,33.96,9.4333333333333336,8985.3827579999997,37.619999999999997,10.45,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8111.2067640000005,33.96,9.4333333333333336,8985.3827579999997,37.619999999999997,10.45,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8111.2067640000005,33.96,9.4333333333333336,8985.3827579999997,37.619999999999997,10.45,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8111.2067640000005,33.96,9.4333333333333336,8985.3827579999997,37.619999999999997,10.45,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8111.2067640000005,33.96,9.4333333333333336,8985.3827579999997,37.619999999999997,10.45,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,91.7637,4.2221000000000002,0.90959999999999996,8.3099999999999993E-2,0.10979999999999999,4.0000000000000002E-4,1.8200000000000001E-2,1.55E-2,1.7299999999999999E-2,8.0000000000000002E-3,2.8029000000000002,4.9399999999999999E-2,0.72289999999999999,8182.8605339999995,34.26,{"$f":"P26/3.6","v":9.5166666666666657},9061.8134460000001,37.94,{"$f":"S26/3.6","v":10.538888888888888},11698.672181999998,48.98,13.605555555555554,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,92.107500000000002,3.6539999999999999,0.75970000000000004,7.0499999999999993E-2,0.1014,2.0000000000000001E-4,1.8800000000000001E-2,1.7600000000000001E-2,1.9099999999999999E-2,8.0999999999999996E-3,3.2094999999999998,3.3599999999999998E-2,0.71940000000000004,8094.4875510000002,33.89,{"$f":"P33/3.6","v":9.4138888888888896},8966.2750859999996,37.54,{"$f":"S33/3.6","v":10.427777777777777},11603.133822,48.58,13.494444444444444,null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8094.4875510000002,33.89,9.4138888888888896,8966.2750859999996,37.54,10.427777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8094.4875510000002,33.89,9.4138888888888896,8966.2750859999996,37.54,10.427777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8094.4875510000002,33.89,9.4138888888888896,8966.2750859999996,37.54,{"$f":"S36/3.6","v":10.427777777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8094.4875510000002,33.89,9.4138888888888896,8966.2750859999996,37.54,10.427777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8094.4875510000002,33.89,9.4138888888888896,8966.2750859999996,37.54,10.427777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P39/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S39/3.6","v":0},0,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P40/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S40/3.6","v":0},0,null,0,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P41/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S41/3.6","v":0},0,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8141.3036199999997,34.090000000000003,9.4700000000000006,9017.9146569999994,37.76,10.49]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                                                                                                              Кечеджі О.Д.                                                                          01.03.2017 р.                 "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                                              Гоцанюк Т.О.                                                                        01.03.2017 р.                           "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                                   Ісаєв В.С.                                                                                01.03.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[10,2,10,3],[12,2,12,3],[14,2,14,3],[10,4,10,5],[12,4,12,5],[14,4,14,5]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №627"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська","ГРС Кам`янка",37.76,9018,10.49]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 627",null,37.76,9018,10.49]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                     Кечеджі О.Д.                                                                                       ",null,"                  Кечеджі О.Д.",null,"                           01.03.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                    Гоцанюк Т.О.                                                                                                      ",null,"                   Гоцанюк Т.О.",null,"                                  01.03.2017 р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,"            Ісаєв В.С.",null,"                                  01.03.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]