{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,7,4,20],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 632"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"ЛУГАНСЬКГАЗ\""]
["Новопсковський  п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 632"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,"по газопроводах  \"Краснодарський Край-Серпухов\" 1н. та \"Ставрополь - Москва\" 2н.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.02.2017 р.",null," по","28.02.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8156.587485},34.15,{"$f":"P11/3.6","v":9.4861111111111107},{"$f":"S11*238.8459","v":9037.9288560000005},37.840000000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.511111111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,93.2042,3.3624999999999998,0.83289999999999997,8.2199999999999995E-2,0.1026,5.9999999999999995E-4,2.1299999999999999E-2,1.77E-2,6.2E-2,6.1000000000000004E-3,2.0792000000000002,0.22869999999999999,0.71679999999999999,{"$f":"P12*238.8459","v":8175.6951569999992},34.229999999999997,9.5083333333333329,{"$f":"S12*238.8459","v":9057.0365280000005},37.92,10.533333333333333,{"$f":"V12*238.8459","v":11741.664444},49.16,{"$f":"V12/3.6","v":13.655555555555555},null,null,null,null,null,100]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.6951569999992,34.229999999999997,9.5083333333333329,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.6951569999992,34.229999999999997,9.5083333333333329,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.6951569999992,34.229999999999997,9.5083333333333329,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.6951569999992,34.229999999999997,9.5083333333333329,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.6951569999992,34.229999999999997,9.5083333333333329,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.6951569999992,34.229999999999997,9.5083333333333329,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,93.383200000000002,3.1023000000000001,0.77800000000000002,8.0699999999999994E-2,0.1084,4.0000000000000002E-4,2.2599999999999999E-2,1.9099999999999999E-2,6.1600000000000002E-2,6.7999999999999996E-3,2.1514000000000002,0.28549999999999998,0.7157,8144.6451900000002,34.1,9.4722222222222232,9023.5981019999999,37.78,10.494444444444445,11705.837559,49.01,13.613888888888887,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.6451900000002,34.1,{"$f":"P20/3.6","v":9.4722222222222232},9023.5981019999999,37.78,{"$f":"S20/3.6","v":10.494444444444445},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.6451900000002,34.1,9.4722222222222232,9023.5981019999999,37.78,10.494444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.6451900000002,34.1,9.4722222222222232,9023.5981019999999,37.78,10.494444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.6451900000002,34.1,9.4722222222222232,9023.5981019999999,37.78,10.494444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.6451900000002,34.1,9.4722222222222232,9023.5981019999999,37.78,10.494444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.6451900000002,34.1,9.4722222222222232,9023.5981019999999,37.78,10.494444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,93.613500000000002,3.1185,0.72289999999999999,8.0399999999999999E-2,0.1099,6.9999999999999999E-4,2.2800000000000001E-2,2.1499999999999998E-2,4.0800000000000003E-2,7.6E-3,2.0043000000000002,0.2571,0.71360000000000001,8147.033649,34.11,{"$f":"P26/3.6","v":9.4749999999999996},9025.9865609999997,37.79,{"$f":"S26/3.6","v":10.497222222222222},11727.333689999999,49.1,13.638888888888889,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8147.033649,34.11,9.4749999999999996,9025.9865609999997,37.79,10.497222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8147.033649,34.11,9.4749999999999996,9025.9865609999997,37.79,10.497222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8147.033649,34.11,9.4749999999999996,9025.9865609999997,37.79,10.497222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8147.033649,34.11,9.4749999999999996,9025.9865609999997,37.79,10.497222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8147.033649,34.11,9.4749999999999996,9025.9865609999997,37.79,10.497222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8147.033649,34.11,9.4749999999999996,9025.9865609999997,37.79,10.497222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8147.033649,34.11,{"$f":"P33/3.6","v":9.4749999999999996},9025.9865609999997,37.79,{"$f":"S33/3.6","v":10.497222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,93.882999999999996,3.2496,0.81920000000000004,9.1600000000000001E-2,0.10290000000000001,1.1000000000000001E-3,2.0400000000000001E-2,1.6899999999999998E-2,5.67E-2,6.0000000000000001E-3,1.4964999999999999,0.25609999999999999,0.71330000000000005,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,11822.87205,49.5,13.75,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9097.6403310000005,38.090000000000003,{"$f":"S36/3.6","v":10.580555555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P39/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S39/3.6","v":0},0,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P40/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S40/3.6","v":0},0,null,0,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P41/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S41/3.6","v":0},0,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.9228309999999,34.18,9.49,9044.6582120000003,37.869999999999997,10.52]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                                                                                                              Кечеджі О.Д.                                                                          01.03.2017 р.                 "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                                              Гоцанюк Т.О.                                                                        01.03.2017 р.                           "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                                   Ісаєв В.С.                                                                                01.03.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,2,10,3],[12,2,12,3],[14,2,14,3],[10,4,10,5],[12,4,12,5],[14,4,14,5],[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №632"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська","ГРС Новопсков",37.869999999999997,9045,10.52]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 632",null,37.869999999999997,9045,10.52]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                     Кечеджі О.Д.                                                                                       ",null,"                  Кечеджі О.Д.",null,"                           01.03.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                    Гоцанюк Т.О.                                                                                                      ",null,"                   Гоцанюк Т.О.",null,"                                  01.03.2017 р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,"            Ісаєв В.С.",null,"                                  01.03.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]