{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 646"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Луганськгаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 646"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Краснопопівка-Рубіжне\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.02.2017 р.",null," по","28.02.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8437.8763014300002},35.3277,{"$f":"P11/3.6","v":9.81325},{"$f":"S11*238.8459","v":9333.1662729899999},39.076099999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.854472222222221},{"$f":"V11/0.0041868","v":11654.342218400689},48.794400000000003,{"$f":"V11/3.6","v":13.554},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8437.8763014300002},35.3277,{"$f":"P12/3.6","v":9.81325},{"$f":"S12*238.8459","v":9333.1662729899999},39.076099999999997,{"$f":"S12/3.6","v":10.854472222222221},{"$f":"V12/0.0041868","v":11654.342218400689},48.794400000000003,{"$f":"V12/3.6","v":13.554},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8437.8763014300002,35.3277,9.81325,9333.1662729899999,39.076099999999997,10.854472222222221,11654.342218400689,48.794400000000003,13.554,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8437.8763014300002,35.3277,9.81325,9333.1662729899999,39.076099999999997,10.854472222222221,11654.342218400689,48.794400000000003,13.554,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8437.8763014300002,35.3277,9.81325,9333.1662729899999,39.076099999999997,10.854472222222221,11654.342218400689,48.794400000000003,13.554,null,null,null,null,null,0," "]
[6,88.310599999999994,4.4215999999999998,2.1385999999999998,0.24790000000000001,0.54620000000000002,7.0000000000000001E-3,9.0399999999999994E-2,8.4000000000000005E-2,5.3900000000000003E-2,8.9999999999999993E-3,2.6153,1.4755,0.76939999999999997,{"$f":"P16*238.8459","v":8168.6014337699999},34.200299999999999,{"$f":"P16/3.6","v":9.5000833333333325},9300.5638076399991,38.939599999999999,{"$f":"S16/3.6","v":10.816555555555555},11636.691506639916,48.720500000000001,13.533472222222223,-5.0999999999999996,-8.6999999999999993,null,null,null,100,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P17*238.8459","v":8168.6014337699999},34.200299999999999,{"$f":"P17/3.6","v":9.5000833333333325},{"$f":"S17*238.8459","v":9300.5638076399991},38.939599999999999,{"$f":"S17/3.6","v":10.816555555555555},{"$f":"V17/0.0041868","v":11636.691506639916},48.720500000000001,{"$f":"V17/3.6","v":13.533472222222223},null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.6014337699999,34.200299999999999,9.5000833333333325,9300.5638076399991,38.939599999999999,10.816555555555555,11636.691506639916,48.720500000000001,13.533472222222223,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.6014337699999,34.200299999999999,9.5000833333333325,9300.5638076399991,38.939599999999999,10.816555555555555,11636.691506639916,48.720500000000001,13.533472222222223,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.6014337699999,34.200299999999999,9.5000833333333325,9300.5638076399991,38.939599999999999,10.816555555555555,11636.691506639916,48.720500000000001,13.533472222222223,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.6014337699999,34.200299999999999,9.5000833333333325,9300.5638076399991,38.939599999999999,10.816555555555555,11636.691506639916,48.720500000000001,13.533472222222223,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.6014337699999,34.200299999999999,9.5000833333333325,9300.5638076399991,38.939599999999999,10.816555555555555,11636.691506639916,48.720500000000001,13.533472222222223,null,null,null,null,null,0," "]
[13,88.547200000000004,4.3453999999999997,2.1393,0.24440000000000001,0.55300000000000005,8.0999999999999996E-3,0.1062,9.98E-2,4.8300000000000003E-2,9.5999999999999992E-3,2.6709999999999998,1.2277,0.76700000000000002,8424.9786228299999,35.273699999999998,{"$f":"P23/3.6","v":9.7982499999999995},9319.934210129999,39.020699999999998,{"$f":"S23/3.6","v":10.839083333333333},11679.038884111969,48.897799999999997,13.582722222222221,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P24*238.8459","v":8424.9786228299999},35.273699999999998,{"$f":"P24/3.6","v":9.7982499999999995},{"$f":"S24*238.8459","v":9319.934210129999},39.020699999999998,{"$f":"S24/3.6","v":10.839083333333333},{"$f":"V24/0.0041868","v":11679.038884111969},48.897799999999997,{"$f":"V24/3.6","v":13.582722222222221},null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8424.9786228299999,35.273699999999998,9.7982499999999995,9319.934210129999,39.020699999999998,10.839083333333333,11679.038884111969,48.897799999999997,13.582722222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8424.9786228299999,35.273699999999998,9.7982499999999995,9319.934210129999,39.020699999999998,10.839083333333333,11679.038884111969,48.897799999999997,13.582722222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8424.9786228299999,35.273699999999998,9.7982499999999995,9319.934210129999,39.020699999999998,10.839083333333333,11679.038884111969,48.897799999999997,13.582722222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8424.9786228299999,35.273699999999998,9.7982499999999995,9319.934210129999,39.020699999999998,10.839083333333333,11679.038884111969,48.897799999999997,13.582722222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8424.9786228299999,35.273699999999998,9.7982499999999995,9319.934210129999,39.020699999999998,10.839083333333333,11679.038884111969,48.897799999999997,13.582722222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8424.9786228299999,35.273699999999998,9.7982499999999995,9319.934210129999,39.020699999999998,10.839083333333333,11679.038884111969,48.897799999999997,13.582722222222221,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8424.9786228299999,35.273699999999998,9.7982499999999995,9319.934210129999,39.020699999999998,10.839083333333333,11679.038884111969,48.897799999999997,13.582722222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8424.9786228299999,35.273699999999998,9.7982499999999995,9319.934210129999,39.020699999999998,10.839083333333333,11679.038884111969,48.897799999999997,13.582722222222221,null,null,1E-4,1.1000000000000001E-3,"відс",0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8424.9786228299999,35.273699999999998,9.7982499999999995,9319.934210129999,39.020699999999998,10.839083333333333,11679.038884111969,48.897799999999997,13.582722222222221,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8424.9786228299999,35.273699999999998,9.7982499999999995,9319.934210129999,39.020699999999998,10.839083333333333,11679.038884111969,48.897799999999997,13.582722222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8424.9786228299999,35.273699999999998,9.7982499999999995,9319.934210129999,39.020699999999998,10.839083333333333,11679.038884111969,48.897799999999997,13.582722222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8424.9786228299999,35.273699999999998,9.7982499999999995,9319.934210129999,39.020699999999998,10.839083333333333,11679.038884111969,48.897799999999997,13.582722222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8424.9786228299999,35.273699999999998,9.7982499999999995,9319.934210129999,39.020699999999998,10.839083333333333,11679.038884111969,48.897799999999997,13.582722222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8424.9786228299999,35.273699999999998,9.7982499999999995,9319.934210129999,39.020699999999998,10.839083333333333,11679.038884111969,48.897799999999997,13.582722222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":8352.5408390545272},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":34.970417491171197},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9.7140048586586651},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9316.8610446056737},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":39.007833270764429},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":10.835509241879011}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                Головко Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                  Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,3,5,3],[1,0,1,2],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 646"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Луганська область","Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Красноріченськ"]
[1,39.076099999999997,27780.400000000001,{"$f":"SUM(C7:C7)","v":27780.400000000001}]
[2,39.076099999999997,26160.95,26160.95]
[3,39.076099999999997,26086.799999999999,26086.799999999999]
[4,39.076099999999997,23370.16,23370.16]
[5,39.076099999999997,22420.58,22420.58]
[6,38.939599999999999,25226.21,25226.21]
[7,38.939599999999999,27298.53,27298.53]
[8,38.939599999999999,29451.91,29451.91]
[9,38.939599999999999,28935.39,28935.39]
[10,38.939599999999999,26884.45,26884.45]
[11,38.939599999999999,25105.85,25105.85]
[12,38.939599999999999,25002.97,25002.97]
[13,39.020699999999998,23372.23,23372.23]
[14,39.020699999999998,23933.34,23933.34]
[15,39.020699999999998,22694.05,22694.05]
[16,39.020699999999998,23884.3,23884.3]
[17,39.020699999999998,24625.4,24625.4]
[18,39.020699999999998,22448.71,22448.71]
[19,39.020699999999998,20438.82,20438.82]
[20,39.020699999999998,19375.93,19375.93]
[21,39.020699999999998,19275.97,19275.97]
[22,39.020699999999998,19221.2,19221.2]
[23,39.020699999999998,19227.900000000001,19227.900000000001]
[24,39.020699999999998,17918.830000000002,17918.830000000002]
[25,39.020699999999998,18157.900000000001,18157.900000000001]
[26,39.020699999999998,18454.36,18454.36]
[27,39.020699999999998,18520.990000000002,18520.990000000002]
[28,39.020699999999998,17372.03,17372.03]
[29]
[30]
[31]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":642646.15999999992},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":642646.15999999992}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":25068234.261376996},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":25068234.261376996}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":39.007833270764429},{"$f":"D39/D38","v":39.007833270764429}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9316.8610446056737},{"$f":"D40*238.8459","v":9316.8610446056737}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.835509241879008},{"$f":"D40/3.6","v":10.835509241879008}]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №646"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Вінницька область","ГРС Красноріченськ",39.01,9317,10.84]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 646",null,39.01,9317,10.84]
[]
[]
[]
["Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                         Головко Ю.О.                                                                                     "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                    Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                               Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]