{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 647"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Луганськгаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 647"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Краснопопівка-Рубіжне\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.02.2017 р.",null," по","28.02.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8189.0466428099999},34.285899999999998,{"$f":"P11/3.6","v":9.5238611111111098},{"$f":"S11*238.8459","v":9062.1000610800002},37.941200000000002,{"$f":"S11/3.6","v":10.539222222222223},{"$f":"V11/0.0041868","v":11319.384732970288},47.392000000000003,{"$f":"V11/3.6","v":13.164444444444445},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,88.125299999999996,3.605,1.7157,0.23930000000000001,0.46660000000000001,9.7000000000000003E-3,0.11600000000000001,0.105,8.5900000000000004E-2,9.1999999999999998E-3,3.3386999999999998,2.1836000000000002,0.77200000000000002,{"$f":"P12*238.8459","v":8195.1133286700006},34.311300000000003,{"$f":"P12/3.6","v":9.530916666666668},9068.7638616899985,37.969099999999997,{"$f":"S12/3.6","v":10.546972222222221},11327.242762969332,47.424900000000001,13.173583333333333,null,null,null,null,null,100]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8195.1133286700006},34.311300000000003,{"$f":"P13/3.6","v":9.530916666666668},{"$f":"S13*238.8459","v":9068.7638616899985},37.969099999999997,{"$f":"S13/3.6","v":10.546972222222221},{"$f":"V13/0.0041868","v":11327.242762969332},47.424900000000001,{"$f":"V13/3.6","v":13.173583333333333},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195.1133286700006,34.311300000000003,9.530916666666668,9068.7638616899985,37.969099999999997,10.546972222222221,11327.242762969332,47.424900000000001,13.173583333333333,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195.1133286700006,34.311300000000003,9.530916666666668,9068.7638616899985,37.969099999999997,10.546972222222221,11327.242762969332,47.424900000000001,13.173583333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195.1133286700006,34.311300000000003,9.530916666666668,9068.7638616899985,37.969099999999997,10.546972222222221,11327.242762969332,47.424900000000001,13.173583333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195.1133286700006,34.311300000000003,9.530916666666668,9068.7638616899985,37.969099999999997,10.546972222222221,11327.242762969332,47.424900000000001,13.173583333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195.1133286700006,34.311300000000003,9.530916666666668,9068.7638616899985,37.969099999999997,10.546972222222221,11327.242762969332,47.424900000000001,13.173583333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195.1133286700006,34.311300000000003,9.530916666666668,9068.7638616899985,37.969099999999997,10.546972222222221,11327.242762969332,47.424900000000001,13.173583333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195.1133286700006,34.311300000000003,9.530916666666668,9068.7638616899985,37.969099999999997,10.546972222222221,11327.242762969332,47.424900000000001,13.173583333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195.1133286700006,34.311300000000003,9.530916666666668,9068.7638616899985,37.969099999999997,10.546972222222221,11327.242762969332,47.424900000000001,13.173583333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195.1133286700006,34.311300000000003,9.530916666666668,9068.7638616899985,37.969099999999997,10.546972222222221,11327.242762969332,47.424900000000001,13.173583333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[13,88.286900000000003,3.5960000000000001,1.7121,0.23139999999999999,0.44550000000000001,1.0200000000000001E-2,0.10349999999999999,9.11E-2,5.6599999999999998E-2,8.6E-3,3.3330000000000002,2.1251000000000002,0.76919999999999999,8178.4180002599996,34.241399999999999,{"$f":"P23/3.6","v":9.5114999999999998},9051.0653805000002,37.895000000000003,{"$f":"S23/3.6","v":10.52638888888889},11325.666380051591,47.418300000000002,13.171749999999999,null,null,1E-3,1.1000000000000001E-3,"відс",100,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P24*238.8459","v":8178.4180002599996},34.241399999999999,{"$f":"P24/3.6","v":9.5114999999999998},{"$f":"S24*238.8459","v":9051.0653805000002},37.895000000000003,{"$f":"S24/3.6","v":10.52638888888889},{"$f":"V24/0.0041868","v":11325.666380051591},47.418300000000002,{"$f":"V24/3.6","v":13.171749999999999},null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.4180002599996,34.241399999999999,9.5114999999999998,9051.0653805000002,37.895000000000003,10.52638888888889,11325.666380051591,47.418300000000002,13.171749999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.4180002599996,34.241399999999999,9.5114999999999998,9051.0653805000002,37.895000000000003,10.52638888888889,11325.666380051591,47.418300000000002,13.171749999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.4180002599996,34.241399999999999,9.5114999999999998,9051.0653805000002,37.895000000000003,10.52638888888889,11325.666380051591,47.418300000000002,13.171749999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.4180002599996,34.241399999999999,9.5114999999999998,9051.0653805000002,37.895000000000003,10.52638888888889,11325.666380051591,47.418300000000002,13.171749999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.4180002599996,34.241399999999999,9.5114999999999998,9051.0653805000002,37.895000000000003,10.52638888888889,11325.666380051591,47.418300000000002,13.171749999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.4180002599996,34.241399999999999,9.5114999999999998,9051.0653805000002,37.895000000000003,10.52638888888889,11325.666380051591,47.418300000000002,13.171749999999999,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.4180002599996,34.241399999999999,9.5114999999999998,9051.0653805000002,37.895000000000003,10.52638888888889,11325.666380051591,47.418300000000002,13.171749999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[22,88.118200000000002,3.6112000000000002,1.6513,0.22470000000000001,0.4204,4.3E-3,8.6300000000000002E-2,7.2400000000000006E-2,5.0700000000000002E-2,1.14E-2,3.2273000000000001,2.5217999999999998,0.77100000000000002,8130.4577435399997,34.040599999999998,{"$f":"P32/3.6","v":9.4557222222222208},8998.7820129899992,37.676099999999998,{"$f":"S32/3.6","v":10.465583333333333},11247.229387599122,47.0899,13.080527777777778,-9.6999999999999993,-12.4,null,null,null,100,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P33*238.8459","v":8130.4577435399997},34.040599999999998,{"$f":"P33/3.6","v":9.4557222222222208},{"$f":"S33*238.8459","v":8998.7820129899992},37.676099999999998,{"$f":"S33/3.6","v":10.465583333333333},{"$f":"V33/0.0041868","v":11247.229387599122},47.0899,{"$f":"V33/3.6","v":13.080527777777778},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8130.4577435399997,34.040599999999998,9.4557222222222208,8998.7820129899992,37.676099999999998,10.465583333333333,11247.229387599122,47.0899,13.080527777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8130.4577435399997,34.040599999999998,9.4557222222222208,8998.7820129899992,37.676099999999998,10.465583333333333,11247.229387599122,47.0899,13.080527777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8130.4577435399997,34.040599999999998,9.4557222222222208,8998.7820129899992,37.676099999999998,10.465583333333333,11247.229387599122,47.0899,13.080527777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8130.4577435399997,34.040599999999998,9.4557222222222208,8998.7820129899992,37.676099999999998,10.465583333333333,11247.229387599122,47.0899,13.080527777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8130.4577435399997,34.040599999999998,9.4557222222222208,8998.7820129899992,37.676099999999998,10.465583333333333,11247.229387599122,47.0899,13.080527777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":8176.472105438278},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":34.233252927675466},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9.509236924354294},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9048.6992077730029},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":37.885093308166482},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":10.523637030046247}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                Головко Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                  Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,3,5,3],[1,0,1,2],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 647"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Луганська область","Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Кремінна"]
[1,37.941200000000002,91715.16,{"$f":"SUM(C7:C7)","v":91715.16}]
[2,37.969099999999997,87105.279999999999,87105.279999999999]
[3,37.969099999999997,84519.48,84519.48]
[4,37.969099999999997,76634.77,76634.77]
[5,37.969099999999997,74225.919999999998,74225.919999999998]
[6,37.969099999999997,81793.77,81793.77]
[7,37.969099999999997,90101.34,90101.34]
[8,37.969099999999997,95153.55,95153.55]
[9,37.969099999999997,94848.73,94848.73]
[10,37.969099999999997,90321.22,90321.22]
[11,37.969099999999997,85153.52,85153.52]
[12,37.969099999999997,83214.289999999994,83214.289999999994]
[13,37.895000000000003,78341.679999999993,78341.679999999993]
[14,37.895000000000003,79130.84,79130.84]
[15,37.895000000000003,76013.100000000006,76013.100000000006]
[16,37.895000000000003,80209.56,80209.56]
[17,37.895000000000003,81869.95,81869.95]
[18,37.895000000000003,74320.37,74320.37]
[19,37.895000000000003,69850.850000000006,69850.850000000006]
[20,37.895000000000003,65732.600000000006,65732.600000000006]
[21,37.895000000000003,63459.17,63459.17]
[22,37.676099999999998,63375.77,63375.77]
[23,37.676099999999998,63538.12,63538.12]
[24,37.676099999999998,59563.96,59563.96]
[25,37.676099999999998,61659.91,61659.91]
[26,37.676099999999998,65158.99,65158.99]
[27,37.676099999999998,63392.63,63392.63]
[28,37.676099999999998,58717.13,58717.13]
[29]
[30]
[31]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":2139121.66},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":2139121.66}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":81040823.686619982},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":81040823.686619982}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":37.885093308166482},{"$f":"D39/D38","v":37.885093308166482}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9048.699207773001},{"$f":"D40*238.8459","v":9048.699207773001}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.523637030046245},{"$f":"D40/3.6","v":10.523637030046245}]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №647"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС Кремінна",37.89,9049,10.52]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 647",null,37.89,9049,10.52]
[]
[]
[]
["Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                         Головко Ю.О.                                                                                     "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                    Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                               Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]