{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 651"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Луганськгаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 651"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Новопсков-Краматорськ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.02.2017 р.",null," по","28.02.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8150.2580686499996},34.1235,{"$f":"P11/3.6","v":9.4787499999999998},{"$f":"S11*238.8459","v":9029.7842108099994},37.805900000000001,{"$f":"S11/3.6","v":10.501638888888889},{"$f":"V11/0.0041868","v":11700.343938091144},48.987000000000002,{"$f":"V11/3.6","v":13.6075},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8150.2580686499996},34.1235,{"$f":"P12/3.6","v":9.4787499999999998},{"$f":"S12*238.8459","v":9029.7842108099994},37.805900000000001,{"$f":"S12/3.6","v":10.501638888888889},{"$f":"V12/0.0041868","v":11700.343938091144},48.987000000000002,{"$f":"V12/3.6","v":13.6075},null,null,null,null,null,0]
[3,93.014600000000002,3.5043000000000002,0.85209999999999997,8.2699999999999996E-2,0.105,5.7999999999999996E-3,1.9E-2,1.6400000000000001E-2,3.6700000000000003E-2,1.03E-2,2.1410999999999998,0.21199999999999999,0.71730000000000005,{"$f":"P13*238.8459","v":8176.5072330600005},34.233400000000003,{"$f":"P13/3.6","v":9.5092777777777791},{"$f":"S13*238.8459","v":9058.4934879899993},37.926099999999998,{"$f":"S13/3.6","v":10.535027777777778},{"$f":"V13/0.0041868","v":11738.129358937615},49.145200000000003,{"$f":"V13/3.6","v":13.651444444444445},-12.4,-15.8,2.0000000000000001E-4,6.0000000000000001E-3,"відс",100,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8176.5072330600005},34.233400000000003,{"$f":"P14/3.6","v":9.5092777777777791},{"$f":"S14*238.8459","v":9058.4934879899993},37.926099999999998,{"$f":"S14/3.6","v":10.535027777777778},{"$f":"V14/0.0041868","v":11738.129358937615},49.145200000000003,{"$f":"V14/3.6","v":13.651444444444445},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.5072330600005,34.233400000000003,9.5092777777777791,9058.4934879899993,37.926099999999998,10.535027777777778,11738.129358937615,49.145200000000003,13.651444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.5072330600005,34.233400000000003,9.5092777777777791,9058.4934879899993,37.926099999999998,10.535027777777778,11738.129358937615,49.145200000000003,13.651444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.5072330600005,34.233400000000003,9.5092777777777791,9058.4934879899993,37.926099999999998,10.535027777777778,11738.129358937615,49.145200000000003,13.651444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.5072330600005,34.233400000000003,9.5092777777777791,9058.4934879899993,37.926099999999998,10.535027777777778,11738.129358937615,49.145200000000003,13.651444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.5072330600005,34.233400000000003,9.5092777777777791,9058.4934879899993,37.926099999999998,10.535027777777778,11738.129358937615,49.145200000000003,13.651444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.5072330600005,34.233400000000003,9.5092777777777791,9058.4934879899993,37.926099999999998,10.535027777777778,11738.129358937615,49.145200000000003,13.651444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.5072330600005,34.233400000000003,9.5092777777777791,9058.4934879899993,37.926099999999998,10.535027777777778,11738.129358937615,49.145200000000003,13.651444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.5072330600005,34.233400000000003,9.5092777777777791,9058.4934879899993,37.926099999999998,10.535027777777778,11738.129358937615,49.145200000000003,13.651444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.5072330600005,34.233400000000003,9.5092777777777791,9058.4934879899993,37.926099999999998,10.535027777777778,11738.129358937615,49.145200000000003,13.651444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.5072330600005,34.233400000000003,9.5092777777777791,9058.4934879899993,37.926099999999998,10.535027777777778,11738.129358937615,49.145200000000003,13.651444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[15,94.228499999999997,2.5221,0.64219999999999999,7.0999999999999994E-2,9.8699999999999996E-2,3.3999999999999998E-3,2.2100000000000002E-2,1.9300000000000001E-2,3.2500000000000001E-2,1.3299999999999999E-2,2.1293000000000002,0.21759999999999999,0.7087,{"$f":"P25*238.8459","v":8085.4352913900002},33.8521,{"$f":"P25/3.6","v":9.4033611111111117},{"$f":"S25*238.8459","v":8960.9965916099991},37.517899999999997,{"$f":"S25/3.6","v":10.421638888888888},{"$f":"V25/0.0041868","v":11681.737842743862},48.909100000000002,{"$f":"V25/3.6","v":13.585861111111111},null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P26*238.8459","v":8085.4352913900002},33.8521,{"$f":"P26/3.6","v":9.4033611111111117},{"$f":"S26*238.8459","v":8960.9965916099991},37.517899999999997,{"$f":"S26/3.6","v":10.421638888888888},{"$f":"V26/0.0041868","v":11681.737842743862},48.909100000000002,{"$f":"V26/3.6","v":13.585861111111111},null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8085.4352913900002,33.8521,9.4033611111111117,8960.9965916099991,37.517899999999997,10.421638888888888,11681.737842743862,48.909100000000002,13.585861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8085.4352913900002,33.8521,9.4033611111111117,8960.9965916099991,37.517899999999997,10.421638888888888,11681.737842743862,48.909100000000002,13.585861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8085.4352913900002,33.8521,9.4033611111111117,8960.9965916099991,37.517899999999997,10.421638888888888,11681.737842743862,48.909100000000002,13.585861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8085.4352913900002,33.8521,9.4033611111111117,8960.9965916099991,37.517899999999997,10.421638888888888,11681.737842743862,48.909100000000002,13.585861111111111,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8085.4352913900002,33.8521,9.4033611111111117,8960.9965916099991,37.517899999999997,10.421638888888888,11681.737842743862,48.909100000000002,13.585861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8085.4352913900002,33.8521,9.4033611111111117,8960.9965916099991,37.517899999999997,10.421638888888888,11681.737842743862,48.909100000000002,13.585861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8085.4352913900002,33.8521,9.4033611111111117,8960.9965916099991,37.517899999999997,10.421638888888888,11681.737842743862,48.909100000000002,13.585861111111111,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8085.4352913900002,33.8521,9.4033611111111117,8960.9965916099991,37.517899999999997,10.421638888888888,11681.737842743862,48.909100000000002,13.585861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8085.4352913900002,33.8521,9.4033611111111117,8960.9965916099991,37.517899999999997,10.421638888888888,11681.737842743862,48.909100000000002,13.585861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8085.4352913900002,33.8521,9.4033611111111117,8960.9965916099991,37.517899999999997,10.421638888888888,11681.737842743862,48.909100000000002,13.585861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8085.4352913900002,33.8521,9.4033611111111117,8960.9965916099991,37.517899999999997,10.421638888888888,11681.737842743862,48.909100000000002,13.585861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8085.4352913900002,33.8521,9.4033611111111117,8960.9965916099991,37.517899999999997,10.421638888888888,11681.737842743862,48.909100000000002,13.585861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!H7:H37)/' розрахунок'!H38","v":8134.4892066775947},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!H7:H37)/' розрахунок'!H38","v":34.057478929626143},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!H7:H37)/' розрахунок'!H38","v":9.4604108137850407},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!H7:H37)/' розрахунок'!H38","v":9013.4600473999544},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!H7:H37)/' розрахунок'!H38","v":37.737553993599875},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!H7:H37)/' розрахунок'!H38","v":10.482653887111077}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                Головко Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                  Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":8,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,7,5,7],[1,0,1,6],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,6],[4,2,4,6]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 651"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Луганська область",null,null,null,null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС с.Смолянинове","ГРС с. Федчине","ГРС с.Чабанівка","                ГРС                   смт. Підгорівка","ГРС  с.Новоастрахань"]
[1,37.805900000000001,12400.16,24446.75,2500.9699999999998,55065.73,17002.810000000001,{"$f":"SUM(C7:G7)","v":111416.42000000001}]
[2,37.805900000000001,11701.68,22596.87,2376.1999999999998,51435.17,16027.57,104137.48999999999]
[3,37.926099999999998,11548.79,23129.93,2353.1999999999998,51793.16,15557.87,104382.95]
[4,37.926099999999998,10291.82,20411.38,2106.81,45159.8,14153.17,92122.98]
[5,37.926099999999998,9718.94,19060.93,1981.18,44097.57,13501.55,88360.17]
[6,37.926099999999998,10894.23,21724.400000000001,2186.4499999999998,48964.5,15005.42,98775]
[7,37.926099999999998,12469.11,24968.78,2455.58,55047.71,16534.52,111475.7]
[8,37.926099999999998,13254.9,26732.22,2655.9,58566.31,17420.419999999998,118629.75]
[9,37.926099999999998,13007.44,26003.34,2638.69,57415.32,17092.560000000001,116157.35]
[10,37.926099999999998,12202.02,23770.29,2482.39,52813.21,16007.13,107275.04000000001]
[11,37.926099999999998,11613.1,21577.18,2351.56,49254.31,15304.77,100100.92]
[12,37.926099999999998,11229.18,22092.59,2461.87,50011.16,15121.58,100916.38000000002]
[13,37.926099999999998,10723.25,20498.61,2159.08,46682.38,14335.95,94399.27]
[14,37.926099999999998,10765.74,20866.599999999999,2235.48,47260.7,14345.96,95474.479999999981]
[15,37.517899999999997,10296.67,20016.43,2202.66,45493.09,13940.81,91949.659999999989]
[16,37.517899999999997,10981.49,21357.08,2318.6,47601.26,14640.8,96899.23]
[17,37.517899999999997,11036.49,21924.69,2282.3200000000002,49338.16,14743.68,99325.34]
[18,37.517899999999997,9831.0499999999993,19048.36,2187.46,43439.54,13241.04,87747.450000000012]
[19,37.517899999999997,9099.17,17515.13,1894.51,39878.21,12337.65,80724.67]
[20,37.517899999999997,8660.7999999999993,15821.96,1727.79,37011.25,11438.89,74660.69]
[21,37.517899999999997,8415.2800000000007,15565.39,1642.92,35822.28,11137.35,72583.22]
[22,37.517899999999997,8397.33,15707.04,1682.46,36079.769999999997,11205.55,73072.149999999994]
[23,37.517899999999997,8604.7099999999991,16484.060000000001,1783.55,37461.79,11566.21,75900.320000000007]
[24,37.517899999999997,7917.01,14909.05,1684.42,34100.870000000003,10744.89,69356.239999999991]
[25,37.517899999999997,8385.2199999999993,15947.22,1640.44,35870.43,11071.58,72914.89]
[26,37.517899999999997,8926.1,17090.52,1732.22,38595.18,11705.56,78049.58]
[27,37.517899999999997,8881.15,16644.419999999998,1761.73,37829.160000000003,11593.14,76709.600000000006]
[28,37.517899999999997,8265.31,15359.81,1657.6,35209.72,10832.2,71324.639999999999]
[29]
[30]
[31]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":289518.13999999996},561271.03,59144.040000000008,1267297.74,387610.63000000006,2564841.5799999996]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":10925270.654489998},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":21181814.296247002},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,E7:E37)","v":2231822.2384339999},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,F7:F37)","v":47824826.533011988},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,G7:G37)","v":14627113.888096999},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,H7:H37)","v":96790847.610279992}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":37.736048782608229},37.739012284754835,37.735370097037666,37.737640511386054,37.736616996538501,37.737553993599875]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9013.1005339259664},9013.8083542633249,9012.9384326600484,9013.4807118184617,9013.2362494935351,9013.4600473999562]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.48223577294673},10.483058967987454,10.48204724917713,10.48267791982946,10.482393610149584,10.482653887111075]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[10,0,10,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,9,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №651"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС с.Смолянинове",37.74,9013,10.48]
[null,"ГРС с. Федчине",37.74,9014,10.48]
[null,"ГРС с.Чабанівка",37.74,9013,10.48]
[null,"ГРС смт. Підгорівка",37.74,9013,10.48]
[null,"ГРС  с.Новоастрахань",37.74,9013,10.48]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №651",null,37.74,9013,10.48]
[]
[]
[]
["Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                         Головко Ю.О.                                                                                     "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                    Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                               Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]