{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 653"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Луганськгаз\", ПАТ \"РКТК\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 653"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.02.2017 р.",null," по","28.02.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.74450000000000005,{"$f":"P11*238.8459","v":8153.7929879700005},34.138300000000001,{"$f":"P11/3.6","v":9.4828611111111112},{"$f":"S11*238.8459","v":9028.8765963900005},37.802100000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.500583333333333},{"$f":"V11/0.0041868","v":11493.670583739371},48.121699999999997,{"$f":"V11/3.6","v":13.367138888888888},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.74909999999999999,{"$f":"P12*238.8459","v":8153.7929879700005},34.138300000000001,{"$f":"P12/3.6","v":9.4828611111111112},{"$f":"S12*238.8459","v":9028.8765963900005},37.802100000000003,{"$f":"S12/3.6","v":10.500583333333333},{"$f":"V12/0.0041868","v":11493.670583739371},48.121699999999997,{"$f":"V12/3.6","v":13.367138888888888},null,null,null,null,null,0]
[3,91.000399999999999,3.3582999999999998,1.1484000000000001,0.1389,0.23549999999999999,3.5000000000000001E-3,5.3800000000000001E-2,4.6300000000000001E-2,4.0300000000000002E-2,0.01,2.9188000000000001,1.0458000000000001,0.75260000000000005,{"$f":"P13*238.8459","v":8126.5406707800003},34.0242,{"$f":"P13/3.6","v":9.4511666666666674},{"$f":"S13*238.8459","v":9000.0478962599991},37.681399999999996,{"$f":"S13/3.6","v":10.467055555555554},{"$f":"V13/0.0041868","v":11494.745390274195},48.126199999999997,{"$f":"V13/3.6","v":13.368388888888887},null,null,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.75600000000000001,{"$f":"P14*238.8459","v":8126.5406707800003},34.0242,{"$f":"P14/3.6","v":9.4511666666666674},{"$f":"S14*238.8459","v":9000.0478962599991},37.681399999999996,{"$f":"S14/3.6","v":10.467055555555554},{"$f":"V14/0.0041868","v":11494.745390274195},48.126199999999997,{"$f":"V14/3.6","v":13.368388888888887},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.75929999999999997,8126.5406707800003,34.0242,9.4511666666666674,9000.0478962599991,37.681399999999996,10.467055555555554,11494.745390274195,48.126199999999997,13.368388888888887,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.75349999999999995,8126.5406707800003,34.0242,9.4511666666666674,9000.0478962599991,37.681399999999996,10.467055555555554,11494.745390274195,48.126199999999997,13.368388888888887,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.74070000000000003,8126.5406707800003,34.0242,9.4511666666666674,9000.0478962599991,37.681399999999996,10.467055555555554,11494.745390274195,48.126199999999997,13.368388888888887,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.73750000000000004,8126.5406707800003,34.0242,9.4511666666666674,9000.0478962599991,37.681399999999996,10.467055555555554,11494.745390274195,48.126199999999997,13.368388888888887,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.73750000000000004,8126.5406707800003,34.0242,9.4511666666666674,9000.0478962599991,37.681399999999996,10.467055555555554,11494.745390274195,48.126199999999997,13.368388888888887,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.74080000000000001,8126.5406707800003,34.0242,9.4511666666666674,9000.0478962599991,37.681399999999996,10.467055555555554,11494.745390274195,48.126199999999997,13.368388888888887,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.7429,8126.5406707800003,34.0242,9.4511666666666674,9000.0478962599991,37.681399999999996,10.467055555555554,11494.745390274195,48.126199999999997,13.368388888888887,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.74629999999999996,8126.5406707800003,34.0242,9.4511666666666674,9000.0478962599991,37.681399999999996,10.467055555555554,11494.745390274195,48.126199999999997,13.368388888888887,null,null,null,null,null,0," "]
[13,90.275999999999996,3.2583000000000002,1.204,0.15229999999999999,0.26989999999999997,3.5000000000000001E-3,5.67E-2,4.7809999999999998E-2,4.82E-2,9.7000000000000003E-3,3.0891000000000002,1.5842000000000001,0.74839999999999995,{"$f":"P23*238.8459","v":8083.1423707500007},33.842500000000001,{"$f":"P23/3.6","v":9.4006944444444454},{"$f":"S23*238.8459","v":8951.3949864299993},37.477699999999999,{"$f":"S23/3.6","v":10.410472222222221},{"$f":"V23/0.0041868","v":11368.300372599599},47.596800000000002,{"$f":"V23/3.6","v":13.221333333333334},null,null,null,null,null,99.999709999999993," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.74619999999999997,{"$f":"P24*238.8459","v":8083.1423707500007},33.842500000000001,{"$f":"P24/3.6","v":9.4006944444444454},{"$f":"S24*238.8459","v":8951.3949864299993},37.477699999999999,{"$f":"S24/3.6","v":10.410472222222221},{"$f":"V24/0.0041868","v":11368.300372599599},47.596800000000002,{"$f":"V24/3.6","v":13.221333333333334},null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.74980000000000002,8083.1423707500007,33.842500000000001,9.4006944444444454,8951.3949864299993,37.477699999999999,10.410472222222221,11368.300372599599,47.596800000000002,13.221333333333334,-12.3,-15.2,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.74780000000000002,8083.1423707500007,33.842500000000001,9.4006944444444454,8951.3949864299993,37.477699999999999,10.410472222222221,11368.300372599599,47.596800000000002,13.221333333333334,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.74660000000000004,8083.1423707500007,33.842500000000001,9.4006944444444454,8951.3949864299993,37.477699999999999,10.410472222222221,11368.300372599599,47.596800000000002,13.221333333333334,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.75039999999999996,8083.1423707500007,33.842500000000001,9.4006944444444454,8951.3949864299993,37.477699999999999,10.410472222222221,11368.300372599599,47.596800000000002,13.221333333333334,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.75549999999999995,8083.1423707500007,33.842500000000001,9.4006944444444454,8951.3949864299993,37.477699999999999,10.410472222222221,11368.300372599599,47.596800000000002,13.221333333333334,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.7601,8083.1423707500007,33.842500000000001,9.4006944444444454,8951.3949864299993,37.477699999999999,10.410472222222221,11368.300372599599,47.596800000000002,13.221333333333334,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76639999999999997,8083.1423707500007,33.842500000000001,9.4006944444444454,8951.3949864299993,37.477699999999999,10.410472222222221,11368.300372599599,47.596800000000002,13.221333333333334,null,null,null,null,null,0," "]
[22,88.242099999999994,3.4188999999999998,1.4985999999999999,0.19789999999999999,0.37309999999999999,3.0999999999999999E-3,7.7499999999999999E-2,6.5699999999999995E-2,5.3100000000000001E-2,1.34E-2,3.6351,2.4215,0.76719999999999999,{"$f":"P32*238.8459","v":8057.5142056799996},33.735199999999999,{"$f":"P32/3.6","v":9.3708888888888886},{"$f":"S32*238.8459","v":8919.7001354999993},37.344999999999999,{"$f":"S32/3.6","v":10.37361111111111},{"$f":"V32/0.0041868","v":11175.12181140728},46.787999999999997,{"$f":"V32/3.6","v":12.996666666666666},null,null,2.9999999999999997E-4,4.0000000000000001E-3,"відс",99.999999999999986,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.7681,{"$f":"P33*238.8459","v":8057.5142056799996},33.735199999999999,{"$f":"P33/3.6","v":9.3708888888888886},{"$f":"S33*238.8459","v":8919.7001354999993},37.344999999999999,{"$f":"S33/3.6","v":10.37361111111111},{"$f":"V33/0.0041868","v":11175.12181140728},46.787999999999997,{"$f":"V33/3.6","v":12.996666666666666},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76749999999999996,8057.5142056799996,33.735199999999999,9.3708888888888886,8919.7001354999993,37.344999999999999,10.37361111111111,11175.12181140728,46.787999999999997,12.996666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76690000000000003,8057.5142056799996,33.735199999999999,9.3708888888888886,8919.7001354999993,37.344999999999999,10.37361111111111,11175.12181140728,46.787999999999997,12.996666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76739999999999997,8057.5142056799996,33.735199999999999,9.3708888888888886,8919.7001354999993,37.344999999999999,10.37361111111111,11175.12181140728,46.787999999999997,12.996666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76800000000000002,8057.5142056799996,33.735199999999999,9.3708888888888886,8919.7001354999993,37.344999999999999,10.37361111111111,11175.12181140728,46.787999999999997,12.996666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76800000000000002,8057.5142056799996,33.735199999999999,9.3708888888888886,8919.7001354999993,37.344999999999999,10.37361111111111,11175.12181140728,46.787999999999997,12.996666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!F7:F37)/' розрахунок'!F38","v":8100.1257605161027},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!F7:F37)/' розрахунок'!F38","v":33.913606055268716},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!F7:F37)/' розрахунок'!F38","v":9.4204461264635295},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!F7:F37)/' розрахунок'!F38","v":8969.6767089337009},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!F7:F37)/' розрахунок'!F38","v":37.554241914697712},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!F7:F37)/' розрахунок'!F38","v":10.431733865193811}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                Головко Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                  Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,5,5,5],[1,0,1,4],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,4],[4,2,4,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 653"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Луганська область",null,null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Рубіжне город","ГРС Рубіжне завод","РКТК"]
[1,37.802100000000003,349125.41,1864.32,175102.86,{"$f":"E7+D7+C7","v":526092.59}]
[2,37.802100000000003,320463.28000000003,1654.08,162792.23000000001,484909.59]
[3,37.681399999999996,312314.34000000003,0,162288.78,474603.12]
[4,37.681399999999996,293652.28000000003,486.11,156886.51999999999,451024.91000000003]
[5,37.681399999999996,282646.38,638.84,164150.92000000001,447436.14]
[6,37.681399999999996,311897.78000000003,1113.24,128789.52,441800.54000000004]
[7,37.681399999999996,347394.06,570.20000000000005,125486.45,473450.70999999996]
[8,37.681399999999996,364189.13,1393.23,147707.78,513290.14]
[9,37.681399999999996,362486,661.87,197595.03,560742.9]
[10,37.681399999999996,345496.91,1432.85,170015.35999999999,516945.12]
[11,37.681399999999996,320923.38,576.04,180402.86,501902.28]
[12,37.681399999999996,316072.90999999997,564.37,190508.59,507145.87]
[13,37.477699999999999,298493.38,734.84,187872.45,487100.67000000004]
[14,37.477699999999999,301234.44,3611.99,187964.86,492811.29]
[15,37.477699999999999,291472.81,960.6,193920.19,486353.6]
[16,37.477699999999999,296500.21999999997,599.98,193924.69,491024.89]
[17,37.477699999999999,303536.21999999997,543.98,173743.5,477823.69999999995]
[18,37.477699999999999,282912.5,569.39,176057.75,459539.64]
[19,37.477699999999999,268603.15999999997,572.62,171737.97,440913.75]
[20,37.477699999999999,231818.98,0,168271.16,400090.14]
[21,37.477699999999999,217876.02,1205.19,176293.69,395374.9]
[22,37.344999999999999,218820.63,976.47,135447.39000000001,355244.49]
[23,37.344999999999999,221909.95,666.34,178224.88,400801.17000000004]
[24,37.344999999999999,204177.94,659.58,151152.91,355990.43]
[25,37.344999999999999,209331.77,722.32,164107.48000000001,374161.57]
[26,37.344999999999999,221213.47,962.93,168377.56,390553.95999999996]
[27,37.344999999999999,218970.23,1568.6,179811.67,400350.5]
[28,37.344999999999999,211922.69,662.71,167428.75,380014.15]
[29]
[30]
[31]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":7925456.2700000005},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":25972.69},{"$f":"SUM(E7:E37)","v":4736063.8},{"$f":"SUM(F7:F37)","v":12687492.760000004}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":297708660.62150794},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":975227.66428299993},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,E7:E37)","v":177785284.11422494},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,F7:F37)","v":476469172.40001589}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":37.563598924697359},{"$f":"D39/D38","v":37.548196366375606},{"$f":"E39/E38","v":37.538616796974935},{"$f":"F39/F38","v":37.554241914697712}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":8971.9115924083726},{"$f":"D40*238.8459","v":8968.2327545037115},{"$f":"E40*238.8459","v":8965.9447136285962},{"$f":"F40*238.8459","v":8969.676708933699}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.434333034638156},{"$f":"C40/3.6","v":10.434333034638156},{"$f":"E40/3.6","v":10.427393554715259},{"$f":"F40/3.6","v":10.431733865193809}]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №653"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС Рубіжне, город",37.56,8972,10.43]
[null,"ГРС Рубіжне, завод",37.549999999999997,8968,10.43]
[null,"РКТК",37.54,8966,10.43]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 653",null,37.549999999999997,8970,10.43]
[]
[]
[]
["Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                         Головко Ю.О.                                                                                     "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                    Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                               Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]