{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 226"]
["Філія \"УМГ \"Львівтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 226"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 067/13 чинне до 16.04.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  Івацевичі - Долина ІІІ н.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":7939.2377160000005},33.24,{"$f":"P11/3.6","v":9.2333333333333343},{"$f":"S11*238.8459","v":8806.2483329999995},36.869999999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.241666666666665},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,98.068100000000001,0.42009999999999997,0.24429999999999999,1.55E-2,7.7000000000000002E-3,1.1000000000000001E-3,4.1999999999999997E-3,2.0000000000000001E-4,1E-4,1.2E-2,1.2251000000000001,1.6000000000000001E-3,0.68030000000000002,{"$f":"P12*238.8459","v":7948.7915520000006},33.28,9.2444444444444454,{"$f":"S12*238.8459","v":8815.8021689999987},36.909999999999997,10.252777777777776,11735,49.14,{"$f":"V12/3.6","v":13.65},-13.1,null,null,null,null,100]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7948.7915520000006,33.28,9.2444444444444454,8815.8021689999987,36.909999999999997,10.252777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7948.7915520000006,33.28,9.2444444444444454,8815.8021689999987,36.909999999999997,10.252777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7948.7915520000006,33.28,9.2444444444444454,8815.8021689999987,36.909999999999997,10.252777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7948.7915520000006,33.28,9.2444444444444454,8815.8021689999987,36.909999999999997,10.252777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7948.7915520000006,33.28,9.2444444444444454,8815.8021689999987,36.909999999999997,10.252777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,97.953999999999994,0.3947,0.21290000000000001,1.7100000000000001E-2,8.6E-3,8.9999999999999998E-4,4.7000000000000002E-3,4.0000000000000002E-4,2.0000000000000001E-4,9.9000000000000008E-3,1.2574000000000001,0.13919999999999999,0.68149999999999999,7929.6838800000005,33.200000000000003,9.2222222222222232,8796.6944970000004,36.83,10.230555555555554,11698,48.99,13.608333333333334,-17.8,null,"Не вияв.","Не вияв.","Не вияв.",100.00000000000001,"ОК"]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7929.6838800000005,33.200000000000003,9.2222222222222232,8796.6944970000004,36.83,10.230555555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7929.6838800000005,33.200000000000003,{"$f":"P20/3.6","v":9.2222222222222232},8796.6944970000004,36.83,{"$f":"S20/3.6","v":10.230555555555554},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7929.6838800000005,33.200000000000003,9.2222222222222232,8796.6944970000004,36.83,10.230555555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7929.6838800000005,33.200000000000003,9.2222222222222232,8796.6944970000004,36.83,10.230555555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7929.6838800000005,33.200000000000003,9.2222222222222232,8796.6944970000004,36.83,10.230555555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7929.6838800000005,33.200000000000003,9.2222222222222232,8796.6944970000004,36.83,10.230555555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7929.6838800000005,33.200000000000003,9.2222222222222232,8796.6944970000004,36.83,10.230555555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,97.985299999999995,0.40200000000000002,0.23599999999999999,1.6199999999999999E-2,7.6E-3,1E-3,4.4999999999999997E-3,2.9999999999999997E-4,1E-4,1.1599999999999999E-2,1.2342,0.1012,0.68130000000000002,7936.8492569999989,33.229999999999997,{"$f":"P26/3.6","v":9.2305555555555543},8803.8598739999998,36.86,{"$f":"S26/3.6","v":10.238888888888889},11707,49.02,13.616666666666667,-15,null,null,null,null,100,"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7936.8492569999989,33.229999999999997,9.2305555555555543,8803.8598739999998,36.86,10.238888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7936.8492569999989,33.229999999999997,9.2305555555555543,8803.8598739999998,36.86,10.238888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7936.8492569999989,33.229999999999997,9.2305555555555543,8803.8598739999998,36.86,10.238888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7936.8492569999989,33.229999999999997,9.2305555555555543,8803.8598739999998,36.86,10.238888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7936.8492569999989,33.229999999999997,9.2305555555555543,8803.8598739999998,36.86,10.238888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7936.8492569999989,33.229999999999997,9.2305555555555543,8803.8598739999998,36.86,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,97.958699999999993,0.39069999999999999,0.2099,2.1100000000000001E-2,8.9999999999999993E-3,1.4E-3,4.3E-3,2.0000000000000001E-4,1E-4,1.04E-2,1.2774000000000001,0.1168,0.68140000000000001,7929.6838800000005,33.200000000000003,9.56,8796.6944970000004,36.83,10.59,11699,48.99,13.608333333333334,-11.5,null,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7929.6838800000005,33.200000000000003,{"$f":"P34/3.6","v":9.2222222222222232},8796.6944970000004,36.83,{"$f":"S34/3.6","v":10.230555555555554},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7929.6838800000005,33.200000000000003,9.2222222222222232,8796.6944970000004,36.83,10.230555555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7929.6838800000005,33.200000000000003,9.2222222222222232,8796.6944970000004,36.83,{"$f":"S36/3.6","v":10.230555555555554},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7929.6838800000005,33.200000000000003,9.2222222222222232,8796.6944970000004,36.83,10.230555555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7929.6838800000005,33.200000000000003,9.2222222222222232,8796.6944970000004,36.83,10.230555555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P39/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S39/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P40/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S40/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P41/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S41/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7935.7138652278591,33.225246341795533,9.238257094796559,8802.724482227859,36.855246341795514,10.257550687648166]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                       Саловський Б.Й.                                                                                   "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Керівник лабораторії                                                                                                                                             Роїк Г.В.                                                                                                     "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                               Карапата І.І."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №226"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська","ГРС Нове Село",36.86,8803,10.24]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 226",null,36.86,8803,10.24]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                Саловський Б.Й.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Керівник лабораторії                                                                          Роїк Г.В.                                                                                                      "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,"                 Карапата І.І."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]