{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 230"]
["Філія \"УМГ \"Львівтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 230"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 067/13 чинне до 16.04.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  Івацевичі - Долина ІІІ н.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,90.918099999999995,4.5301999999999998,1.0982000000000001,0.1215,0.1731,5.1000000000000004E-3,4.3700000000000003E-2,0.03,1.7000000000000001E-2,6.8999999999999999E-3,1.4402999999999999,1.6158999999999999,0.74129999999999996,{"$f":"P11*238.8459","v":8240.1835499999997},34.5,{"$f":"P11/3.6","v":9.5833333333333339},{"$f":"S11*238.8459","v":9123.91338},38.200000000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.611111111111112},11633,48.71,{"$f":"V11/3.6","v":13.530555555555555},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":99.999999999999986}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8240.1835499999997},34.5,9.5833333333333339,{"$f":"S12*238.8459","v":9123.91338},38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,91.09,4.4208999999999996,1.0943000000000001,0.12640000000000001,0.17849999999999999,2.8999999999999998E-3,4.48E-2,3.1699999999999999E-2,3.9300000000000002E-2,6.3E-3,1.421,1.5439000000000001,0.74050000000000005,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,11651,48.79,13.552777777777777,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,{"$f":"P20/3.6","v":9.5916666666666668},9133.4672160000009,38.24,{"$f":"S20/3.6","v":10.622222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,91.240700000000004,4.3502000000000001,1.0892999999999999,0.1268,0.1774,3.8E-3,4.3900000000000002E-2,3.09E-2,3.4200000000000001E-2,8.3999999999999995E-3,1.4019999999999999,1.4923999999999999,0.73919999999999997,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,11660,48.83,13.563888888888888,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,91.427599999999998,4.2716000000000003,1.0683,0.1239,0.17230000000000001,3.8999999999999998E-3,4.2999999999999997E-2,3.0300000000000001E-2,2.9700000000000001E-2,6.7999999999999996E-3,1.3774999999999999,1.4451000000000001,0.73750000000000004,8242.5720089999995,34.51,{"$f":"P26/3.6","v":9.5861111111111104},9126.3018389999997,38.21,{"$f":"S26/3.6","v":10.613888888888889},11667,48.86,13.572222222222221,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,96.290899999999993,2.0055000000000001,0.62409999999999999,9.8699999999999996E-2,9.4500000000000001E-2,2.5000000000000001E-3,1.89E-2,1.21E-2,7.7000000000000002E-3,6.4000000000000003E-3,0.70220000000000005,0.13650000000000001,0.69679999999999997,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9052.2596099999992,37.9,10.527777777777777,11905,49.85,13.847222222222221,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9052.2596099999992,37.9,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.56,9052.2596099999992,37.9,10.59,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,{"$f":"P34/3.6","v":9.4972222222222218},9052.2596099999992,37.9,{"$f":"S34/3.6","v":10.527777777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9052.2596099999992,37.9,10.527777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9052.2596099999992,37.9,{"$f":"S36/3.6","v":10.527777777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9052.2596099999992,37.9,10.527777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9052.2596099999992,37.9,10.527777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P39/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S39/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P40/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S40/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P41/3.6","v":0},0,null,{"$f":"S41/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8226.5359413830556,34.442860193049384,9.5692018940797876,9111.5488981142025,38.148232387971511,10.600540140383158]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                      Саловський Б.Й."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Керівник лабораторії                                                                                                                                            Роїк Г.В.                                                                                                 "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                              Карапата І.І."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №230"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська","ГРС Куровичі",38.15,9112,10.6]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 230",null,38.15,9112,10.6]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                Саловський Б.Й.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Керівник лабораторії                                                                          Роїк Г.В.                                                                                                      "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,"                 Карапата І.І."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]