{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[5,23,5,24],[9,12,10,12],[5,21,5,22],[9,14,9,16],[9,17,9,19],[9,20,9,22],[8,14,8,22],[2,6,2,24],[5,26,5,27],[9,7,10,7],[7,25,10,25],[4,26,4,27],[7,0,10,0],[9,9,10,9],[9,10,10,10],[9,6,10,6],[9,4,10,4],[2,0,2,3],[4,0,4,4],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[7,27,10,27],[9,8,10,8],[7,26,10,26],[7,24,10,24],[7,23,10,23],[9,11,10,11],[42,18,43,18],[42,19,43,19],[42,14,43,14],[43,7,43,13],[42,0,42,13],[46,12,46,15],[48,12,48,15],[50,12,50,15],[4,21,4,22],[4,23,4,24],[42,15,43,15],[42,16,43,16],[42,17,43,17],[7,1,8,12],[8,13,10,13],[7,13,7,22],[9,3,10,3],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,5,10,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 856"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Кременчуцьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 856"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Кременчуцького промислового майданчика"]
["Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Диканька-Кременчук-Кривий Ріг\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,92.024000000000001,4.0279999999999996,0.97599999999999998,0.114,0.16600000000000001,4.0000000000000001E-3,4.4999999999999998E-2,3.6999999999999998E-2,5.3999999999999999E-2,1E-3,1.663,0.88800000000000001,"0,7305",{"$f":"P12*238.8459","v":8242.5720089999995},34.51,{"$f":"P12/3.6","v":9.5861111111111104},{"$f":"S12*238.8459","v":9133.4672160000009},38.24,{"$f":"S12/3.6","v":10.622222222222222},"11 729","49,11",{"$f":"V12/3.6","v":13.641666666666666},"-9,7",null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$43+$N$43","v":100.00000000000003}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8242.5720089999995},34.51,9.5861111111111104,{"$f":"S13*238.8459","v":9133.4672160000009},38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,91.983999999999995,4.0629999999999997,0.96299999999999997,0.113,0.16500000000000001,4.0000000000000001E-3,4.4999999999999998E-2,3.6999999999999998E-2,6.2E-2,1E-3,1.663,0.9,"0,7385",8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9135.8556750000007,38.25,10.625,"11 728","49,10",13.638888888888889,"-9,6",null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,{"$f":"P21/3.6","v":9.5888888888888903},9135.8556750000007,38.25,{"$f":"S21/3.6","v":10.625},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,91.578299999999999,4.2215999999999996,0.9839,0.1179,0.1774,4.4000000000000003E-3,4.9299999999999997E-2,4.0399999999999998E-2,5.6300000000000003E-2,1.2999999999999999E-3,1.8192999999999999,0.94989999999999997,"0,7337",8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9135.8556750000007,38.25,10.625,"11 704","49,00",13.611111111111111,"-10,0",null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,{"$f":"P27/3.6","v":9.5888888888888903},9135.8556750000007,38.25,{"$f":"S27/3.6","v":10.625},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC31=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,91.381500000000003,4.2643000000000004,1.04,0.1162,0.1764,4.0000000000000001E-3,4.9000000000000002E-2,4.0800000000000003E-2,6.2399999999999997E-2,1.4E-3,1.8702000000000001,0.99380000000000002,"0,7355",8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,"11 694","48,96",13.6,"-9,3",null,"0,0030","0,0040","відсутні",100.00000000000003,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,{"$f":"P34/3.6","v":9.5916666666666668},9138.2441339999987,38.26,{"$f":"S34/3.6","v":10.627777777777776},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC34=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.26,{"$f":"S37/3.6","v":10.627777777777776},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[]
[]
[]
["Вміст одоранта при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AVERAGEA(O12:O39)","v":8245.1310722142916},34.52071428571427,9.5890873015873037,9136.0262792142876,38.250714285714288,10.625198412698412]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Начальник управління Кременчуцького ЛВУМГ                                                                                                 Кучерук В.М.                                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії ВХАЛ                                                                                                                                 Кучерук Н.М.                                                                                                      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017 р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Провідний економіст із збуту                                                                                                                                  Кривулькін І.В.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[10,0,10,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,9,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 856"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Полтава - 2",38.250244541775643,9135.9140828004911,10.625067928271012]
[null,"ГРС Стасі",38.250033244885771,9135.8636154046617,10.625009234690491]
[null,"ГРС Бричківка",38.24996657657617,9135.8476919522545,10.624990715715603]
[null,"ГРС Мачухи",38.249982640914048,9135.8515288534927,10.62499517803168]
[null,"ГРС Нові Санжари",38.249487977205973,9135.7333804549398,10.624857771446104]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 856",null,38.250135395443877,9135.8880136466487,10.625037609845521]
[]
[]
[]
["Начальник управління Кременчуцького ЛВУМГ                                            Кучерук В.Н.                                                                                       ",null,null,null,null,"02.03.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії ВХАЛ                                                                               Кучерук Н.М.       ",null,null,null,null,"02.03.2017 р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Провідний економіст із збуту                                                                               Кривулькін І.В.",null,null,null,null,"02.03.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]