{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,21,4,22],[4,23,4,24],[4,26,4,27],[9,20,9,22],[9,17,9,19],[42,18,43,18],[42,19,43,19],[42,14,43,14],[43,7,43,13],[42,15,43,15],[42,16,43,16],[42,17,43,17],[42,0,42,13],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[5,23,5,24],[9,12,10,12],[5,21,5,22],[8,14,8,22],[2,6,2,24],[5,26,5,27],[9,7,10,7],[7,1,8,12],[8,13,10,13],[7,13,7,22],[2,0,2,3],[7,27,10,27],[9,8,10,8],[4,0,4,4],[7,0,10,0],[46,12,46,15],[48,12,48,15],[50,12,50,15],[9,10,10,10],[9,14,9,16],[9,3,10,3],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[9,4,10,4],[5,9,5,20],[9,11,10,11],[9,9,10,9],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[7,26,10,26],[7,24,10,24],[7,23,10,23],[7,25,10,25]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 865"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Кременчуцьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 865"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Кременчуцького промислового майданчика"]
["Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р.",null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Союз\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-02-01",null," по","2017-02-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8120.7605999999996},34,{"$f":"P12/3.6","v":9.4444444444444446},{"$f":"S12*238.8459","v":9006.8788889999996},37.71,{"$f":"S12/3.6","v":10.475},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$43+$N$43","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8120.7605999999996},34,9.4444444444444446,{"$f":"S13*238.8459","v":9006.8788889999996},37.71,10.475,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,9006.8788889999996,37.71,10.475,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,9006.8788889999996,37.71,10.475,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,9006.8788889999996,37.71,10.475,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,96.667000000000002,1.74,0.51200000000000001,8.1000000000000003E-2,0.08,0,1.4999999999999999E-2,0.01,7.0000000000000001E-3,6.0000000000000001E-3,0.76,0.122,"0,6933",8125.537518000001,34.020000000000003,9.4500000000000011,9011.6558069999992,37.729999999999997,10.480555555555554,"11 878","49,73",{"$f":"V17/3.6","v":13.813888888888888},"-21,9",null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.537518000001,34.020000000000003,9.4500000000000011,9011.6558069999992,37.729999999999997,10.480555555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.537518000001,34.020000000000003,9.4500000000000011,9011.6558069999992,37.729999999999997,10.480555555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.537518000001,34.020000000000003,9.4500000000000011,9011.6558069999992,37.729999999999997,10.480555555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.537518000001,34.020000000000003,{"$f":"P21/3.6","v":9.4500000000000011},9011.6558069999992,37.729999999999997,{"$f":"S21/3.6","v":10.480555555555554},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.537518000001,34.020000000000003,9.4500000000000011,9011.6558069999992,37.729999999999997,10.480555555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.537518000001,34.020000000000003,9.4500000000000011,9011.6558069999992,37.729999999999997,10.480555555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,96.6922,1.7223999999999999,0.501,7.8399999999999997E-2,7.8899999999999998E-2,0,1.5299999999999999E-2,1.03E-2,7.9000000000000008E-3,6.0000000000000001E-3,0.76419999999999999,0.1234,"0,6931",8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,9006.8788889999996,37.71,10.475,"11 875","49,72",13.81111111111111,"-20,6",null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,9006.8788889999996,37.71,10.475,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,9006.8788889999996,37.71,10.475,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,{"$f":"P27/3.6","v":9.4444444444444446},9006.8788889999996,37.71,{"$f":"S27/3.6","v":10.475},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,9006.8788889999996,37.71,10.475,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,9006.8788889999996,37.71,10.475,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,9006.8788889999996,37.71,10.475,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,96.752899999999997,1.7037,0.4914,7.7399999999999997E-2,7.5499999999999998E-2,0,1.4500000000000001E-2,0.01,7.4999999999999997E-3,1.1999999999999999E-3,0.74809999999999999,0.1178,"0,6925",8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,9006.8788889999996,37.71,10.475,"11 877","49,73",13.813888888888888,"-22,6",null,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC31=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,9006.8788889999996,37.71,10.475,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,9006.8788889999996,37.71,10.475,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,{"$f":"P34/3.6","v":9.4444444444444446},9006.8788889999996,37.71,{"$f":"S34/3.6","v":10.475},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC34=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,9006.8788889999996,37.71,10.475,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,9006.8788889999996,37.71,10.475,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,9006.8788889999996,37.71,{"$f":"S37/3.6","v":10.475},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,96.680800000000005,1.7653000000000001,0.52249999999999996,8.0699999999999994E-2,7.7600000000000002E-2,0,1.4500000000000001E-2,1.0200000000000001E-2,6.3E-3,1.1000000000000001E-3,0.72160000000000002,0.11940000000000001,"0,6932",8130.3144359999997,34.04,9.4555555555555557,9016.4327250000006,37.75,10.486111111111111,"11 886","49,77",13.825000000000001,"-22,5",null,0,0,"відсутні",99.999999999999972,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8130.3144359999997,34.04,9.4555555555555557,9016.4327250000006,37.75,10.486111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"P40/3.6","v":0},0,0,{"$f":"S40/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"P41/3.6","v":0},0,0,{"$f":"S41/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"P42/3.6","v":0},0,0,{"$f":"S42/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст одоранта при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AVERAGEA(O12:O39)","v":8122.6372463571433},{"$f":"AVERAGEA(P12:P39)","v":34.007857142857134},9.4466269841269899,9008.755535357137,37.717857142857156,10.477182539682536]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Начальник управління Кременчуцького ЛВУМГ                                                                                                 Кучерук В.М.                                                                                                                                 ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії ВХАЛ                                                                                                                                 Кучерук Н.М.                                                                                                      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017 р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Провідний економіст із збуту                                                                                                                                  Кривулькін І.В.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"02.03.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 865"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Коновалівка",37.718010798576223,9008.7922353956565,10.477225221826728]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 865",null,37.718010798576223,9008.7922353956565,10.477225221826728]
[]
[]
[]
["Начальник управління Кременчуцького ЛВУМГ                                            Кучерук В.Н.                                                                                       ",null,null,null,null,"02.03.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії ВХАЛ                                                                               Кучерук Н.М.       ",null,null,null,null,"02.03.2017 р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Провідний економіст із збуту                                                                               Кривулькін І.В.",null,null,null,null,"02.03.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]