{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","variablesList","Додоток"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":49,"n_cols":31,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 811"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Вінницягаз\""]
["Барський п/м Барське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №811"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ПУ-0124/15чинно до 20.10.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"АНАНЬЇВ-ЧЕРНІВЦІ-БОГОРОДЧАНИ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3",null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8159,34.159999999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.4888888888888872},9048,37.880000000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.522222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8159,34.159999999999997,9.4888888888888872,9048,37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,96.247299999999996,2.0531000000000001,0.62580000000000002,9.5600000000000004E-2,9.3600000000000003E-2,1.1999999999999999E-3,1.7399999999999999E-2,1.1299999999999999E-2,0.01,6.7999999999999996E-3,0.68069999999999997,0.157,0.69720000000000004,8167,34.200000000000003,9.5,9059,37.93,10.536111111111111,11907,49.85,{"$f":"V13/3.6","v":13.847222222222221},null,null,null,null,null,99.999799999999993,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167,34.200000000000003,9.5,9059,37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167,34.200000000000003,9.5,9059,37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167,34.200000000000003,9.5,9059,37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167,34.200000000000003,9.5,9059,37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167,34.200000000000003,9.5,9059,37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167,34.200000000000003,9.5,9059,37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167,34.200000000000003,{"$f":"P20/3.6","v":9.5},9059,37.93,{"$f":"S20/3.6","v":10.536111111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167,34.200000000000003,9.5,9059,37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167,34.200000000000003,9.5,9059,37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167,34.200000000000003,9.5,9059,37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8167,34.200000000000003,9.5,9059,37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,95.974599999999995,2.2530999999999999,0.68869999999999998,0.1053,0.1032,1.2999999999999999E-3,1.9300000000000001E-2,1.2500000000000001E-2,1.0999999999999999E-2,6.4000000000000003E-3,0.6593,0.1653,0.69950000000000001,8195,34.31,9.5305555555555568,9087,38.049999999999997,10.569444444444443,11924,49.92,{"$f":"V25/3.6","v":13.866666666666667},null,null,0,0,0,100,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195,34.31,{"$f":"P26/3.6","v":9.5305555555555568},9087,38.049999999999997,{"$f":"S26/3.6","v":10.569444444444443},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195,34.31,9.5305555555555568,9087,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195,34.31,9.5305555555555568,9087,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195,34.31,9.5305555555555568,9087,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195,34.31,9.5305555555555568,9087,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195,34.31,9.5305555555555568,9087,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195,34.31,9.5305555555555568,9087,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195,34.31,{"$f":"P33/3.6","v":9.5305555555555568},9087,38.049999999999997,{"$f":"S33/3.6","v":10.569444444444443},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.831000000000003,2.3428,0.72360000000000002,0.1113,0.1087,1.2999999999999999E-3,2.0299999999999999E-2,1.3100000000000001E-2,1.0800000000000001E-2,5.4999999999999997E-3,0.65690000000000004,0.17469999999999999,0.70079999999999998,8207,34.36,9.5444444444444443,9100,38.1,10.583333333333334,11930,49.95,13.875,-14.3,null,null,null,null,100,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207,34.36,9.5444444444444443,9100,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207,34.36,9.5444444444444443,9100,38.1,{"$f":"S36/3.6","v":10.583333333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207,34.36,9.5444444444444443,9100,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207,34.36,9.5444444444444443,9100,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207,34.36,9.5444444444444443,9100,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207,34.36,9.5444444444444443,9100,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207,34.36,9.5444444444444443,9100,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185,34.270000000000003,9.52,9076,38,10.56]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Барського ЛВУМГ                                                                                                            Мандра В.В.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис"]
[null," Начальник лабораторії                                                                                                                                             Ільницька Г.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис"]

{"sheet":"variablesList","index":1,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]

{"sheet":"Додоток","index":2,"n_rows":14,"n_cols":6,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[6,0,6,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №811"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Вінницька область","ГРС Могилів-Подільський",{"$f":"'[1]розрахунок №811'!C$40","v":37.999475624036876},{"$f":"'[1]розрахунок №811'!C$41","v":9076.0189549511488},{"$f":"'[1]розрахунок №811'!C$42","v":10.555409895565798}]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 811",null,{"$f":"'[1]розрахунок №811'!C$40","v":37.999475624036876},{"$f":"'[1]розрахунок №811'!C$41","v":9076.0189549511488},{"$f":"'[1]розрахунок №811'!C$42","v":10.555409895565798}]
[]
[]
[]
["Начальник управління Барського ЛВУМГ                                                 Мандра В.В.                                                                                     "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище",null,"підпис","дата"]
["Начальник лабораторії                                                                                  Ільницька Г.І.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,"прізвище",null,"підпис","дата"]