{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,12,2,18],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[1,7,1,24],[4,7,4,20],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[41,18,42,18],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[42,7,42,13],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 832",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Маршрут № 832"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,null,"переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Вінницягаз\""]
["Гайсинський п/м Гайсинське ЛВУМГ"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ПУ-0077/14 чинно до 27.05.2018 р.",null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ПРОГРЕС\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  вологи (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси вуглеводнів, °С","Масова концентрація сірководню, г/м3","Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3","Маса механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8165,34.184600000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.4957222222222235},9051,37.893799999999999,{"$f":"S11/3.6","v":10.526055555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,96.095600000000005,2.1606000000000001,0.67720000000000002,0.1031,9.8599999999999993E-2,2.2000000000000001E-3,1.6400000000000001E-2,1.1599999999999999E-2,4.5999999999999999E-3,6.4999999999999997E-3,0.65990000000000004,0.16370000000000001,0.69850000000000001,8183,34.261899999999997,9.5171944444444438,9071,37.976700000000001,10.549083333333334,11911,49.8703,{"$f":"V12/3.6","v":13.85286111111111},-21.2,null,null,null,null,100.00000000000001]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8183,34.261899999999997,{"$f":"P13/3.6","v":9.5171944444444438},9071,37.976700000000001,{"$f":"S13/3.6","v":10.549083333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8183,34.261899999999997,9.5171944444444438,9071,37.976700000000001,10.549083333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8183,34.261899999999997,9.5171944444444438,9071,37.976700000000001,10.549083333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8183,34.261899999999997,9.5171944444444438,9071,37.976700000000001,10.549083333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,95.772199999999998,2.3822999999999999,0.74709999999999999,0.11459999999999999,0.10920000000000001,1.6999999999999999E-3,1.83E-2,1.29E-2,4.1000000000000003E-3,6.1999999999999998E-3,0.64419999999999999,0.18729999999999999,0.70120000000000005,8210,34.372999999999998,{"$f":"P17/3.6","v":9.5480555555555551},9099,38.095599999999997,{"$f":"S17/3.6","v":10.582111111111111},11925,49.928100000000001,{"$f":"V17/3.6","v":13.868916666666667},-22.1,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210,34.372999999999998,{"$f":"P18/3.6","v":9.5480555555555551},9099,38.095599999999997,{"$f":"S18/3.6","v":10.582111111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210,34.372999999999998,9.5480555555555551,9099,38.095599999999997,10.582111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210,34.372999999999998,9.5480555555555551,9099,38.095599999999997,10.582111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210,34.372999999999998,9.5480555555555551,9099,38.095599999999997,10.582111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210,34.372999999999998,9.5480555555555551,9099,38.095599999999997,10.582111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210,34.372999999999998,9.5480555555555551,9099,38.095599999999997,10.582111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,95.657200000000003,2.4483000000000001,0.77729999999999999,0.1206,0.1153,3.2000000000000002E-3,1.9900000000000001E-2,1.44E-2,5.5999999999999999E-3,6.0000000000000001E-3,0.63660000000000005,0.19570000000000001,0.70240000000000002,8222,34.421900000000001,{"$f":"P24/3.6","v":9.5616388888888881},9111,38.1479,{"$f":"S24/3.6","v":10.596638888888888},11932,49.955199999999998,13.876444444444443,-21.6,null,null,null,null,100.00010000000002," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222,34.421900000000001,{"$f":"P25/3.6","v":9.5616388888888881},9111,38.1479,{"$f":"S25/3.6","v":10.596638888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222,34.421900000000001,9.5616388888888881,9111,38.1479,10.596638888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222,34.421900000000001,9.5616388888888881,9111,38.1479,10.596638888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222,34.421900000000001,9.5616388888888881,9111,38.1479,10.596638888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222,34.421900000000001,9.5616388888888881,9111,38.1479,10.596638888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222,34.421900000000001,9.5616388888888881,9111,38.1479,10.596638888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,95.872799999999998,2.3111000000000002,0.74019999999999997,0.1163,0.113,2.7000000000000001E-3,1.9400000000000001E-2,1.3899999999999999E-2,4.7999999999999996E-3,6.0000000000000001E-3,0.63449999999999995,0.1653,0.7006,8209,34.369799999999998,9.5471666666666657,9098,38.092500000000001,10.581250000000001,11929,49.945999999999998,{"$f":"V31/3.6","v":13.873888888888889},-22.5,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209,34.369799999999998,{"$f":"P32/3.6","v":9.5471666666666657},9098,38.092500000000001,{"$f":"S32/3.6","v":10.581250000000001},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209,34.369799999999998,9.5471666666666657,9098,38.092500000000001,10.581250000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209,34.369799999999998,9.5471666666666657,9098,38.092500000000001,10.581250000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209,34.369799999999998,9.5471666666666657,9098,38.092500000000001,10.581250000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209,34.369799999999998,9.5471666666666657,9098,38.092500000000001,10.581250000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209,34.369799999999998,9.5471666666666657,9098,38.092500000000001,10.581250000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,95.391300000000001,2.6309,0.83720000000000006,0.13159999999999999,0.12720000000000001,1.8E-3,2.2200000000000001E-2,1.5900000000000001E-2,6.0000000000000001E-3,6.4000000000000003E-3,0.62639999999999996,0.20319999999999999,0.70469999999999999,8246,34.522300000000001,9.5895277777777785,9137,38.255400000000002,10.6265,11946,50.014699999999998,{"$f":"V38/3.6","v":13.892972222222221},-21.5,null,0,0,0,100.0001," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8246,34.522300000000001,{"$f":"P39/3.6","v":9.5895277777777785},9137,38.255400000000002,{"$f":"S39/3.6","v":10.6265},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8246,34.522300000000001,9.5895277777777785,9137,38.255400000000002,10.6265,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8246,34.522300000000001,9.5895277777777785,9137,38.255400000000002,10.6265,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210.0604749983231,34.373318350564418,9.5481439862678936,9098.978151683481,38.095995434948598,10.582220954152387]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Гайсинського ЛВУМГ                                                                                                  Омельченко Ю.В.                                                                   31.03.2017                   "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії                                                                                                                                            Стук О.В.                                                                                   31.03.2017                         "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби АВ і ТМ                                                                                                                                     Стецюра О.С.                                                                          31.03.2017    "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":5,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[7,0,7,1],[5,0,6,0]]}
["Маршрут № 832"]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 832"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Вінницька область","ГРС Воловодівка",38.096053704109927,9099.0862334064695,10.582237140030536]
[null,"ГРС Троща",38.095856111686778,9099.0390392663285,10.582182253246327]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 832",null,38.095954907898353,9099.062636336399,10.582209696638431]
[]
[]
[]
["Начальник управління Гайсинського ЛВУМГ                                   Омельченко Ю.В.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії                                                                             Стук О.В.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби АВ і ТМ                                                                    Стецюра О.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10,11,24,25,127,128,132,180,207,215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci",31]
[null,"x:\\Talne"]