{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 646"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Луганськгаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 646"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Краснопопівка-Рубіжне\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.03.2017 р.",null," по","31.03.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,88.265900000000002,4.4473000000000003,2.1366999999999998,0.25209999999999999,0.55049999999999999,6.1000000000000004E-3,8.8999999999999996E-2,8.0799999999999997E-2,4.7100000000000003E-2,8.2000000000000007E-3,2.5922000000000001,1.5241,0.76980000000000004,{"$f":"P11*238.8459","v":8404.9872209999994},35.19,{"$f":"P11/3.6","v":9.7749999999999986},{"$f":"S11*238.8459","v":9297.8648489700008},38.9283,{"$f":"S11/3.6","v":10.813416666666667},{"$f":"V11/0.0041868","v":11630.290436610299},48.6937,{"$f":"V11/3.6","v":13.526027777777777},-9.6999999999999993,-12.8,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100.00000000000001}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8404.9872209999994},35.19,{"$f":"P12/3.6","v":9.7749999999999986},{"$f":"S12*238.8459","v":9297.8648489700008},38.9283,{"$f":"S12/3.6","v":10.813416666666667},{"$f":"V12/0.0041868","v":11630.290436610299},48.6937,{"$f":"V12/3.6","v":13.526027777777777},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8404.9872209999994,35.19,9.7749999999999986,9297.8648489700008,38.9283,10.813416666666667,11630.290436610299,48.6937,13.526027777777777,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8404.9872209999994,35.19,9.7749999999999986,9297.8648489700008,38.9283,10.813416666666667,11630.290436610299,48.6937,13.526027777777777,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8404.9872209999994,35.19,9.7749999999999986,9297.8648489700008,38.9283,10.813416666666667,11630.290436610299,48.6937,13.526027777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8404.9872209999994,35.19,9.7749999999999986,9297.8648489700008,38.9283,10.813416666666667,11630.290436610299,48.6937,13.526027777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8404.9872209999994,35.19,9.7749999999999986,9297.8648489700008,38.9283,10.813416666666667,11630.290436610299,48.6937,13.526027777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8404.9872209999994,35.19,9.7749999999999986,9297.8648489700008,38.9283,10.813416666666667,11630.290436610299,48.6937,13.526027777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8404.9872209999994,35.19,9.7749999999999986,9297.8648489700008,38.9283,10.813416666666667,11630.290436610299,48.6937,13.526027777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8404.9872209999994,35.19,9.7749999999999986,9297.8648489700008,38.9283,10.813416666666667,11630.290436610299,48.6937,13.526027777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8404.9872209999994,35.19,9.7749999999999986,9297.8648489700008,38.9283,10.813416666666667,11630.290436610299,48.6937,13.526027777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8404.9872209999994,35.19,9.7749999999999986,9297.8648489700008,38.9283,10.813416666666667,11630.290436610299,48.6937,13.526027777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8404.9872209999994,35.19,9.7749999999999986,9297.8648489700008,38.9283,10.813416666666667,11630.290436610299,48.6937,13.526027777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8404.9872209999994,35.19,9.7749999999999986,9297.8648489700008,38.9283,10.813416666666667,11630.290436610299,48.6937,13.526027777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[15,88.499799999999993,4.3829000000000002,2.1627999999999998,0.2535,0.57630000000000003,1.06E-2,0.1026,9.4299999999999995E-2,5.3199999999999997E-2,1.0200000000000001E-2,2.6164000000000001,1.2374000000000001,0.76790000000000003,{"$f":"P25*238.8459","v":8439.6437610899993},35.335099999999997,{"$f":"P25/3.6","v":9.815305555555554},{"$f":"S25*238.8459","v":9335.7935778899991},39.0871,{"$f":"S25/3.6","v":10.857527777777777},{"$f":"V25/0.0041868","v":11692.05598547817},48.952300000000001,{"$f":"V25/3.6","v":13.597861111111111},null,null,5.0000000000000001E-4,1E-3,"відс",100,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P26*238.8459","v":8439.6437610899993},35.335099999999997,{"$f":"P26/3.6","v":9.815305555555554},{"$f":"S26*238.8459","v":9335.7935778899991},39.0871,{"$f":"S26/3.6","v":10.857527777777777},{"$f":"V26/0.0041868","v":11692.05598547817},48.952300000000001,{"$f":"V26/3.6","v":13.597861111111111},null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8439.6437610899993,35.335099999999997,9.815305555555554,9335.7935778899991,39.0871,10.857527777777777,11692.05598547817,48.952300000000001,13.597861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8439.6437610899993,35.335099999999997,9.815305555555554,9335.7935778899991,39.0871,10.857527777777777,11692.05598547817,48.952300000000001,13.597861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8439.6437610899993,35.335099999999997,9.815305555555554,9335.7935778899991,39.0871,10.857527777777777,11692.05598547817,48.952300000000001,13.597861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8439.6437610899993,35.335099999999997,9.815305555555554,9335.7935778899991,39.0871,10.857527777777777,11692.05598547817,48.952300000000001,13.597861111111111,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8439.6437610899993,35.335099999999997,9.815305555555554,9335.7935778899991,39.0871,10.857527777777777,11692.05598547817,48.952300000000001,13.597861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8439.6437610899993,35.335099999999997,9.815305555555554,9335.7935778899991,39.0871,10.857527777777777,11692.05598547817,48.952300000000001,13.597861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8439.6437610899993,35.335099999999997,9.815305555555554,9335.7935778899991,39.0871,10.857527777777777,11692.05598547817,48.952300000000001,13.597861111111111,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8439.6437610899993,35.335099999999997,9.815305555555554,9335.7935778899991,39.0871,10.857527777777777,11692.05598547817,48.952300000000001,13.597861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8439.6437610899993,35.335099999999997,9.815305555555554,9335.7935778899991,39.0871,10.857527777777777,11692.05598547817,48.952300000000001,13.597861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8439.6437610899993,35.335099999999997,9.815305555555554,9335.7935778899991,39.0871,10.857527777777777,11692.05598547817,48.952300000000001,13.597861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[27,88.232299999999995,4.4073000000000002,2.1457999999999999,0.25140000000000001,0.56059999999999999,6.4999999999999997E-3,0.1211,9.6100000000000005E-2,7.1099999999999997E-2,9.2999999999999992E-3,2.6185,1.4799,0.77129999999999999,8425.8862372500007,35.277500000000003,9.7993055555555557,9320.3163635700002,39.022300000000001,10.839527777777779,11647.105187732874,48.764099999999999,13.545583333333333,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P38*238.8459","v":8425.8862372500007},35.277500000000003,{"$f":"P38/3.6","v":9.7993055555555557},{"$f":"S38*238.8459","v":9320.3163635700002},39.022300000000001,{"$f":"S38/3.6","v":10.839527777777779},{"$f":"V38/0.0041868","v":11647.105187732874},48.764099999999999,{"$f":"V38/3.6","v":13.545583333333333},null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8425.8862372500007,35.277500000000003,9.7993055555555557,9320.3163635700002,39.022300000000001,10.839527777777779,11647.105187732874,48.764099999999999,13.545583333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8425.8862372500007,35.277500000000003,9.7993055555555557,9320.3163635700002,39.022300000000001,10.839527777777779,11647.105187732874,48.764099999999999,13.545583333333333,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8425.8862372500007,35.277500000000003,9.7993055555555557,9320.3163635700002,39.022300000000001,10.839527777777779,11647.105187732874,48.764099999999999,13.545583333333333,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":8421.4529687108152},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":35.258938791542221},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9.794149664317283},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9315.8167527246696},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":39.003461029578773},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":10.834294730438549}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                Головко Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                  Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,3,5,3],[1,0,1,2],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 646"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Луганська область","Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС смт. Красноріченська"]
[1,38.9283,15602.14,15602.14]
[2,38.9283,15935.68,15935.68]
[3,38.9283,15524.85,15524.85]
[4,38.9283,14394.39,14394.39]
[5,38.9283,14171.21,14171.21]
[6,38.9283,13968.47,13968.47]
[7,38.9283,14275.21,14275.21]
[8,38.9283,14888.46,14888.46]
[9,38.9283,14232.19,14232.19]
[10,38.9283,13731.11,13731.11]
[11,38.9283,13821.83,13821.83]
[12,38.9283,14928.26,14928.26]
[13,38.9283,15318.94,15318.94]
[14,38.9283,14754.38,14754.38]
[15,39.0871,14047.23,14047.23]
[16,39.0871,14197.33,14197.33]
[17,39.0871,14516.14,14516.14]
[18,39.0871,15597.6,15597.6]
[19,39.0871,16128.93,16128.93]
[20,39.0871,14980.33,14980.33]
[21,39.0871,14787.9,14787.9]
[22,39.0871,13841.87,13841.87]
[23,39.0871,12083.9,12083.9]
[24,39.0871,11707.43,11707.43]
[25,39.0871,12330.72,12330.72]
[26,39.0871,14115.33,14115.33]
[27,39.022300000000001,15239.82,15239.82]
[28,39.022300000000001,14533.92,14533.92]
[29,39.022300000000001,13826.16,13826.16]
[30,39.022300000000001,14814.98,14814.98]
[31,39.022300000000001,14295.64,14295.64]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":446592.34999999992},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":446592.34999999992}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":17418647.319333002},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":17418647.319333002}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":39.003461029578773},{"$f":"D39/D38","v":39.003461029578773}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9315.8167527246678},{"$f":"D40*238.8459","v":9315.8167527246678}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.834294730438549},{"$f":"D40/3.6","v":10.834294730438549}]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №646"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС                                                  смт. Красноріченська",39,9316,10.83]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 646",null,39,9316,10.83]
[]
[]
[]
["Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                         Головко Ю.О.                                                                                     "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                    Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                               Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]