{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 654"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Луганськгаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 654"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.03.2017 р.",null," по","31.03.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8161.7704410300003},34.171700000000001,{"$f":"P11/3.6","v":9.4921388888888885},{"$f":"S11*238.8459","v":9037.5705871500013},37.838500000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.510694444444445},{"$f":"V11/0.0041868","v":11505.230725136142},48.170099999999998,{"$f":"V11/3.6","v":13.380583333333332},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,91.161500000000004,3.4358,1.1093999999999999,0.1474,0.25790000000000002,5.4999999999999997E-3,6.3200000000000006E-2,5.2999999999999999E-2,9.5299999999999996E-2,9.1000000000000004E-3,2.6615000000000002,1.0004,0.73919999999999997,{"$f":"P12*238.8459","v":8178.0597314099996},34.239899999999999,{"$f":"P12/3.6","v":9.5110833333333336},{"$f":"S12*238.8459","v":9056.1766827600004},37.916400000000003,{"$f":"S12/3.6","v":10.532333333333334},{"$f":"V12/0.0041868","v":11560.380242667432},48.401000000000003,{"$f":"V12/3.6","v":13.444722222222223},-3.2,-5.4,2.0000000000000001E-4,3.0000000000000001E-3,"відс",100]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8178.0597314099996},34.239899999999999,{"$f":"P13/3.6","v":9.5110833333333336},{"$f":"S13*238.8459","v":9056.1766827600004},37.916400000000003,{"$f":"S13/3.6","v":10.532333333333334},{"$f":"V13/0.0041868","v":11560.380242667432},48.401000000000003,{"$f":"V13/3.6","v":13.444722222222223},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0597314099996,34.239899999999999,9.5110833333333336,9056.1766827600004,37.916400000000003,10.532333333333334,11560.380242667432,48.401000000000003,13.444722222222223,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0597314099996,34.239899999999999,9.5110833333333336,9056.1766827600004,37.916400000000003,10.532333333333334,11560.380242667432,48.401000000000003,13.444722222222223,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0597314099996,34.239899999999999,9.5110833333333336,9056.1766827600004,37.916400000000003,10.532333333333334,11560.380242667432,48.401000000000003,13.444722222222223,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0597314099996,34.239899999999999,9.5110833333333336,9056.1766827600004,37.916400000000003,10.532333333333334,11560.380242667432,48.401000000000003,13.444722222222223,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0597314099996,34.239899999999999,9.5110833333333336,9056.1766827600004,37.916400000000003,10.532333333333334,11560.380242667432,48.401000000000003,13.444722222222223,null,null,null,null,null,0," "]
[9,91.259600000000006,3.4083000000000001,1.1091,0.1449,0.253,6.0000000000000001E-3,6.4500000000000002E-2,5.5800000000000002E-2,7.6499999999999999E-2,1.0200000000000001E-2,2.7927,0.81940000000000002,0.73699999999999999,{"$f":"P19*238.8459","v":8174.0710048799992},34.223199999999999,{"$f":"P19/3.6","v":9.506444444444444},{"$f":"S19*238.8459","v":9052.0685332800003},37.8992,{"$f":"S19/3.6","v":10.527555555555555},{"$f":"V19/0.0041868","v":11572.322537498805},48.451000000000001,{"$f":"V19/3.6","v":13.458611111111111},null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P20*238.8459","v":8174.0710048799992},34.223199999999999,{"$f":"P20/3.6","v":9.506444444444444},{"$f":"S20*238.8459","v":9052.0685332800003},37.8992,{"$f":"S20/3.6","v":10.527555555555555},{"$f":"V20/0.0041868","v":11572.322537498805},48.451000000000001,{"$f":"V20/3.6","v":13.458611111111111},null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.0710048799992,34.223199999999999,9.506444444444444,9052.0685332800003,37.8992,10.527555555555555,11572.322537498805,48.451000000000001,13.458611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.0710048799992,34.223199999999999,9.506444444444444,9052.0685332800003,37.8992,10.527555555555555,11572.322537498805,48.451000000000001,13.458611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.0710048799992,34.223199999999999,9.506444444444444,9052.0685332800003,37.8992,10.527555555555555,11572.322537498805,48.451000000000001,13.458611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.0710048799992,34.223199999999999,9.506444444444444,9052.0685332800003,37.8992,10.527555555555555,11572.322537498805,48.451000000000001,13.458611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.0710048799992,34.223199999999999,9.506444444444444,9052.0685332800003,37.8992,10.527555555555555,11572.322537498805,48.451000000000001,13.458611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.0710048799992,34.223199999999999,9.506444444444444,9052.0685332800003,37.8992,10.527555555555555,11572.322537498805,48.451000000000001,13.458611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.0710048799992,34.223199999999999,9.506444444444444,9052.0685332800003,37.8992,10.527555555555555,11572.322537498805,48.451000000000001,13.458611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.0710048799992,34.223199999999999,9.506444444444444,9052.0685332800003,37.8992,10.527555555555555,11572.322537498805,48.451000000000001,13.458611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.0710048799992,34.223199999999999,9.506444444444444,9052.0685332800003,37.8992,10.527555555555555,11572.322537498805,48.451000000000001,13.458611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.0710048799992,34.223199999999999,9.506444444444444,9052.0685332800003,37.8992,10.527555555555555,11572.322537498805,48.451000000000001,13.458611111111111,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,90.557599999999994,3.4236,1.1903999999999999,0.15570000000000001,0.27739999999999998,6.0000000000000001E-3,7.2800000000000004E-2,6.2899999999999998E-2,7.2499999999999995E-2,1.17E-2,2.9226000000000001,1.2467999999999999,0.74450000000000005,{"$f":"P31*238.8459","v":8149.6370693099998},34.120899999999999,{"$f":"P31/3.6","v":9.4780277777777773},{"$f":"S31*238.8459","v":9024.1474475699997},37.782299999999999,{"$f":"S31/3.6","v":10.495083333333334},{"$f":"V31/0.0041868","v":11477.978408330944},48.055999999999997,{"$f":"V31/3.6","v":13.348888888888888},-2.4,-4.8,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P32*238.8459","v":8149.6370693099998},34.120899999999999,{"$f":"P32/3.6","v":9.4780277777777773},{"$f":"S32*238.8459","v":9024.1474475699997},37.782299999999999,{"$f":"S32/3.6","v":10.495083333333334},{"$f":"V32/0.0041868","v":11477.978408330944},48.055999999999997,{"$f":"V32/3.6","v":13.348888888888888},null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149.6370693099998,34.120899999999999,9.4780277777777773,9024.1474475699997,37.782299999999999,10.495083333333334,11477.978408330944,48.055999999999997,13.348888888888888,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149.6370693099998,34.120899999999999,9.4780277777777773,9024.1474475699997,37.782299999999999,10.495083333333334,11477.978408330944,48.055999999999997,13.348888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149.6370693099998,34.120899999999999,9.4780277777777773,9024.1474475699997,37.782299999999999,10.495083333333334,11477.978408330944,48.055999999999997,13.348888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149.6370693099998,34.120899999999999,9.4780277777777773,9024.1474475699997,37.782299999999999,10.495083333333334,11477.978408330944,48.055999999999997,13.348888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149.6370693099998,34.120899999999999,9.4780277777777773,9024.1474475699997,37.782299999999999,10.495083333333334,11477.978408330944,48.055999999999997,13.348888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149.6370693099998,34.120899999999999,9.4780277777777773,9024.1474475699997,37.782299999999999,10.495083333333334,11477.978408330944,48.055999999999997,13.348888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149.6370693099998,34.120899999999999,9.4780277777777773,9024.1474475699997,37.782299999999999,10.495083333333334,11477.978408330944,48.055999999999997,13.348888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149.6370693099998,34.120899999999999,9.4780277777777773,9024.1474475699997,37.782299999999999,10.495083333333334,11477.978408330944,48.055999999999997,13.348888888888888,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149.6370693099998,34.120899999999999,9.4780277777777773,9024.1474475699997,37.782299999999999,10.495083333333334,11477.978408330944,48.055999999999997,13.348888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":8166.4588130998063},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":34.191329275904693},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":9.4975914655290801},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":9043.2510362687826},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":37.862282904034693},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":10.517300806676307}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                Головко Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                  Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":5,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,4,5,4],[1,0,1,2],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,3],[4,2,4,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 654"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Луганська область",null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС м. Сєвєродонецьк місто","ГРС м. Сєвєродонецьк Лисичанськ"]
[1,37.838500000000003,157647.73000000001,177805.55,{"$f":"D7+C7","v":335453.28000000003}]
[2,37.916400000000003,156389.47,175405.52,{"$f":"C8+D8","v":331794.99}]
[3,37.916400000000003,148563.35999999999,170723.78,{"$f":"D9+C9","v":319287.14}]
[4,37.916400000000003,141159.42000000001,159371.28,300530.7]
[5,37.916400000000003,142526.70000000001,155968.01999999999,298494.71999999997]
[6,37.916400000000003,134638.48000000001,184178.27,318816.75]
[7,37.916400000000003,137421.31,204095.55,341516.86]
[8,37.916400000000003,140229.72,207415.31,347645.03]
[9,37.8992,133885.23000000001,189151.17,323036.40000000002]
[10,37.8992,130881.53,189717.33,320598.86]
[11,37.8992,132395.78,191855.28,324251.06]
[12,37.8992,138520.54999999999,198758.94,337279.49]
[13,37.8992,140920.81,206969.48,347890.29000000004]
[14,37.8992,139170.22,201988.19,341158.41000000003]
[15,37.8992,134170.94,162399.17000000001,296570.11]
[16,37.8992,133908.29999999999,166367.51999999999,300275.81999999995]
[17,37.8992,134180.13,186124.22,320304.34999999998]
[18,37.8992,139185.35999999999,198676.78,337862.14]
[19,37.8992,145809.42000000001,207539.69,353349.11]
[20,37.8992,141024.42000000001,202256.09,343280.51]
[21,37.782299999999999,139012.98000000001,198105.63,337118.61]
[22,37.782299999999999,136037.69,189525.34,325563.03000000003]
[23,37.782299999999999,126004.47,168480.86,294485.32999999996]
[24,37.782299999999999,122481.92,163696.64000000001,286178.56]
[25,37.782299999999999,123504.27,139175.56,262679.83]
[26,37.782299999999999,133678.32999999999,152307.31,285985.64]
[27,37.782299999999999,139577.45000000001,177316.27,316893.71999999997]
[28,37.782299999999999,137022.13,170808.75,307830.88]
[29,37.782299999999999,132842.98000000001,158016.13,{"$f":"C35+D35","v":290859.11}]
[30,37.782299999999999,134941.39000000001,164116.76999999999,{"$f":"D36+C36","v":299058.16000000003}]
[31,37.782299999999999,109815.27,132883.48000000001,{"$f":"D37+C37","v":242698.75}]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":4237547.76},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":5551199.879999998},{"$f":"SUM(E7:E37)","v":9788747.6400000006}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":160439574.80102098},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":210184757.62086099},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,E7:E37)","v":370624332.42188197}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":37.86141983235629},{"$f":"D39/D38","v":37.862941735915491},{"$f":"E39/E38","v":37.862282904034693}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9043.0448951369872},{"$f":"D40*238.8459","v":9043.4083955622973},{"$f":"E40*238.8459","v":9043.251036268779}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.517061064543414},{"$f":"D40/3.6","v":10.517483815532081},{"$f":"E40/3.6","v":10.517300806676303}]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №654"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС м. Сєвєродонецьк місто",37.86,9043,10.52]
[null,"ГРС м. Сєвєродонецьк Лисичанськ",37.86,9043,10.52]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 654",null,37.86,9043,10.52]
[]
[]
[]
["Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                         Головко Ю.О.                                                                                     "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                    Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                               Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]