{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №  245"]
["Філія \"УМГ \"Львівтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 245"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 067/13 чинне до 16.04.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"                    по газопроводу     КЗУ ІІ","                   Івацевичі - Комарно (основна)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,95.849900000000005,2.1970000000000001,0.6522,9.8100000000000007E-2,9.8000000000000004E-2,1.1999999999999999E-3,1.9E-2,1.1900000000000001E-2,3.0000000000000001E-3,7.9000000000000008E-3,0.78200000000000003,0.27979999999999999,0.70020000000000004,{"$f":"P11*238.8459","v":8163.7528620000003},34.18,{"$f":"P11/3.6","v":9.4944444444444436},{"$f":"S11*238.8459","v":9047.4826920000014},37.880000000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.522222222222222},11869,49.7,{"$f":"V11/3.6","v":13.805555555555555},null,null,0,0,0,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8163.7528620000003},34.18,9.4944444444444436,{"$f":"S12*238.8459","v":9047.4826920000014},37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9047.4826920000014,37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9047.4826920000014,37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9047.4826920000014,37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9047.4826920000014,37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,95.681600000000003,2.2664,0.68630000000000002,0.1053,0.1085,1.5E-3,2.29E-2,1.4500000000000001E-2,7.0000000000000001E-3,8.0000000000000002E-3,0.79520000000000002,0.30280000000000001,0.70199999999999996,8175.6951569999992,34.229999999999997,9.5083333333333329,9059.4249870000003,37.93,10.536111111111111,11871,49.71,{"$f":"V17/3.6","v":13.808333333333334},-2.5,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.6951569999992,34.229999999999997,9.5083333333333329,9059.4249870000003,37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.6951569999992,34.229999999999997,9.5083333333333329,9059.4249870000003,37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.6951569999992,34.229999999999997,{"$f":"P20/3.6","v":9.5083333333333329},9059.4249870000003,37.93,{"$f":"S20/3.6","v":10.536111111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.6951569999992,34.229999999999997,9.5083333333333329,9059.4249870000003,37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.6951569999992,34.229999999999997,9.5083333333333329,9059.4249870000003,37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.6951569999992,34.229999999999997,9.5083333333333329,9059.4249870000003,37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,96.053299999999993,2.1726000000000001,0.68149999999999999,0.1087,0.10199999999999999,2.0999999999999999E-3,1.9400000000000001E-2,1.21E-2,6.4000000000000003E-3,7.4000000000000003E-3,0.67630000000000001,0.15840000000000001,0.69889999999999997,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,11910,49.87,13.852777777777776,null,null,null,null,null,100.00020000000001," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,{"$f":"P26/3.6","v":9.5222222222222221},9073.7557410000009,37.99,{"$f":"S26/3.6","v":10.552777777777779},null,null,null,-4.2,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,96.042000000000002,2.1808000000000001,0.69489999999999996,0.1118,0.1056,1.1999999999999999E-3,2.0299999999999999E-2,1.2500000000000001E-2,4.3E-3,8.3000000000000001E-3,0.67,0.1484,0.69899999999999995,8190.0259109999997,34.29,9.5250000000000004,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,11915,49.89,{"$f":"V31/3.6","v":13.858333333333333},-5.5,null,null,null,null,100.00010000000002," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5250000000000004,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5250000000000004,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,{"$f":"P34/3.6","v":9.5250000000000004},9078.5326590000004,38.01,{"$f":"S34/3.6","v":10.558333333333332},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5250000000000004,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5250000000000004,9078.5326590000004,38.01,{"$f":"S36/3.6","v":10.558333333333332},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5250000000000004,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,95.663799999999995,2.4722,0.77429999999999999,0.1245,0.11409999999999999,1.1999999999999999E-3,1.9800000000000002E-2,1.17E-2,3.5000000000000001E-3,8.0999999999999996E-3,0.63360000000000005,0.1731,0.70209999999999995,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,11934,49.98,13.883333333333333,-3.6,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,{"$f":"P39/3.6","v":9.5638888888888882},9114.359543999999,38.159999999999997,{"$f":"S39/3.6","v":10.6},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,{"$f":"P40/3.6","v":9.5638888888888882},9114.359543999999,38.159999999999997,{"$f":"S40/3.6","v":10.6},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,{"$f":"P41/3.6","v":9.5638888888888882},9114.359543999999,38.159999999999997,{"$f":"S41/3.6","v":10.6},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.6841681376709,34.271821991240671,9.5199505531224133,9072.0104356592692,37.982692755702601,10.550747987695168]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                            Саловський Б.Й.                                                                                                                                                  "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Керівник лабораторії                                                                                                                                                    Роїк Г.В.                                                                                              "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                      Карапата І.І."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №245"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська","ГРС В Білка",37.979999999999997,9072,10.55]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 245",null,37.979999999999997,9072,10.55]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                Саловський Б.Й.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Керівник лабораторії                                                                          Роїк Г.В.                                                                                                      "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,"                 Карапата І.І."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]