{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 603"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого  п/м КС Борова Первомайського ЛВУМГ філії  \"УМГ \"Харківтрансгаз\"  та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\""]
["п/м  КС Борова  Первомайське ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 603"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-037/2013 дійсне до  24.10.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"НОВОПСКОВ-ШЕБЕЛИНКА\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси    за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси     за     вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С₁","етан, С₂","пропан, С₃","ізо-бутан, і-С₄","н-бутан, н-С₄","нео-пентан, нео-С₅","ізо-пентан, і-С₅","н-пентан, н-С₅","гексани та вищі, С₆₊","кисень, О₂","азот, N₂","діоксид вуглецю, CО₂",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8317.1158143899993},34.822099999999999,{"$f":"P11/3.6","v":9.6728055555555557},{"$f":"S11*238.8459","v":9199.2453768600008},38.5154,{"$f":"S11/3.6","v":10.698722222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8317.1158143899993},34.822099999999999,9.6728055555555557,{"$f":"S12*238.8459","v":9199.2453768600008},38.5154,10.698722222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8317.1158143899993,34.822099999999999,9.6728055555555557,9199.2453768600008,38.5154,10.698722222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8317.1158143899993,34.822099999999999,9.6728055555555557,9199.2453768600008,38.5154,10.698722222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8317.1158143899993,34.822099999999999,9.6728055555555557,9199.2453768600008,38.5154,10.698722222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8317.1158143899993,34.822099999999999,9.6728055555555557,9199.2453768600008,38.5154,10.698722222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,87.225399999999993,3.5072999999999999,2.1981000000000002,0.39290000000000003,0.54520000000000002,7.7000000000000002E-3,0.16259999999999999,9.2299999999999993E-2,6.1699999999999998E-2,1.2500000000000001E-2,4.7861000000000002,1.0082,0.77470000000000006,8269.63324947,34.6233,9.617583333333334,9147.7263162300005,38.299700000000001,10.638805555555555,{"$f":"V17*238.8459","v":11405.847108599999},47.753999999999998,{"$f":"V17/3.6","v":13.264999999999999},-8.1999999999999993,-5,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269.63324947,34.6233,9.617583333333334,9147.7263162300005,38.299700000000001,10.638805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269.63324947,34.6233,9.617583333333334,9147.7263162300005,38.299700000000001,10.638805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269.63324947,34.6233,9.617583333333334,9147.7263162300005,38.299700000000001,10.638805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269.63324947,34.6233,9.617583333333334,9147.7263162300005,38.299700000000001,10.638805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269.63324947,34.6233,9.617583333333334,9147.7263162300005,38.299700000000001,10.638805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269.63324947,34.6233,9.617583333333334,9147.7263162300005,38.299700000000001,10.638805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,87.979399999999998,3.6690999999999998,2.3331,0.38579999999999998,0.51500000000000001,7.7000000000000002E-3,0.16500000000000001,9.8400000000000001E-2,5.9299999999999999E-2,1.2200000000000001E-2,4.0446,0.73040000000000005,0.76980000000000004,8372.5041786000002,35.054000000000002,9.737222222222222,9261.0586957800006,38.7742,10.77061111111111,11583.978380820001,48.4998,13.472166666666666,-8,-7,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8372.5041786000002,35.054000000000002,9.737222222222222,9261.0586957800006,38.7742,10.77061111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8372.5041786000002,35.054000000000002,9.737222222222222,9261.0586957800006,38.7742,10.77061111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8372.5041786000002,35.054000000000002,9.737222222222222,9261.0586957800006,38.7742,10.77061111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8372.5041786000002,35.054000000000002,9.737222222222222,9261.0586957800006,38.7742,10.77061111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8372.5041786000002,35.054000000000002,9.737222222222222,9261.0586957800006,38.7742,10.77061111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8372.5041786000002,35.054000000000002,9.737222222222222,9261.0586957800006,38.7742,10.77061111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,87.601100000000002,3.6261999999999999,2.3809,0.41499999999999998,0.58099999999999996,8.0999999999999996E-3,0.14449999999999999,7.9100000000000004E-2,5.5399999999999998E-2,1.24E-2,4.4823000000000004,0.61409999999999998,0.77159999999999995,8356.64481084,34.9876,9.7187777777777775,9243.0974840999988,38.698999999999998,10.749722222222221,{"$f":"V31*238.8459","v":11548.294803360001},48.3504,{"$f":"V31/3.6","v":13.430666666666667},-14.3,-6,null,null,null,100.00009999999999," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8356.64481084,34.9876,9.7187777777777775,9243.0974840999988,38.698999999999998,10.749722222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8356.64481084,34.9876,9.7187777777777775,9243.0974840999988,38.698999999999998,10.749722222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8356.64481084,34.9876,9.7187777777777775,9243.0974840999988,38.698999999999998,10.749722222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P35*238.8459","v":8356.64481084},34.9876,{"$f":"P35/3.6","v":9.7187777777777775},{"$f":"S35*238.8459","v":9243.0974840999988},38.698999999999998,{"$f":"S35/3.6","v":10.749722222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8356.64481084,34.9876,9.7187777777777775,9243.0974840999988,38.698999999999998,10.749722222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8356.64481084,34.9876,9.7187777777777775,9243.0974840999988,38.698999999999998,10.749722222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,88.025099999999995,3.5011000000000001,2.1263999999999998,0.35749999999999998,0.5302,7.0000000000000001E-3,0.16950000000000001,0.1095,5.4899999999999997E-2,1.29E-2,4.0848000000000004,1.0210999999999999,0.77,{"$f":"P38*238.8459","v":8309.8071298499999},34.791499999999999,{"$f":"P38/3.6","v":9.6643055555555559},9192.8920759199991,38.488799999999998,10.691333333333333,{"$f":"V38*238.8459","v":11497.444511250002},48.137500000000003,{"$f":"V38/3.6","v":13.371527777777779},-10.4,-7,null,null,null,100,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8309.8071298499999,34.791499999999999,9.6643055555555559,9192.8920759199991,38.488799999999998,10.691333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8309.8071298499999,34.791499999999999,9.6643055555555559,9192.8920759199991,38.488799999999998,10.691333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P41*238.8459","v":8309.8071298499999},34.791499999999999,{"$f":"P41/3.6","v":9.6643055555555559},9192.8920759199991,38.488799999999998,10.691333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":8326.3723937202412},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":34.86085544579263},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9.6835709571646191},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9210.0811160055564},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":38.560767072014031},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":10.711324186670563},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AVERAGE(N11:N41)","v":0.77152500000000002},{"$f":"AVERAGE(O11:O41)","v":8326.8838412293553}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Журавель І.В.",null,null,null,null,null,null,"03.04.2017 р."]
[null,null,null,"Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії ПМ КС Борова Первомайського ЛВ УМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Карапута В.М.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.04.2017 р."}]
[null,null,null,"Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Юрченко В.М.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.04.2017 р."}]
[null,null,null,"Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,3,5,3],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 603"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Харківська область","Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС с.Лісова стінка"]
[1,{"$f":"паспорт!S11","v":38.5154},4119,{"$f":"SUM(C7:C7)","v":4119}]
[2,{"$f":"паспорт!S12","v":38.5154},4062,4062]
[3,{"$f":"паспорт!S13","v":38.5154},3653,3653]
[4,{"$f":"паспорт!S14","v":38.5154},3354,3354]
[5,{"$f":"паспорт!S15","v":38.5154},3900,3900]
[6,{"$f":"паспорт!S16","v":38.5154},3451,3451]
[7,{"$f":"паспорт!S17","v":38.299700000000001},4000,4000]
[8,{"$f":"паспорт!S18","v":38.299700000000001},3958,3958]
[9,{"$f":"паспорт!S19","v":38.299700000000001},3792,3792]
[10,{"$f":"паспорт!S20","v":38.299700000000001},3456,3456]
[11,{"$f":"паспорт!S21","v":38.299700000000001},3217,3217]
[12,{"$f":"паспорт!S22","v":38.299700000000001},3880,3880]
[13,{"$f":"паспорт!S23","v":38.299700000000001},4112,4112]
[14,{"$f":"паспорт!S24","v":38.7742},3725,3725]
[15,{"$f":"паспорт!S25","v":38.7742},3503,3503]
[16,{"$f":"паспорт!S26","v":38.7742},3644,3644]
[17,{"$f":"паспорт!S27","v":38.7742},3963,3963]
[18,{"$f":"паспорт!S28","v":38.7742},3498,3498]
[19,{"$f":"паспорт!S29","v":38.7742},4182,4182]
[20,{"$f":"паспорт!S30","v":38.7742},4044,4044]
[21,{"$f":"паспорт!S31","v":38.698999999999998},3768,3768]
[22,{"$f":"паспорт!S32","v":38.698999999999998},3352,3352]
[23,{"$f":"паспорт!S33","v":38.698999999999998},3020,3020]
[24,{"$f":"паспорт!S34","v":38.698999999999998},2786,2786]
[25,{"$f":"паспорт!S35","v":38.698999999999998},2929,2929]
[26,{"$f":"паспорт!S36","v":38.698999999999998},3530,3530]
[27,{"$f":"паспорт!S37","v":38.698999999999998},3728,3728]
[28,{"$f":"паспорт!S38","v":38.488799999999998},3492,3492]
[29,{"$f":"паспорт!S39","v":38.488799999999998},2956,2956]
[30,{"$f":"паспорт!S40","v":38.488799999999998},3507,3507]
[31,{"$f":"паспорт!S41","v":38.488799999999998},3175,3175]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":111756},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":111756}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":4309397.0849000001},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":4309397.0849000001}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.560767072014031},{"$f":"D39/D38","v":38.560767072014031}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9210.0811160055564},{"$f":"D40*238.8459","v":9210.0811160055564}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.711324186670565},{"$f":"D40/3.6","v":10.711324186670565}]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №603"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС с.Лісова стінка",{"$f":"' розрахунок'!C40","v":38.560767072014031},{"$f":"' розрахунок'!C41","v":9210.0811160055564},{"$f":"' розрахунок'!C42","v":10.711324186670565}]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 603",null,{"$f":"' розрахунок'!D40","v":38.560767072014031},{"$f":"' розрахунок'!D41","v":9210.0811160055564},{"$f":"' розрахунок'!D42","v":10.711324186670565}]
[","]
[]
["Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,"Журавель І.В.",null,"03.04.2017 р."]
["Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії ПМ КС Борова Первомайського ЛВ УМГ",null,"Карапута В.М.",null,{"$f":"E10","v":"03.04.2017 р."}]
["Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,"Юрченко В.М.",null,{"$f":"E10","v":"03.04.2017 р."}]
["Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]