{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["паспорт","додаток"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[46,1,46,26],[48,1,48,26],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[42,7,42,13],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[4,7,4,20],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,13,6,22],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[1,7,1,24],[44,1,44,26],[2,13,2,18],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 830",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Маршрут № 830"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,null,"переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Вінницягаз\""]
["Гайсинський п/м Гайсинське ЛВУМГ"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ПУ-0077/14 чинно до 27.05.2018 р.",null,null,null,null,null,null," по газопроводу  \"УРЕНГОЙ-ПОМАРИ-УЖГОРОД\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  вологи (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси вуглеводнів, °С","Масова концентрація сірководню, г/м3","Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3","Маса механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.526899999999998,{"$f":"P11/3.6","v":9.5908055555555549},9138,38.260399999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.627888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.526899999999998,{"$f":"P12/3.6","v":9.5908055555555549},9138,38.260399999999997,{"$f":"S12/3.6","v":10.627888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.526899999999998,9.5908055555555549,9138,38.260399999999997,10.627888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.526899999999998,9.5908055555555549,9138,38.260399999999997,10.627888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,95.532600000000002,2.5402999999999998,0.80320000000000003,0.1239,0.1182,1.6999999999999999E-3,2.01E-2,1.4500000000000001E-2,5.3E-3,6.4000000000000003E-3,0.64019999999999999,0.19370000000000001,0.70330000000000004,8231,34.462000000000003,9.5727777777777785,9122,38.190899999999999,10.608583333333334,11937,49.978900000000003,{"$f":"V15/3.6","v":13.883027777777778},-21.6,null,null,null,null,100.00010000000002," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231,34.462000000000003,{"$f":"P16/3.6","v":9.5727777777777785},9122,38.190899999999999,{"$f":"S16/3.6","v":10.608583333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231,34.462000000000003,9.5727777777777785,9122,38.190899999999999,10.608583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231,34.462000000000003,9.5727777777777785,9122,38.190899999999999,10.608583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231,34.462000000000003,9.5727777777777785,9122,38.190899999999999,10.608583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231,34.462000000000003,9.5727777777777785,9122,38.190899999999999,10.608583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,95.481099999999998,2.5722,0.81720000000000004,0.12609999999999999,0.1208,1.2999999999999999E-3,2.0400000000000001E-2,1.46E-2,5.0000000000000001E-3,6.7000000000000002E-3,0.63739999999999997,0.19719999999999999,0.70369999999999999,8236,34.480600000000003,9.5779444444444444,9126,38.210799999999999,10.614111111111111,11940,49.988700000000001,13.88575,-21.8,null,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236,34.480600000000003,{"$f":"P22/3.6","v":9.5779444444444444},9126,38.210799999999999,{"$f":"S22/3.6","v":10.614111111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236,34.480600000000003,9.5779444444444444,9126,38.210799999999999,10.614111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236,34.480600000000003,9.5779444444444444,9126,38.210799999999999,10.614111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236,34.480600000000003,9.5779444444444444,9126,38.210799999999999,10.614111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236,34.480600000000003,9.5779444444444444,9126,38.210799999999999,10.614111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236,34.480600000000003,9.5779444444444444,9126,38.210799999999999,10.614111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236,34.480600000000003,9.5779444444444444,9126,38.210799999999999,10.614111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236,34.480600000000003,9.5779444444444444,9126,38.210799999999999,10.614111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,95.3249,2.6583999999999999,0.85070000000000001,0.13089999999999999,0.1244,2.2000000000000001E-3,2.12E-2,1.54E-2,4.1999999999999997E-3,6.6E-3,0.63700000000000001,0.22409999999999999,0.70509999999999995,8245,34.5199,9.5888611111111111,9136,38.252499999999998,10.625694444444443,11941,49.9938,13.887166666666666,-21.6,null,0,0,0,100,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245,34.5199,{"$f":"P31/3.6","v":9.5888611111111111},9136,38.252499999999998,{"$f":"S31/3.6","v":10.625694444444443},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245,34.5199,9.5888611111111111,9136,38.252499999999998,10.625694444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B32:M32)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245,34.5199,9.5888611111111111,9136,38.252499999999998,10.625694444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245,34.5199,9.5888611111111111,9136,38.252499999999998,10.625694444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245,34.5199,9.5888611111111111,9136,38.252499999999998,10.625694444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245,34.5199,9.5888611111111111,9136,38.252499999999998,10.625694444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,95.420100000000005,2.6107999999999998,0.82389999999999997,0.12920000000000001,0.1227,1.1000000000000001E-3,2.1000000000000001E-2,1.5299999999999999E-2,4.0000000000000001E-3,6.4999999999999997E-3,0.62580000000000002,0.21970000000000001,0.70430000000000004,8239,34.494399999999999,{"$f":"P37/3.6","v":9.5817777777777771},9130,38.2254,{"$f":"S37/3.6","v":10.618166666666667},11939,49.986800000000002,13.885222222222222,-21.2,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239,34.494399999999999,{"$f":"P38/3.6","v":9.5817777777777771},9130,38.2254,{"$f":"S38/3.6","v":10.618166666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239,34.494399999999999,9.5817777777777771,9130,38.2254,10.618166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239,34.494399999999999,9.5817777777777771,9130,38.2254,10.618166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.1020077066914,34.494620808240903,9.5818391134002514,9129.7657485425461,38.225693265368484,10.618248129269025]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"В. о. начальника управління Гайсинського ЛВУМГ                                                                                       Стук О.П.                                                                                            03.05.2017                        "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії                                                                                                                                       Стук О.В.                                                                                            03.05.2017                           "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби АВ і ТМ                                                                                                                               Стецюра О.С.                                                                                      03.05.2017   "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":24,"n_cols":21,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[15,0,15,1],[5,0,14,0]]}
["Маршрут № 830"]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 830"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Вінницька область","ГРС Побережне",0,0,0]
[null,"ГРС Іллінці",0,0,0]
[null,"ГРС Тягун",0,0,0]
[null,"ГРС Оратів",0,0,0]
[null,"ГРС Осична ",0,0,0]
[null,"ГРС Росоша",0,0,0]
[null,"ГРС Погребище",0,0,0]
[null,"ГРС Андрушівка",38.225693265368484,9130.0501110908754,10.618248129269023]
[null,"ГРС Тиврів",0,0,0]
[null,"ГРС Вороновиця",0,0,0]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 830",null,3.8225693265368483,913.00501110908749,1.0618248129269023]
[]
[]
["В.о. начальника управління Гайсинського ЛВУМГ                          Стук О.П.                                                                                 ",null,null,null,"03.05.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії                                                                             Стук О.В.                                                                                                       ",null,null,null,"03.05.2017 р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби АВ і ТМ                                                                    Стецюра О.С.",null,null,null,"03.05.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,"прізвище","підпис","дата",null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]