{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,12,2,18],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[1,7,1,24],[4,7,4,20],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[42,7,42,13],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 832",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Маршрут № 832"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,null,"переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Вінницягаз\""]
["Гайсинський п/м Гайсинське ЛВУМГ"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ПУ-0077/14 чинно до 27.05.2018 р.",null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ПРОГРЕС\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  вологи (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси вуглеводнів, °С","Масова концентрація сірководню, г/м3","Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3","Маса механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8246,34.522300000000001,{"$f":"P11/3.6","v":9.5895277777777785},9137,38.255400000000002,{"$f":"S11/3.6","v":10.6265},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8246,34.522300000000001,{"$f":"P12/3.6","v":9.5895277777777785},9137,38.255400000000002,{"$f":"S12/3.6","v":10.6265},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8246,34.522300000000001,9.5895277777777785,9137,38.255400000000002,10.6265,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8246,34.522300000000001,9.5895277777777785,9137,38.255400000000002,10.6265,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,95.513300000000001,2.5432000000000001,0.80259999999999998,0.1232,0.1172,1.1999999999999999E-3,1.9900000000000001E-2,1.4200000000000001E-2,5.4000000000000003E-3,7.4000000000000003E-3,0.65759999999999996,0.19470000000000001,0.70340000000000003,8229,34.453800000000001,{"$f":"P15/3.6","v":9.5705000000000009},9120,38.181800000000003,{"$f":"S15/3.6","v":10.606055555555557},11934,49.964700000000001,{"$f":"V15/3.6","v":13.879083333333334},-21.8,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229,34.453800000000001,{"$f":"P16/3.6","v":9.5705000000000009},9120,38.181800000000003,{"$f":"S16/3.6","v":10.606055555555557},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229,34.453800000000001,9.5705000000000009,9120,38.181800000000003,10.606055555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229,34.453800000000001,9.5705000000000009,9120,38.181800000000003,10.606055555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229,34.453800000000001,9.5705000000000009,9120,38.181800000000003,10.606055555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229,34.453800000000001,9.5705000000000009,9120,38.181800000000003,10.606055555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,95.530100000000004,2.5426000000000002,0.80549999999999999,0.1242,0.11849999999999999,1.9E-3,2.01E-2,1.4E-2,5.1000000000000004E-3,6.6E-3,0.63790000000000002,0.19350000000000001,0.70330000000000004,8232,34.464500000000001,{"$f":"P21/3.6","v":9.5734722222222217},9122,38.193600000000004,{"$f":"S21/3.6","v":10.609333333333334},11938,49.981499999999997,13.883749999999999,-22.4,null,null,null,null,100,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232,34.464500000000001,{"$f":"P22/3.6","v":9.5734722222222217},9122,38.193600000000004,{"$f":"S22/3.6","v":10.609333333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232,34.464500000000001,9.5734722222222217,9122,38.193600000000004,10.609333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232,34.464500000000001,9.5734722222222217,9122,38.193600000000004,10.609333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232,34.464500000000001,9.5734722222222217,9122,38.193600000000004,10.609333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232,34.464500000000001,9.5734722222222217,9122,38.193600000000004,10.609333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232,34.464500000000001,9.5734722222222217,9122,38.193600000000004,10.609333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232,34.464500000000001,9.5734722222222217,9122,38.193600000000004,10.609333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232,34.464500000000001,9.5734722222222217,9122,38.193600000000004,10.609333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,95.518600000000006,2.5388000000000002,0.8125,0.12559999999999999,0.12,1.6999999999999999E-3,2.07E-2,1.49E-2,5.3E-3,6.1999999999999998E-3,0.63239999999999996,0.2034,0.70350000000000001,8233,34.4696,{"$f":"P30/3.6","v":9.5748888888888892},9124,38.198999999999998,{"$f":"S30/3.6","v":10.610833333333332},11938,49.98,13.883333333333333,-21.8,null,0,0,0,100.00010000000003,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233,34.4696,{"$f":"P31/3.6","v":9.5748888888888892},9124,38.198999999999998,{"$f":"S31/3.6","v":10.610833333333332},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233,34.4696,9.5748888888888892,9124,38.198999999999998,10.610833333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233,34.4696,9.5748888888888892,9124,38.198999999999998,10.610833333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233,34.4696,9.5748888888888892,9124,38.198999999999998,10.610833333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233,34.4696,9.5748888888888892,9124,38.198999999999998,10.610833333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233,34.4696,9.5748888888888892,9124,38.198999999999998,10.610833333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,95.392499999999998,2.6312000000000002,0.82850000000000001,0.12889999999999999,0.1226,2.0999999999999999E-3,2.12E-2,1.5100000000000001E-2,4.8999999999999998E-3,6.0000000000000001E-3,0.62050000000000005,0.22650000000000001,0.7046,8241,34.503799999999998,{"$f":"P37/3.6","v":9.5843888888888884},9132,38.235399999999998,{"$f":"S37/3.6","v":10.620944444444444},11940,49.990400000000001,13.886222222222223,-21.4,null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241,34.503799999999998,{"$f":"P38/3.6","v":9.5843888888888884},9132,38.235399999999998,{"$f":"S38/3.6","v":10.620944444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241,34.503799999999998,9.5843888888888884,9132,38.235399999999998,10.620944444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241,34.503799999999998,9.5843888888888884,9132,38.235399999999998,10.620944444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.2478947555301,34.48703416416199,9.5797317122672201,9128.2478947555301,38.217508532588646,10.615974592385736]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"В.о. начальника управління Гайсинського ЛВУМГ                                                                                         Стук О.П.                                                                                  03.05.2017                   "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії                                                                                                                                            Стук О.В.                                                                                   03.05.2017                          "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби АВ і ТМ                                                                                                                                    Стецюра О.С.                                                                          03.05.2017 "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":5,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[7,0,7,1],[5,0,6,0]]}
["Маршрут № 832"]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 832"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Вінницька область","ГРС Воловодівка",0,0,0]
[null,"ГРС Троща",38.217508532588646,9128.0952212238153,10.615974592385735]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 832",null,38.22,9128,10.62]
[]
[]
[]
["В. о. начальника управління Гайсинського ЛВУМГ                           Стук О.П.                                                                                       ",null,null,null,"03.05.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії                                                                             Стук О.В.                                                                                                       ",null,null,null,"03.05.2017 р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби АВ і ТМ                                                                    Стецюра О.С.",null,null,null,"03.05.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10,11,24,25,127,128,132,180,207,215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci",31]
[null,"x:\\Talne"]