{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[46,1,46,26],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[40,20,40,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[48,1,48,26],[8,11,9,11],[40,18,41,18],[40,19,41,19],[40,14,41,14],[41,7,41,13],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[44,1,44,26],[40,0,40,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 24"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Київоблгаз\",  ПАТ \"Київгаз\""]
["Боярське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №24"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 70А-43-14 чинно до 23.07.2019 р.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ЄЛЕЦЬ - КУРСЬК - КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8223.4643369999994},34.43,{"$f":"P11/3.6","v":9.5638888888888882},{"$f":"S11*238.8459","v":9109.5826259999994},38.14,{"$f":"S11/3.6","v":10.594444444444445},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$41+$N$41","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8223.4643369999994},34.43,9.5638888888888882,{"$f":"S12*238.8459","v":9109.5826259999994},38.14,10.594444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,89.7166,4.9183000000000003,1.0591999999999999,0.1163,0.18160000000000001,4.0000000000000001E-3,4.99E-2,4.1500000000000002E-2,8.9899999999999994E-2,7.7999999999999996E-3,1.8021,2.0127000000000002,0.75209999999999999,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,{"$f":"V13*238.8459","v":11529.091593000001},48.27,{"$f":"V13/3.6","v":13.408333333333333},-7.2,-6.5,null,null,null,99.999899999999997,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,89.907399999999996,4.9066000000000001,1.1140000000000001,0.122,7.2999999999999995E-2,1.12E-2,5.2699999999999997E-2,4.6899999999999997E-2,8.5800000000000001E-2,1.2699999999999999E-2,1.6996,1.968,0.75009999999999999,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,{"$f":"V20*238.8459","v":11545.810806000001},48.34,{"$f":"V20/3.6","v":13.427777777777779},-9.8000000000000007,-8.1,null,null,null,99.999899999999997," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,89.628600000000006,5.0740999999999996,1.169,0.1236,7.1300000000000002E-2,1.12E-2,5.2999999999999999E-2,4.6899999999999997E-2,9.8299999999999998E-2,9.2999999999999992E-3,1.7849999999999999,1.9297,0.75209999999999999,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,{"$f":"V28*238.8459","v":11555.364642},48.38,{"$f":"V28/3.6","v":13.43888888888889},-11.8,-10.7,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8244.9604680000011},34.520000000000003,{"$f":"P31/3.6","v":9.5888888888888903},{"$f":"S31*238.8459","v":9131.0787569999993},38.229999999999997,{"$f":"S31/3.6","v":10.619444444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,{"$f":"P33/3.6","v":9.5888888888888903},9131.0787569999993,38.229999999999997,{"$f":"S33/3.6","v":10.619444444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,89.797600000000003,4.9469000000000003,1.1007,0.11600000000000001,7.0400000000000004E-2,1.04E-2,4.65E-2,3.7900000000000003E-2,7.1300000000000002E-2,1.3599999999999999E-2,1.8351999999999999,1.9535,0.74980000000000002,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,{"$f":"V34*238.8459","v":11521.926216},48.24,{"$f":"V34/3.6","v":13.4},null,null,6.0000000000000001E-3,0.02,"відсут",100,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9090.4749540000012,38.06,{"$f":"S36/3.6","v":10.572222222222223},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.9792566346259,34.448903065259337,9.5691397403498168,9113.1545909081542,38.15495510246631,10.598598639573975]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Боярського ЛВУМГ                                                                                                                                         Табак С.М.                                                                        03.05.2017 р.                "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                                             Клименко І.А.                                                                  03.05.2017 р.                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби газовимірювань та метрології                                                                                                                         Прима Ю.І.                                                                      03.05.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":34,"n_cols":6,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №24"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Київська область","ГРС Хотів",38.159999999999997,9113,10.6]
[null,"ГРС р/п Хотівський",38.15,9113,10.6]
[null,"ГРС Тарасівка",38.15,9113,10.6]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 24",null,38.15,9113,10.6]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Головний інженер  Боярського ЛВУМГ                                                                Табак С.М.                                                        03.05.2017 р.                                                                                  "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                 Клименко І.А.                                                      03.05.2017 р.                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби газовимірювань та метрології                                               Прима Ю.І.                                                         03.05.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]