{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 655"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Луганськгаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 655"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Ставрополь-Москва,Краснодарский край-Серпухов\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.04.2017 р.",null," по","30.04.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8152.9331427300003},34.134700000000002,{"$f":"P11/3.6","v":9.4818611111111117},{"$f":"S11*238.8459","v":9035.7553583099998},37.8309,{"$f":"S11/3.6","v":10.508583333333332},{"$f":"V11/0.0041868","v":11808.254514187447},49.438800000000001,{"$f":"V11/3.6","v":13.733000000000001},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8152.9331427300003},34.134700000000002,{"$f":"P12/3.6","v":9.4818611111111117},{"$f":"S12*238.8459","v":9035.7553583099998},37.8309,{"$f":"S12/3.6","v":10.508583333333332},{"$f":"V12/0.0041868","v":11808.254514187447},49.438800000000001,{"$f":"V12/3.6","v":13.733000000000001},null,null,null,null,null,0]
[3,95.4208,2.2612000000000001,0.68569999999999998,0.1028,0.109,4.7000000000000002E-3,1.78E-2,1.2200000000000001E-2,7.7000000000000002E-3,8.0999999999999996E-3,1.1106,0.25940000000000002,0.70289999999999997,{"$f":"P13*238.8459","v":8150.8074142199994},34.125799999999998,{"$f":"P13/3.6","v":9.479388888888888},{"$f":"S13*238.8459","v":9034.0595524199998},37.823799999999999,{"$f":"S13/3.6","v":10.506611111111111},{"$f":"V13/0.0041868","v":11825.881341358556},49.512599999999999,{"$f":"V13/3.6","v":13.753499999999999},null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8150.8074142199994},34.125799999999998,{"$f":"P14/3.6","v":9.479388888888888},{"$f":"S14*238.8459","v":9034.0595524199998},37.823799999999999,{"$f":"S14/3.6","v":10.506611111111111},{"$f":"V14/0.0041868","v":11825.881341358556},49.512599999999999,{"$f":"V14/3.6","v":13.753499999999999},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8150.8074142199994,34.125799999999998,9.479388888888888,9034.0595524199998,37.823799999999999,10.506611111111111,11825.881341358556,49.512599999999999,13.753499999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8150.8074142199994,34.125799999999998,9.479388888888888,9034.0595524199998,37.823799999999999,10.506611111111111,11825.881341358556,49.512599999999999,13.753499999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8150.8074142199994,34.125799999999998,9.479388888888888,9034.0595524199998,37.823799999999999,10.506611111111111,11825.881341358556,49.512599999999999,13.753499999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8150.8074142199994,34.125799999999998,9.479388888888888,9034.0595524199998,37.823799999999999,10.506611111111111,11825.881341358556,49.512599999999999,13.753499999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8150.8074142199994,34.125799999999998,9.479388888888888,9034.0595524199998,37.823799999999999,10.506611111111111,11825.881341358556,49.512599999999999,13.753499999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[10,93.441400000000002,3.0236999999999998,0.71289999999999998,7.4300000000000005E-2,9.7600000000000006E-2,5.0000000000000001E-3,2.1700000000000001E-2,1.72E-2,1.5599999999999999E-2,9.1000000000000004E-3,2.3683000000000001,0.2132,0.71309999999999996,{"$f":"P20*238.8459","v":8102.178388979999},33.922199999999997,{"$f":"P20/3.6","v":9.4228333333333314},{"$f":"S20*238.8459","v":8978.1934964100001},37.5899,{"$f":"S20/3.6","v":10.441638888888889},{"$f":"V20/0.0041868","v":11667.908665329129},48.851199999999999,{"$f":"V20/3.6","v":13.569777777777777},null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8105.2595010899995,33.935099999999998,9.4264166666666664,8983.0659527700009,37.610300000000002,10.447305555555555,11723.297028757046,49.083100000000002,13.634194444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8105.2595010899995,33.935099999999998,9.4264166666666664,8983.0659527700009,37.610300000000002,10.447305555555555,11723.297028757046,49.083100000000002,13.634194444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P23*238.8459","v":8101.7006971800001},33.920200000000001,{"$f":"P23/3.6","v":9.4222777777777775},{"$f":"S23*238.8459","v":8975.8289219999988},37.58,{"$f":"S23/3.6","v":10.438888888888888},{"$f":"V23/0.0041868","v":11634.780739466896},48.712499999999999,{"$f":"V23/3.6","v":13.53125},null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P24*238.8459","v":8101.7006971800001},33.920200000000001,{"$f":"P24/3.6","v":9.4222777777777775},{"$f":"S24*238.8459","v":8975.8289219999988},37.58,{"$f":"S24/3.6","v":10.438888888888888},{"$f":"V24/0.0041868","v":11634.780739466896},48.712499999999999,{"$f":"V24/3.6","v":13.53125},null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.7006971800001,33.920200000000001,9.4222777777777775,8975.8289219999988,37.58,10.438888888888888,11634.780739466896,48.712499999999999,13.53125,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.7006971800001,33.920200000000001,9.4222777777777775,8975.8289219999988,37.58,10.438888888888888,11634.780739466896,48.712499999999999,13.53125,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.7006971800001,33.920200000000001,9.4222777777777775,8975.8289219999988,37.58,10.438888888888888,11634.780739466896,48.712499999999999,13.53125,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.7006971800001,33.920200000000001,9.4222777777777775,8975.8289219999988,37.58,10.438888888888888,11634.780739466896,48.712499999999999,13.53125,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.7006971800001,33.920200000000001,9.4222777777777775,8975.8289219999988,37.58,10.438888888888888,11634.780739466896,48.712499999999999,13.53125,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.7006971800001,33.920200000000001,9.4222777777777775,8975.8289219999988,37.58,10.438888888888888,11634.780739466896,48.712499999999999,13.53125,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.7006971800001,33.920200000000001,9.4222777777777775,8975.8289219999988,37.58,10.438888888888888,11634.780739466896,48.712499999999999,13.53125,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.7006971800001,33.920200000000001,9.4222777777777775,8975.8289219999988,37.58,10.438888888888888,11634.780739466896,48.712499999999999,13.53125,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.7006971800001,33.920200000000001,9.4222777777777775,8975.8289219999988,37.58,10.438888888888888,11634.780739466896,48.712499999999999,13.53125,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.7006971800001,33.920200000000001,9.4222777777777775,8975.8289219999988,37.58,10.438888888888888,11634.780739466896,48.712499999999999,13.53125,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.7006971800001,33.920200000000001,9.4222777777777775,8975.8289219999988,37.58,10.438888888888888,11634.780739466896,48.712499999999999,13.53125,null,null,null,null,null,0," "]
[26,95.036500000000004,2.4980000000000002,0.71220000000000006,9.5899999999999999E-2,0.1031,4.8999999999999998E-3,2.4899999999999999E-2,1.6500000000000001E-2,2.01E-2,9.5999999999999992E-3,1.1889000000000001,0.28939999999999999,0.70569999999999999,8164.4455151099992,34.182899999999997,9.4952499999999986,9048.3186526499994,37.883499999999998,10.523194444444444,11820.531193274101,49.490200000000002,13.747277777777779,-6.7,-9.1,1E-4,2E-3,"відс",100.00000000000001,"ОК"]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P37*238.8459","v":8164.4455151099992},34.182899999999997,{"$f":"P37/3.6","v":9.4952499999999986},{"$f":"S37*238.8459","v":9048.3186526499994},37.883499999999998,{"$f":"S37/3.6","v":10.523194444444444},{"$f":"V37/0.0041868","v":11820.531193274101},49.490200000000002,{"$f":"V37/3.6","v":13.747277777777779},null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8164.4455151099992,34.182899999999997,9.4952499999999986,9048.3186526499994,37.883499999999998,10.523194444444444,11820.531193274101,49.490200000000002,13.747277777777779,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8164.4455151099992,34.182899999999997,9.4952499999999986,9048.3186526499994,37.883499999999998,10.523194444444444,11820.531193274101,49.490200000000002,13.747277777777779,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8164.4455151099992,34.182899999999997,9.4952499999999986,9048.3186526499994,37.883499999999998,10.523194444444444,11820.531193274101,49.490200000000002,13.747277777777779,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.285940612629,33.998012696105015,9.4438924155847275,8998.0456412023977,37.673016958643181,10.464726932956443]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Голоний інженер Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                                         Кошель В.Ю.                                                                                   "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                                Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                                       Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[13,0,13,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,12,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №655"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС м. Новоайдар",37.69,9002,10.47]
[null,"ГРС с. Михайлюки",37.69,9001,10.47]
[null,"ГРС к-п ім. Суворова",37.69,9002,10.47]
[null,"ГРС  к-п Розквіт",37.700000000000003,9003,10.47]
[null,"ГРС с. Червоний Жовтень",37.69,9002,10.47]
[null,"ГРС м. Щастя ТЕС",37.64,8990,10.45]
[null,"ГРС м.Щастя ",37.68,9001,10.47]
[null,"ГРС  к-п ім. Артема",37.69,9002,10.47]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 655",null,37.67,8998,10.46]
[]
[]
[]
["Головний інженер  Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                            Кошель В.Ю.                                                                                "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                      Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                               Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]