{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 229"]
["Філія \"УМГ \"Львівтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 229"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 067/63 чинне до 16.04.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу    Угерсько - Львів",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8185.2489930000011},34.270000000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.5194444444444457},{"$f":"S11*238.8459","v":9073.7557410000009},37.99,{"$f":"S11/3.6","v":10.552777777777779},11908,49.87,{"$f":"V11/3.6","v":13.852777777777776},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,{"$f":"P12/3.6","v":9.5194444444444457},{"$f":"S12*238.8459","v":9073.7557410000009},37.99,{"$f":"S12/3.6","v":10.552777777777779},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,96.955799999999996,1.5479000000000001,0.50070000000000003,8.6099999999999996E-2,7.9699999999999993E-2,8.0000000000000004E-4,1.7999999999999999E-2,1.06E-2,7.4000000000000003E-3,8.0000000000000002E-3,0.63890000000000002,0.14599999999999999,0.69189999999999996,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,9002.101971,37.69,10.469444444444443,11876,49.73,13.813888888888888,4.8,null,null,null,null,99.999899999999997,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,9002.101971,37.69,10.469444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,9002.101971,37.69,10.469444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,9002.101971,37.69,10.469444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,9002.101971,37.69,10.469444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,9002.101971,37.69,10.469444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,9002.101971,37.69,10.469444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,96.625699999999995,1.7862,0.56920000000000004,9.2499999999999999E-2,8.6499999999999994E-2,8.0000000000000004E-4,1.7899999999999999E-2,1.0699999999999999E-2,6.1999999999999998E-3,8.0000000000000002E-3,0.65559999999999996,0.14069999999999999,0.69430000000000003,8144.6451900000002,34.1,9.4722222222222232,9028.3750199999995,37.799999999999997,10.499999999999998,11890,49.79,13.830555555555556,9,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.6451900000002,34.1,9.4722222222222232,9028.3750199999995,37.799999999999997,10.499999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.6451900000002,34.1,9.4722222222222232,9028.3750199999995,37.799999999999997,10.499999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.6451900000002,34.1,9.4722222222222232,9028.3750199999995,37.799999999999997,10.499999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.6451900000002,34.1,9.4722222222222232,9028.3750199999995,37.799999999999997,10.499999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.6451900000002,34.1,9.4722222222222232,9028.3750199999995,37.799999999999997,10.499999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.6451900000002,34.1,9.4722222222222232,9028.3750199999995,37.799999999999997,10.499999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,96.0989,2.1312000000000002,0.67259999999999998,0.1072,0.1009,8.0000000000000004E-4,2.01E-2,1.23E-2,6.7999999999999996E-3,7.7999999999999996E-3,0.68310000000000004,0.15820000000000001,0.69850000000000001,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,{"$f":"S28*238.8459","v":9068.9788229999995},37.97,{"$f":"S28/3.6","v":10.547222222222222},11906,49.86,13.85,null,null,0,0,0,99.999899999999997," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,{"$f":"S34*238.8459","v":9068.9788229999995},37.97,{"$f":"S34/3.6","v":10.547222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,91.582700000000003,4.0768000000000004,0.88739999999999997,9.8799999999999999E-2,0.14560000000000001,2.7000000000000001E-3,3.9800000000000002E-2,2.75E-2,1.8100000000000002E-2,8.6E-3,1.4387000000000001,1.6733,0.73580000000000001,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9047.4826920000014,37.880000000000003,10.522222222222222,11574,48.47,13.463888888888889,1.4,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9047.4826920000014,37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9047.4826920000014,37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9047.4826920000014,37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9047.4826920000014,37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P40*238.8459","v":8168.5297800000008},34.200000000000003,{"$f":"P40/3.6","v":9.5},{"$f":"S40*238.8459","v":9047.4826920000014},37.880000000000003,{"$f":"S40/3.6","v":10.522222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"P41/3.6","v":0},{"$f":"S41*238.8459","v":0},null,{"$f":"S41/3.6","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8157.3746909639904,34.153295873883508,9.4870266316343024,9041.2522124610714,37.853914228634743,10.514976174620763]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                          Саловський Б.Й.                                                                                "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Керівник лабораторії                                                                                                                                                Роїк Г.В.                                                                                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                  Карапата І.І."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[9,0,9,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,8,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу  № 229"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська ","ГРС Липники",37.85,9041,10.51]
[null," Пустомити",37.86,9042,10.52]
[null,"ГРС Розвадів"]
[null,"АГНКС-3 (Липники)",37.840000000000003,9039,10.51]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 229",null,37.85,9041,10.51]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                Саловський Б.Й.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Керівник лабораторії                                                                          Роїк Г.В.                                                                                                      "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,"                 Карапата І.І."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]