{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[48,1,48,26],[8,11,9,11],[40,18,41,18],[40,19,41,19],[40,14,41,14],[41,7,41,13],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[44,1,44,26],[40,0,40,13],[8,3,9,3],[46,1,46,26],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[40,20,40,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 21"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Київоблгаз\", ПАТ \"Житомиргаз\""]
["Боярське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №21"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 70А-43-14 чинно до 23.07.2019 р.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"КИЇВ - ЗАХІД УКРАЇНИ -2\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8218.6874189999999},34.409999999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.5583333333333318},{"$f":"S11*238.8459","v":9102.4172490000001},38.11,{"$f":"S11/3.6","v":10.58611111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$41+$N$41","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8218.6874189999999},34.409999999999997,9.5583333333333318,{"$f":"S12*238.8459","v":9102.4172490000001},38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,89.778599999999997,4.9006999999999996,1.0290999999999999,0.1153,0.1792,4.4000000000000003E-3,4.8800000000000003E-2,4.0399999999999998E-2,8.3000000000000004E-2,1.7899999999999999E-2,1.8173999999999999,1.9852000000000001,0.75119999999999998,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,{"$f":"V13*238.8459","v":11524.314675},48.25,{"$f":"V13/3.6","v":13.402777777777777},-11.3,-10.199999999999999,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,-10.7,-10.1,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,-11.4,-10,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,-11.2,-10.6,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,-11,-9.6999999999999993,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,89.849900000000005,4.9006999999999996,1.1154999999999999,0.122,7.2900000000000006E-2,1.12E-2,5.2299999999999999E-2,4.58E-2,8.6400000000000005E-2,5.1999999999999998E-3,1.7081999999999999,2.0299999999999998,0.75080000000000002,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,{"$f":"V20*238.8459","v":11533.868511000001},48.29,{"$f":"V20/3.6","v":13.413888888888888},-10.8,-10.5,null,null,null,100.00010000000002," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,-11.7,-10.7,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,-12,-10.9,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,-12.5,-11.2,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,-12.6,-11.3,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,89.789199999999994,4.9958999999999998,1.0894999999999999,0.1173,6.9699999999999998E-2,1.06E-2,4.9399999999999999E-2,4.24E-2,9.2200000000000004E-2,7.6E-3,1.7763,1.9599,0.75049999999999994,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,{"$f":"V28*238.8459","v":11538.645429},48.31,{"$f":"V28/3.6","v":13.419444444444444},-12.3,-10.7,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,-12.4,-11.4,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,-13.8,-12.8,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8221.0758779999996},34.42,{"$f":"P31/3.6","v":9.5611111111111118},{"$f":"S31*238.8459","v":9107.1941670000015},38.130000000000003,{"$f":"S31/3.6","v":10.591666666666667},null,null,null,-13.7,-12.1,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,{"$f":"P33/3.6","v":9.5611111111111118},9107.1941670000015,38.130000000000003,{"$f":"S33/3.6","v":10.591666666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,89.975800000000007,4.9161999999999999,1.0732999999999999,0.11310000000000001,6.7100000000000007E-2,0.01,4.4900000000000002E-2,3.7499999999999999E-2,6.4799999999999996E-2,1.6500000000000001E-2,1.7629999999999999,1.9178999999999999,0.74819999999999998,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,{"$f":"V34*238.8459","v":11533.868511000001},48.29,{"$f":"V34/3.6","v":13.413888888888888},-13.3,-12.4,6.0000000000000001E-3,0.02,"відсут",100.00010000000002," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,-13.4,-12.9,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9090.4749540000012,38.06,{"$f":"S36/3.6","v":10.572222222222223},null,null,null,-13,-12.4,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,-12.9,-12.3,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,null,null,null,-12,-11.6]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223]
["Вміст одоранта при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.3392704051603,34.404355571542816,9.5567654365396724,9101.6859382993298,38.106938148401653,10.585260596778236]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Боярського ЛВУМГ                                                                                                                    Табак С.М.                                                                              03.05.2017 р.                "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                        Клименко І.А.                                                                           03.05.2017 р.                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби газовимірювань та метрології                                                                                                   Прима Ю.І.                                                                                03.05.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":72,"n_cols":6,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[63,0,63,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[55,0,62,0],[5,0,54,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №21"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Київська область","ГРС Б. Церква",38.1,9100,10.58]
[null,"ГРС В. Половецьке",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Піщане",38.11,9103,10.59]
[null,"ГРС Острійки",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Фастів-1",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Фастів-2",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Кожанка",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Мотовилівка",38.11,9103,10.59]
[null,"ГРС р/г Фастівський",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Триліси",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС В.Снітинка",38.11,9103,10.59]
[null,"ГРС Дорогінка",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Васильків",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Ворзель",38.11,9103,10.59]
[null,"ГРС Гребінки",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Глеваха",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Устимівка",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Багрин (Калинівка)",38.11,9103,10.59]
[null,"ГРС Плесецьке",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Тр.Новоселиця",38.11,9103,10.59]
[null,"ГРС Вишеньки",38.11,9103,10.59]
[null,"ГРС Чайка",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС ЛОС",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Жорнівка",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Забір'я",38.11,9103,10.59]
[null,"ГРС Димер (місто)",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Іванків",38.11,9103,10.59]
[null,"ГРС Димер - 2 (Агромарс)",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Блиставиця",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Катюжанка",38.11,9103,10.59]
[null,"ГРС Рокитно",38.11,9103,10.59]
[null,"ГРС Шпитьки",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Стоянка",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Ірпінь",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Чорнобиль",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Зелений Мис",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Оране",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Зорин",38.119999999999997,9104,10.59]
[null,"ГРС Обуховичі",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Поліське",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Красятичі",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Макарів",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Бородянка",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Грузьке",38.11,9103,10.59]
[null,"ГРС Клавдієво",38.11,9103,10.59]
[null,"ГРС Забуяння",38.11,9103,10.59]
[null,"ГРС Мигалки",38.11,9101,10.58]
[null,"прямий споживач АГНКС Бородянка \"Ітера Україна\"",38.1,9101,10.58]
[null,"прямий споживач АГНКС Б.Церква-2 \"Екогаз-2005\"",38.1,9101,10.58]
[null,"прямий споживач АГНКС - Фастів",38.11,9101,10.58]
["Житомирська область","ГРС  Народичі",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Яжберень",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Малин",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Федорівка",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Недашки",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Радомишль",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Брусилів",38.11,9102,10.59]
[null,"ГРС Ковганівка",38.11,9102,10.59]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 21",null,38.11,9102,10.59]
[]
[]
["Головний інженер  Боярського ЛВУМГ                                                                Табак С.М.                                                          03.05.2017 р.                                                                                  "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                 Клименко І.А.                                                      03.05.2017 р.                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби газовимірювань та метрології                                               Прима Ю.І.                                                         03.05.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]