{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[48,1,48,26],[8,11,9,11],[40,18,41,18],[40,19,41,19],[40,14,41,14],[41,7,41,13],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[44,1,44,26],[40,0,40,13],[8,3,9,3],[46,1,46,26],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[40,20,40,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 28"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Київоблгаз\", ПАТ \"Київгаз\""]
["Боярське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №28"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 70А-43-14 чинно до 23.07.2019 р.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ТУЛА - ШОСТКА - КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8135.0913540000001},34.06,{"$f":"P11/3.6","v":9.4611111111111121},{"$f":"S11*238.8459","v":9009.2673479999994},37.72,{"$f":"S11/3.6","v":10.477777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$41+$N$41","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8135.0913540000001},34.06,9.4611111111111121,{"$f":"S12*238.8459","v":9009.2673479999994},37.72,10.477777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,89.552599999999998,5.0008999999999997,1.0329999999999999,0.115,0.1777,4.4000000000000003E-3,4.8500000000000001E-2,0.04,8.2299999999999998E-2,7.9000000000000008E-3,1.6996,2.2383000000000002,0.75409999999999999,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,{"$f":"V13*238.8459","v":11498.041626},48.14,{"$f":"V13/3.6","v":13.372222222222222},-11.8,-10.6,null,null,null,100.00020000000002,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,89.571700000000007,5.0263999999999998,1.1181000000000001,0.1217,7.3999999999999996E-2,1.11E-2,5.0599999999999999E-2,4.3999999999999997E-2,8.1900000000000001E-2,1.5599999999999999E-2,1.6767000000000001,2.2082000000000002,0.75339999999999996,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,{"$f":"V20*238.8459","v":11505.207003},48.17,{"$f":"V20/3.6","v":13.380555555555556},-13.9,-12,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,89.602500000000006,5.0396999999999998,1.1104000000000001,0.1197,6.9099999999999995E-2,1.0699999999999999E-2,4.9299999999999997E-2,4.2299999999999997E-2,8.43E-2,8.8999999999999999E-3,1.7223999999999999,2.1406000000000001,0.75260000000000005,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,{"$f":"V28*238.8459","v":11509.983920999999},48.19,{"$f":"V28/3.6","v":13.386111111111109},-13.4,-12.9,null,null,null,99.999899999999997," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8216.2989600000001},34.4,{"$f":"P31/3.6","v":9.5555555555555554},{"$f":"S31*238.8459","v":9100.0287900000003},38.1,{"$f":"S31/3.6","v":10.583333333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,{"$f":"P33/3.6","v":9.5555555555555554},9100.0287900000003,38.1,{"$f":"S33/3.6","v":10.583333333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,89.887200000000007,4.9321999999999999,1.0734999999999999,0.1139,6.6500000000000004E-2,0.01,4.4999999999999998E-2,3.7600000000000001E-2,6.6100000000000006E-2,1.55E-2,1.8113999999999999,1.9411,0.74890000000000001,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,{"$f":"V34*238.8459","v":11521.926216},48.24,{"$f":"V34/3.6","v":13.4},null,null,6.0000000000000001E-3,0.02,"відсут",100.00000000000003,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,{"$f":"S36/3.6","v":10.566666666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8203.3468106462606,34.34577194185146,9.5404922060698496,9086.0137373101297,38.041321778226582,10.56703382728516]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Боярського ЛВУМГ                                                                                                                                        Табак С.М.                                                                       03.05.2017 р.                "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                                            Клименко І.А.                                                                  03.05.2017 р.                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби газовимірювань та метрології                                                                                                                        Прима Ю.І.                                                                      03.05.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":33,"n_cols":6,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[10,0,10,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,9,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №28"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Київська область","ГРС - 9 (місто)",0,0,0]
[null,"ГРС - 9 (ГРС-6)",38.07,9093,10.57]
[null,"ГРС - 9 (Вишгород)",38.06,9090,10.57]
[null,"ГРС - 5 (місто)",37.86,9043,10.52]
[null,"ГРС - 5 (Гостомель заводи)",38.06,9090,10.57]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 28",null,38.04,9086,10.57]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Головний інженер  Боярського ЛВУМГ                                                                Табак С.М.                                                         03.05.2017 р.                                                                                  "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                 Клименко І.А.                                                      03.05.2017 р.                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби газовимірювань та метрології                                               Прима Ю.І.                                                         03.05.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]