{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 603"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого  п/м КС Борова Первомайського ЛВУМГ філії  \"УМГ \"Харківтрансгаз\"  та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\""]
["п/м  КС Борова  Первомайське ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 603"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-037/2013 дійсне до  24.10.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"НОВОПСКОВ-ШЕБЕЛИНКА\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси    за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси     за     вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С₁","етан, С₂","пропан, С₃","ізо-бутан, і-С₄","н-бутан, н-С₄","нео-пентан, нео-С₅","ізо-пентан, і-С₅","н-пентан, н-С₅","гексани та вищі, С₆₊","кисень, О₂","азот, N₂","діоксид вуглецю, CО₂",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8309.8071298499999},34.791499999999999,{"$f":"P11/3.6","v":9.6643055555555559},{"$f":"S11*238.8459","v":9192.8920759199991},38.488799999999998,{"$f":"S11/3.6","v":10.691333333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8309.8071298499999},34.791499999999999,{"$f":"P12/3.6","v":9.6643055555555559},9192.8920759199991,38.488799999999998,10.691333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8309.8071298499999,34.791499999999999,9.6643055555555559,9192.8920759199991,38.488799999999998,10.691333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,87.191100000000006,3.7816000000000001,2.3936000000000002,0.40889999999999999,0.61299999999999999,9.4000000000000004E-3,0.183,0.10299999999999999,6.1400000000000003E-2,1.34E-2,4.5617999999999999,0.67979999999999996,0.77600000000000002,{"$f":"P14*238.8459","v":8378.6902874099997},35.079900000000002,{"$f":"P14/3.6","v":9.7444166666666678},{"$f":"S14*238.8459","v":9266.2416518099999},38.795900000000003,{"$f":"S14/3.6","v":10.77663888888889},{"$f":"V14*238.8459","v":11544.616576500001},48.335000000000001,{"$f":"V14/3.6","v":13.426388888888889},-8.6,-6,null,null,null,100.00000000000003,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P15*238.8459","v":8378.6902874099997},35.079900000000002,{"$f":"P15/3.6","v":9.7444166666666678},{"$f":"S15*238.8459","v":9266.2416518099999},38.795900000000003,{"$f":"S15/3.6","v":10.77663888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8378.6902874099997,35.079900000000002,9.7444166666666678,9266.2416518099999,38.795900000000003,10.77663888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8378.6902874099997,35.079900000000002,9.7444166666666678,9266.2416518099999,38.795900000000003,10.77663888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8378.6902874099997,35.079900000000002,9.7444166666666678,9266.2416518099999,38.795900000000003,10.77663888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8378.6902874099997,35.079900000000002,9.7444166666666678,9266.2416518099999,38.795900000000003,10.77663888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8378.6902874099997,35.079900000000002,9.7444166666666678,9266.2416518099999,38.795900000000003,10.77663888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,92.738,4.0393999999999997,0.96519999999999995,0.11940000000000001,0.19120000000000001,1.34E-2,5.9799999999999999E-2,4.6199999999999998E-2,8.7499999999999994E-2,8.0999999999999996E-3,1.4191,0.3125,0.7248,8331.7809526499987,34.883499999999998,9.6898611111111101,9226.7604245399998,38.630600000000001,10.730722222222223,{"$f":"V21*238.8459","v":11893.809282299999},49.796999999999997,{"$f":"V21/3.6","v":13.8325},-14.4,-3,null,null,null,99.999799999999993," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P22*238.8459","v":8331.7809526499987},34.883499999999998,{"$f":"P22/3.6","v":9.6898611111111101},{"$f":"S22*238.8459","v":9226.7604245399998},38.630600000000001,{"$f":"S22/3.6","v":10.730722222222223},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8331.7809526499987,34.883499999999998,9.6898611111111101,9226.7604245399998,38.630600000000001,10.730722222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8331.7809526499987,34.883499999999998,9.6898611111111101,9226.7604245399998,38.630600000000001,10.730722222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8331.7809526499987,34.883499999999998,9.6898611111111101,9226.7604245399998,38.630600000000001,10.730722222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8331.7809526499987,34.883499999999998,9.6898611111111101,9226.7604245399998,38.630600000000001,10.730722222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8331.7809526499987,34.883499999999998,9.6898611111111101,9226.7604245399998,38.630600000000001,10.730722222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,92.6708,4.0654000000000003,0.99690000000000001,0.12720000000000001,0.20710000000000001,1.38E-2,6.13E-2,4.8300000000000003E-2,0.10349999999999999,0.01,1.4273,0.26840000000000003,0.72589999999999999,8350.339279079999,34.961199999999998,9.7114444444444441,9246.72794178,38.714199999999998,10.753944444444445,{"$f":"V28*238.8459","v":11911.0061871},49.869,{"$f":"V28/3.6","v":13.852499999999999},-9.6,-3,null,null,null,100,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8350.339279079999,34.961199999999998,{"$f":"P29/3.6","v":9.7114444444444441},{"$f":"S29*238.8459","v":9246.72794178},38.714199999999998,10.753944444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8350.339279079999,34.961199999999998,9.7114444444444441,9246.72794178,38.714199999999998,10.753944444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8350.339279079999,34.961199999999998,9.7114444444444441,9246.72794178,38.714199999999998,10.753944444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8350.339279079999,34.961199999999998,9.7114444444444441,9246.72794178,38.714199999999998,10.753944444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8350.339279079999,34.961199999999998,9.7114444444444441,9246.72794178,38.714199999999998,10.753944444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8350.339279079999,34.961199999999998,9.7114444444444441,9246.72794178,38.714199999999998,10.753944444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,92.764700000000005,4.0353000000000003,0.9647,0.12280000000000001,0.19839999999999999,1.3899999999999999E-2,6.0699999999999997E-2,4.7300000000000002E-2,0.10630000000000001,7.7999999999999996E-3,1.407,0.2712,0.72509999999999997,{"$f":"P35*238.8459","v":8344.1054010899988},34.935099999999998,{"$f":"P35/3.6","v":9.7041944444444432},{"$f":"S35*238.8459","v":9240.135794939999},38.686599999999999,{"$f":"S35/3.6","v":10.746277777777777},{"$f":"V35*238.8459","v":11909.238727440001},49.861600000000003,{"$f":"V35/3.6","v":13.850444444444445},-13.7,-2,null,null,null,100.00010000000002," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8344.1054010899988,34.935099999999998,{"$f":"P36/3.6","v":9.7041944444444432},{"$f":"S36*238.8459","v":9240.135794939999},38.686599999999999,10.746277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8344.1054010899988,34.935099999999998,9.7041944444444432,9240.135794939999,38.686599999999999,10.746277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P38*238.8459","v":8344.1054010899988},34.935099999999998,9.7041944444444432,9240.135794939999,38.686599999999999,10.746277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8344.1054010899988,34.935099999999998,9.7041944444444432,9240.135794939999,38.686599999999999,10.746277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8344.1054010899988,34.935099999999998,9.7041944444444432,9240.135794939999,38.686599999999999,10.746277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8346.8932838925812,34.946772307553019,9.7074367520980669,9237.0156302748637,38.67353649476447,10.74264902632347]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Журавель І.В.",null,null,null,null,null,null,"03.05.2017 р."]
[null,null,null,"Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії ПМ КС Борова Первомайського ЛВ УМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Карапута В.М.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.05.2017 р."}]
[null,null,null,"Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Юрченко В.М.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.05.2017 р."}]
[null,null,null,"Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №603"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС с.Лісова стінка",38.67353649476447,9237.0156302748655,10.742649026323464]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 603",null,38.67353649476447,9237.0156302748655,10.742649026323464]
[","]
[]
["Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,"Журавель І.В.",null,"03.05.2017 р."]
["Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії ПМ КС Борова Первомайського ЛВ УМГ",null,"Карапута В.М.",null,{"$f":"E10","v":"03.05.2017 р."}]
["Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,"Юрченко В.М.",null,{"$f":"E10","v":"03.05.2017 р."}]
["Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]