{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["маршрут 12,8"," розрахунок12,8","додаток12,8","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"маршрут 12,8","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 12"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Красилівським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Хмельницькгаз\""]
["Красилівське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 12"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 27\"Ч\"-17 чинно до 10.02.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу КЗУ 2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-08-01",null," по","2017-08-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8269},34.619999999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.6199999999999992},{"$f":"S11*238.8459","v":9155},38.33,{"$f":"S11/3.6","v":10.65},null,null,{"$f":"V11/3.6","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269,34.619999999999997,{"$f":"P12/3.6","v":9.6199999999999992},9155,38.33,{"$f":"S12/3.6","v":10.65},null,null,{"$f":"V12/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269,34.619999999999997,{"$f":"P13/3.6","v":9.6199999999999992},9155,38.33,{"$f":"S13/3.6","v":10.65},null,null,{"$f":"V13/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269,34.619999999999997,9.6199999999999992,9155,38.33,10.65,null,null,{"$f":"V14/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269,34.619999999999997,9.6199999999999992,9155,38.33,10.65,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269,34.619999999999997,9.6199999999999992,9155,38.33,10.65,null,null,{"$f":"V16/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[7,89.513000000000005,4.9786000000000001,1.2424999999999999,0.13569999999999999,0.22639999999999999,4.4999999999999997E-3,5.7700000000000001E-2,5.3900000000000003E-2,0.1027,7.0000000000000001E-3,1.7164999999999999,1.9623999999999999,0.75560000000000005,8283,34.68,9.6300000000000008,9174,38.409999999999997,10.67,11582,48.49,{"$f":"V17/3.6","v":13.47},-3.6,-2.7,null,null,null,100.001," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283,34.68,9.6300000000000008,9174,38.409999999999997,10.67,null,null,{"$f":"V18/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283,34.68,9.6300000000000008,9174,38.409999999999997,10.67,null,null,{"$f":"V19/3.6","v":0},null,null,null,null,8.0000000000000004E-4,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283,34.68,9.6300000000000008,9174,38.409999999999997,10.67,null,null,{"$f":"V20/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283,34.68,9.6300000000000008,9174,38.409999999999997,10.67,null,null,{"$f":"V21/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283,34.68,9.6300000000000008,9174,38.409999999999997,10.67,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283,34.68,9.6300000000000008,9174,38.409999999999997,10.67,null,null,{"$f":"V23/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[14,89.588899999999995,4.9485000000000001,1.2030000000000001,0.13089999999999999,0.21540000000000001,4.4999999999999997E-3,5.5E-2,4.9200000000000001E-2,9.4899999999999998E-2,8.0999999999999996E-3,1.7627999999999999,1.9387000000000001,0.75429999999999997,8269,34.619999999999997,9.6199999999999992,9157,38.340000000000003,10.65,11571,48.44,{"$f":"V24/3.6","v":13.46},-5.8,-6,null,null,null,100,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269,34.619999999999997,9.6199999999999992,9157,38.340000000000003,10.65,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269,34.619999999999997,9.6199999999999992,9157,38.340000000000003,10.65,null,null,{"$f":"V26/3.6","v":0},null,null,2.0000000000000001E-4,5.9999999999999995E-4,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269,34.619999999999997,9.6199999999999992,9157,38.340000000000003,10.65,null,null,{"$f":"V27/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269,34.619999999999997,9.6199999999999992,9157,38.340000000000003,10.65,null,0,0,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269,34.619999999999997,9.6199999999999992,9157,38.340000000000003,10.65,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269,34.619999999999997,9.6199999999999992,9157,38.340000000000003,10.65,null,null,{"$f":"V30/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,89.748199999999997,4.8295000000000003,1.2256,0.13730000000000001,0.22869999999999999,4.7000000000000002E-3,6.08E-2,5.7299999999999997E-2,0.12189999999999999,7.1000000000000004E-3,1.8204,1.7584,0.75349999999999995,8288,34.700000000000003,9.64,9179,38.43,10.68,11605,48.59,{"$f":"V31/3.6","v":13.5},-4.4000000000000004,-4.9000000000000004,null,null,null,100,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8288,34.700000000000003,9.64,9179,38.43,10.68,null,null,0,null,null,null,null,8.0000000000000004E-4,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8288,34.700000000000003,9.64,9179,38.43,10.68,null,null,0,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8288,34.700000000000003,9.64,9179,38.43,10.68,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8288,34.700000000000003,9.64,9179,38.43,10.68,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8288,34.700000000000003,9.64,9179,38.43,{"$f":"S36/3.6","v":10.68},null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8288,34.700000000000003,9.64,9179,38.43,10.68,null,null,{"$f":"V37/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[28,89.567800000000005,5.0011000000000001,1.1867000000000001,0.12609999999999999,0.20469999999999999,4.4000000000000003E-3,5.2699999999999997E-2,4.7199999999999999E-2,8.3400000000000002E-2,6.6E-3,1.7413000000000001,1.978,0.754,8262,34.590000000000003,9.61,9148,38.299999999999997,10.64,11562,48.41,{"$f":"V38/3.6","v":13.45},-5.0999999999999996,-5.4,null,null,null,100,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8262,34.590000000000003,{"$f":"P39/3.6","v":9.61},9148,38.299999999999997,{"$f":"S39/3.6","v":10.64},null,null,0,null,null,2.0000000000000001E-4,5.9999999999999995E-4,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8262,34.590000000000003,{"$f":"P40/3.6","v":9.61},9148,38.299999999999997,{"$f":"S40/3.6","v":10.64},null,null,0,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8262,34.590000000000003,{"$f":"P41/3.6","v":9.61},9148,38.299999999999997,{"$f":"S41/3.6","v":10.64},null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст одоранта при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок12,8'!D7:D37)/' розрахунок12,8'!D38","v":8273},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок12,8'!D7:D37)/' розрахунок12,8'!D38","v":34.64},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок12,8'!D7:D37)/' розрахунок12,8'!D38","v":9.6199999999999992},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок12,8'!D7:D37)/' розрахунок12,8'!D38","v":9161},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок12,8'!D7:D37)/' розрахунок12,8'!D38","v":38.36},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок12,8'!D7:D37)/' розрахунок12,8'!D38","v":10.66}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"В.о.начальника управління Красилівського ЛВУМГ                                                                                               Семенюк П.В.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                             Пілецька С.А.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                   Мягкий С.В.                                                                                                    "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок12,8","index":1,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,3,5,3],[1,0,1,2],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 12"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Хмельницька область","Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Цимбалівка"]
[1,38.33,977,{"$f":"SUM(C7:C7)","v":977}]
[2,38.33,939,939]
[3,38.33,978,978]
[4,38.33,946,946]
[5,38.33,1011,1011]
[6,38.33,1121,1121]
[7,38.409999999999997,1085,1085]
[8,38.409999999999997,2987,2987]
[9,38.409999999999997,1386,1386]
[10,38.409999999999997,1781,1781]
[11,38.409999999999997,1505,1505]
[12,38.409999999999997,1084,1084]
[13,38.409999999999997,1024,1024]
[14,38.340000000000003,1128,1128]
[15,38.340000000000003,1051,1051]
[16,38.340000000000003,922,922]
[17,38.340000000000003,1017,1017]
[18,38.340000000000003,1031,1031]
[19,38.340000000000003,1018,1018]
[20,38.340000000000003,1095,1095]
[21,38.43,1266,1266]
[22,38.43,1066,1066]
[23,38.43,1277,1277]
[24,38.43,1277,1277]
[25,38.43,1181,1181]
[26,38.43,1205,1205]
[27,38.43,1183,1183]
[28,38.299999999999997,1571,1571]
[29,38.299999999999997,6407,6407]
[30,38.299999999999997,5728,5728]
[31,38.299999999999997,2586,2586]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":48833},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":48833}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":1873066.41},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":1873066.41}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.36},{"$f":"D39/D38","v":38.36}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9162},{"$f":"D40*238.8459","v":9162}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.66},{"$f":"D40/3.6","v":10.66}]

{"sheet":"додаток12,8","index":2,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №12"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Хмельницька область","ГРС Цимбалівка",38.36,9161,10.66]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 12",null,38.36,9161,10.66]
[]
[]
[]
["В.о.начальника управління Красилівського ЛВУМГ                        Семенюк П.В.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                  Пілецька С.А.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                       Мягкий С.В."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]