УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ»

Угерське ВВРіСП

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 018/13 термін дії до 04.02.2018

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Стрийським ВУПЗГ та прийнятого Бібрським ЛВУМГ ПВВГ ДКС Більче-Волиця ВЗГ 7,5 МПа

газопроводу Більче-Волиця – Долина , Ду 1400 за період

з 01.10.2015 р. по 02.11.2015 р.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад, % об | Точка роси вологи(Р=4 МПа),°С | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча,ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| Метан | Етан | Пропанн | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |
| При 20°С,101,325 кПа |
| 01.10.2015 | 95,456 | 2,480 | 0,835 | 0,136 | 0,134 | 0,052 | 0,011 | 0,714 | 0,177 | 0,005 |  | 0,7052 | 8240 | 11942 |  |  |  |  |
| 02.10.2015 | 95,453 | 2,504 | 0,841 | 0,138 | 0,137 | 0,053 | 0,004 | 0,690 | 0,174 | 0,006 |  | 0,7052 | 8243 | 11947 | відс. | відсут. | відсут. |  |
| 15.10.2015 | 95,461 | 2,568 | 0,825 | 0,132 | 0,127 | 0,048 | 0,013 | 0,657 | 0,164 | 0,005 |  | 0,7049 | 8247 | 11955 |  |  |  |  |
| 16.10.2015 | 95,626 | 2,394 | 0,770 | 0,122 | 0,118 | 0,047 | 0,013 | 0,742 | 0,156 | 0,012 |  | 0,7032 | 8218 | 11928 |  |  |  |  |
| 19.10.2015 | 96,200 | 2,074 | 0,655 | 0,103 | 0,100 | 0,037 | 0,004 | 0,688 | 0,132 | 0,007 |  | 0,6982 | 8178 | 11915 |  |  |  |  |
| 20.10.2015 | 96,163 | 2,105 | 0,669 | 0,107 | 0,102 | 0,038 | 0,004 | 0,673 | 0,134 | 0,005 |  | 0,6986 | 8184 | 11920 |  |  |  |  |
| 21.10.2015 | 96,184 | 2,093 | 0,663 | 0,106 | 0,101 | 0,038 | 0,002 | 0,677 | 0,130 | 0,006 |  | 0.6984 | 8182 | 11919 |  |  |  |  |
| 22.10.2015 | 96,348 | 1,978 | 0,624 | 0,098 | 0,094 | 0,034 | 0,002 | 0,691 | 0,126 | 0,005 |  | 0,6968 | 8165 | 11908 |  |  |  |  |
| 23.10.2015 | 96,395 | 1,938 | 0,611 | 0,096 | 0,092 | 0,033 | 0,002 | 0,703 | 0,125 | 0,005 |  | 0,6964 | 8159 | 11903 |  |  |  |  |
| 26.10.2015 | 96,428 | 1,918 | 0,602 | 0,094 | 0,090 | 0,034 | 0,002 | 0,702 | 0,125 | 0,005 |  | 0,6961 | 8156 | 11901 |  |  |  |  |
| 28.10.2015 | 96,416 | 1,928 | 0,606 | 0,095 | 0,091 | 0,034 | 0,003 | 0,692 | 0,129 | 0,006 |  | 0,6963 | 8158 | 11903 |  |  |  |  |
| 29.10.2015 | 96,456 | 1,901 | 0,592 | 0,094 | 0,088 | 0,032 | 0,007 | 0,696 | 0,128 | 0,006 |  | 0,6960 | 8154 | 11900 |  |  |  |  |
| 30.10.2015 | 96,416 | 1,929 | 0,601 | 0,094 | 0,090 | 0,033 | 0,002 | 0,699 | 0,130 | 0,006 |  | 0,6962 | 8156 | 11901 |  |  |  |  |

Керівник Угерського ВВР і СП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.Корчак\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія прізвище підпис дата

Керівник лабораторії ­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Павлів\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Лаборатрія, де здійснювались аналізи газу прізвище підпис дата