Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018р.

**ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ**

переданого **Бібрським ЛВУМГ** та прийнятого **Стрийським УЕГГ\_\_\_\_\_\_ГРС В. Дідушичі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

газопроводу **\_\_\_\_\_ Івацевичі – Долина ІІ н. \_\_\_\_\_\_\_**

за **\_грудень\_2015 р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад , % мол. | | | | | | | | | | Точка роси вологості  (Р=40 МПа),о С | Густина , кг/м3 | | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |
| при 20 о С ,  101,325 кПа | | | |
| **01.12** | **94,784** | **2,894** | **0,927** | **0,147** | **0,152** | **0,058** | **0,011** | **0,744** | **0,277** | **0,006** | **-** | **0,7108** | **8274** | | **11943** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **08.12** | **94,865** | **2,812** | **0,870** | **0,131** | **0,141** | **0,052** | **0,014** | **0,782** | **0,327** | **0,006** | **-** | **0,7098** | **8294** | | **11915** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **15.12** | **94,932** | **2,753** | **0,861** | **0,127** | **0,139** | **0,052** | **0,010** | **0,790** | **0,329** | **0,007** | **-** | **0,7092** | **8241** | | **11909** | **Не вияв.** | **Не вияв.** | **Не вияв.** | **-** |
| **22.12** | **93,847** | **3,228** | **0,911** | **0,123** | **0,147** | **0,059** | **0,020** | **0,962** | **0,698** | **0,005** | **-** | **0,7183** | **8240** | | **11829** | **-** | **-** | **-** | - |
| **31.12** | **94,131** | **3,104** | **0,891** | **0,128** | **0,139** | **0,058** | **0,017** | **0,901** | **0,625** | **0,006** | **-** | **0,7160** | **8238** | | **11847** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

**Керівник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бібрського ЛВУМГ\_\_\_\_ Саловський Б.Й\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Підрозділ підприємства, якому підпорядкована лабораторія Прізвище підпис**

**Керівник ВХАЛ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хімік \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Роїк Г.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Лабораторія , де здійснювались аналізи газу прізвище підпис**