УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ»

Угерське ВВРіСП

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 018/13 термін дії до 04.02.2018

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Стрийським ВУПЗГ та прийнятого Бібрським ЛВУМГ ПВВГ ДКС Більче-Волиця ВЗГ 7,5 МПа

газопроводу Більче-Волиця – Долина , Ду 1400 за період

з 03.12.2015 р. по 02.01.2016 р.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад, % об | | | | | | | | | | Точка роси вологи  (Р=4 МПа),°С | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча,  ккал/м3 | Число Воббе вище,  ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Добова витрата газу,  тис м3 |
| Метан | Етан | Пропанн | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентани | Гексани та  вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |
| При 20°С,  101,325 кПа | | |
| 03.12.2015 | 93,888 | 3,135 | 0,821 | 0,108 | 0,127 | 0,055 | 0,033 | 1,017 | 0,808 | 0,008 |  | 0,7179 | 8205 | 11784 | відс. | відсут. | відсут. |  |
| 07.12.2015 | 93,953 | 3,129 | 0,815 | 0,106 | 0,125 | 0,054 | 0,016 | 0,996 | 0,800 | 0,006 |  | 0,7170 | 8201 | 11785 |  |  |  |  |
| 10.12.2015 | 93,844 | 3,164 | 0,829 | 0,109 | 0,130 | 0,057 | 0,026 | 1,007 | 0,828 | 0,006 |  | 0,7183 | 8297 | 11783 |  |  |  |  |
| 14.12.2015 | 93,815 | 3,177 | 0,829 | 0,109 | 0,128 | 0,056 | 0,016 | 1,023 | 0,839 | 0,008 |  | 0,7182 | 8202 | 11776 |  |  |  |  |
| 17.12.2015 | 93.839 | 3.155 | 0.829 | 0.108 | 0.128 | 0.056 | 0.020 | 1.022 | 0.835 | 0.008 |  | 0.7181 | 8202 | 11777 |  |  |  |  |
| 21.12.2015 | 93,720 | 3,221 | 0,843 | 0,110 | 0,130 | 0,056 | 0,020 | 1,041 | 0,851 | 0,008 |  | 0,7190 | 8206 | 11775 |  |  |  |  |
| 24.12.2015 | 93,590 | 3,282 | 0,863 | 0,112 | 0,135 | 0,060 | 0,020 | 1,047 | 0,884 | 0,007 |  | 0,7203 | 8211 | 11772 |  |  |  |  |
| 28.12/2015 | 93.586 | 3.299 | 0.865 | 0.111 | 0.134 | 0.059 | 0.018 | 1.051 | 0.871 | 0.006 |  | 0.7201 | 8212 | 11775 |  |  |  |  |
| 31.12.2015 | 93,404 | 3,362 | 0,879 | 0,112 | 0,139 | 0,063 | 0,024 | 1,071 | 0,940 | 0,006 |  | 0,7220 | 8215 | 11763 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник Угерського ВВР і СП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.Корчак\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія прізвище підпис дата

Керівник лабораторії ­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Павлів\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лаборатрія, де здійснювались аналізи газу прізвище підпис дата