ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018р.

**ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ**

переданого **Бібрським ЛВУМГ** та прийнятого **Стрийським УЕГГ\_\_\_\_\_\_ГРС Довге\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

газопроводу **\_\_\_\_\_ Івацевичі – Долина ІІІ н.\_\_\_\_\_\_\_**

**за січень\_ \_2015 р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад , % мол. | | | | | | | | | | Точка роси вологості  (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |
| при 20 о С ,  101,325 кПа | | | |
| **01.12** | **94,004** | **3,312** | **0,754** | **0,116** | **0,139** | **0,071** | **0,040** | **0,782** | **0,775** | **0,007** | **-** | **0,7176** | **8240** | | **11836** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **08.12** | **93,945** | **3,194** | **0,843** | **0,111** | **0,140** | **0,059** | **0,014** | **0,937** | **0,750** | **0,007** | **-** | **0,7173** | **8221** | | **11812** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **15.12** | **93,825** | **3,214** | **0,855** | **0,117** | **0,138** | **0,062** | **0,018** | **0,954** | **0,810** | **0,007** | **-** | **0,7186** | **8221** | | **11800** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **22.12** | **94,871** | **2,766** | **0,837** | **0,127** | **0,132** | **0,055** | **0,013** | **0,797** | **0,396** | **0,006** | **-** | **0,7098** | **8233** | | **11892** | **Не вияв.** | **Не вияв.** | **Не вияв.** | **-** |
| **31.12** | **93,463** | **3,360** | **0,882** | **0,111** | **0,145** | **0,061** | **0,026** | **1,075** | **0,872** | **0,005** | **-** | **0,7213** | **8221** | | **11778** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

**Керівник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бібрського ЛВУМГ\_\_\_\_ Саловський Б.Й\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Підрозділ підприємства, якому підпорядкована лабораторія Прізвище підпис**

**Керівник ВХАЛ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хімік \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Роїк Г.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Лабораторія , де здійснювались аналізи газу прізвище підпис**