УМГ "Львівтрансгаз" Рівненське ЛВУМГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РТ 0031/2015

Дійсне до 22 квітня 2020 р.

**ПАСПОРТ №16-3**

Фізико-хімічних показників природного газу

переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Рівнегаз”, ПАТ ”Азот”, ТОВ “Ролшип”,

АГНКС ТОВ“Ареті-Хмельницький по газопроводу Турійськ-Луцьк-Рівне

**За грудень 2015р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад, об”ємна частка, % | | | | | | | | | | | | Точка роси вологи(Р=40кгс/см2),0С | Теплота згорання нижча при760мм.рт.ст.200С ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Густина кг/м3 | Маса механічних домішокг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексан та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |
| від слідуючих ГРС:  *Котів, Любомирка, Костопіль, Березно,Малинськ, Степань, Катеринівка, Сарни, Деражне, Азот,* *АГНКС ТОВ “Ареті-Хмельницький* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.12.15 | 95,149 | 2,686 | 0,661 | 0,104 | 0,114 | 0,003 | 0,027 | 0,022 | 0,009 | 0,789 | 0,428 | 0,007 |  | 8194,8 | 11865 | 0,7067 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |
| 14.12.15 | 96,419 | 1,984 | 0,447 | 0,073 | 0,068 | 0,001 | 0,014 | 0,015 | 0,004 | 0,727 | 0,242 | 0,006 |  | 8120,6 | 11858 | 0,6953 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |
| 21.12.15 | 96,574 | 1,919 | 0,296 | 0,051 | 0,043 | 0,003 | 0,009 | 0,010 | 0,003 | 0,630 | 0,456 | 0,006 |  | 8076,4 | 11806 | 0,6941 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.12.15 | 97,001 | 1,863 | 0,254 | 0,045 | 0,037 | 0,003 | 0,006 | 0,012 | 0,005 | 0,619 | 0,151 | 0,005 |  | 8090,9 | 11867 | 0,6894 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |

Заключення: проба газу відібрана на **ГРС-Азот** і відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах

Головний інженер Рівненського ЛВУМГ В.М.Тиндик

Керівник ВХАЛ А.Б.Кузьмін