УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ»

Угерське ВВРіСП

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 018/13 термін дії до 04.02.2018

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого Стрийським ВУПЗГ ПВВГ ДКС Більче-Волиця ВЗГ 5,5 МПа

газопроводу Більче-Волиця-Івацевичі– Долина , Ду 1200 за період

з 05.05.2015 р. по 02.06.2015 р.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад, % об | | | | | | | | | | Точка роси вологи  (Р=4 МПа),°С | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча,  ккал/м3 | Число Воббе вище,  ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| Метан | Етан | Пропанн | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентани | Гексани та  вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |
| При 20°С,  101,325 кПа | | |
| 05.05.2015 | 89,987 | 4,997 | 1,044 | 0,115 | 0,175 | 0,090 | 0,041 | 1,669 | 1,878 | 0,004 |  | 0,7495 | 8237 | 11568 |  |  |  |  |
| 08.05.2015 | 89,954 | 5,031 | 1,039 | 0,113 | 0,169 | 0,085 | 0,033 | 1,692 | 1,878 | 0,006 |  | 0,7493 | 8231 | 11562 |  |  |  |  |
| 12.05.2015 | 89,937 | 5,032 | 1,089 | 0,105 | 0169 | 0,082 | 0,039 | 1,623 | 1,918 | 0,006 |  | 0,7499 | 8239 | 11568 | відсутн. | відсутн. | відсутн. |  |
| 14.05.2015 | 90,019 | 4,958 | 1,111 | 0,107 | 0,175 | 0,084 | 0,038 | 1,606 | 1,896 | 0,006 |  | 0,7496 | 8242 | 11575 |  |  |  |  |
| 18.05.2015 | 89,986 | 4,882 | 1,207 | 0,121 | 0,204 | 0,102 | 0,057 | 1,623 | 1,812 | 0,006 |  | 0,7512 | 8274 | 11606 |  |  |  |  |
| 21.05.2015 | 89,605 | 5,039 | 1,313 | 0,131 | 0,230 | 0,114 | 0,082 | 1,607 | 1,873 | 0,006 |  | 0,7557 | 8311 | 11622 |  |  |  |  |
| 25.05.2015 | 89.896 | 5.029 | 1.113 | 0.118 | 0.181 | 0.096 | 0.054 | 1.679 | 1.829 | 0.005 |  | 0.7507 | 8258 | 11588 |  |  |  |  |
| 28.05.2015 | 89.950 | 4.939 | 1.165 | 0.121 | 0.193 | 0.100 | 0.038 | 1.630 | 1.860 | 0.004 |  | 0.7508 | 8259 | 11589 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник Угерського ВВР і СП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.Корчак\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія прізвище підпис дата

Керівник лабораторії ­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Павлів\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лаборатрія, де здійснювались аналізи газу прізвище підпис дата