# ***УМГ „ЛЬВІВТРАНСГАЗ”***

***Рівненське ЛВУМГ Новоград-Волинська виробничо-технічна служба***

***Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія***

***Свідоцтво про атестацію № 025/13***

***Чинне до 31 березня 2016 р.***

# ПАСПОРТ

#  **фізико-хімічних показників природного газу**

**переданого Новоград-Волинською ВТС Рівненського ЛВУМГ** з ГРС Першотравневе, ГРС Овруч, ГРС Ігнатпіль, ГРС Нові-Велідники, ГРС Ходаки, ГРС Коростень, ГРС Десятини, ГРС Симаківка, ГРС Куліші, ГРС Ємільчине, ГРС Симони, ГРС Лугини, ГРС Бучмани, ГРС Олевськ, ГРС Новоград-Волинський, ГРС Городниця, ГРС Чижівка, ГРС Манятин, ГРС Міньківці, ГРС Корчик, ГРС Михайлючка, ГРС Корець - **по г-ду Торжок-Долина**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад | Точка роси вологи(Р= 4МПа),°С | Густина,кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічнихдомішок,г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м 3 |
| Одиниці виміру | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан  | пентани  | гексани та вищі  | азот | діоксид вуглецю  | гелій | водень | кисень |
| при 20 °С, 101,325 кПа |
| 07.07.15 | мол,%об,% | 96,40696,431 | 2,1002,088 | 0,5130,505 | 0,0910,089 | 0,0850,083 | 0,0270,026 | 0,0090,008 | 0,6330,635 | 0,1220,121 | 0,0120,012 | 0,0020,002 | 0,0000,000 |  | 0,6950 | 8157 | 11911 |  |  |  |
| 14.07.15 | мол,%об,% | 96,39496,418 | 2,0892,077 | 0,5130,505 | 0,0910,089 | 0,0850,083 | 0,0270,026 | 0,0080,008 | 0,6600,661 | 0,1190,119 | 0,0120,012 | 0,0020,002 | 0,0000,000 |  | 0,6950 | 8154 | 11907 |  |  |  |
| 21.07.15 | мол,%об,% | 96,44996,474 | 2,0922,080 | 0,5120,505 | 0,0910,088 | 0,0840,082 | 0,0270,025 | 0,0080,008 | 0,6040,605 | 0,1190,119 | 0,0120,012 | 0,0020,002 | 0,0000,000 |  | 0,6947 | 8159 | 11915 |  |  |  |
| 28.07.15 | мол,%об,% | 96,39596,420 | 2,0832,071 | 0,5090,502 | 0,0900,088 | 0,0840,081 | 0,0260,025 | 0,0080,007 | 0,6700,671 | 0,1210,121 | 0,0120,012 | 0,0020,002 | 0,0000,000 |  | 0,6949 | 8152 | 11903 |  |  |  |

за період ***з 1 липня по 31 липня 2015р.***

Головний інженер

Рівненського ЛВУ МГ В.М. Тиндик 31.07. 2015р.

Технік-лаборант І кат. І.Ф. Пилькевич 31.07. 2015р.